APSTIPRINĀTS

ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas

2023.gada 8.marta 5.sēdes protokolu

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**

**sarunu procedūrā ar publikāciju**

**“Vilces apakšstacijai “Zasulauks” 10kV kabeļu elektrolīniju nomaiņa”**

**(iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2023/24-SPAV**

(turpmāk – iepirkums)

**Skaidrojums Nr.4**

Iepirkuma komisija informē, ka veikti grozījumi Tehniskā uzdevuma (iepirkuma nolikuma 2.pielikuma) 2.pielikuma “Bojāto kabeļu trase” TU2 faila zīmējumā.

Vienlaikus tiek skaidrots, ka **p**rojektā plānots esošo 4 kabeļu vietā (**F-16:** АСБ-10 3х240 L = 1200m; СБ-6 3х185 L=1200m; **F-21:** АСБ-10 3х240 L = 1200m; СБ-6 3х185 L=1200m) ieguldīt 2 kabeļu līnijas (**F-16:** (1x240)x3; **F-21:** (1x240)x3). Jauniem kabeļiem jābūt viendzīslu (kopā 6 dzīslas), ar šķērsgriezumu ne mazāk par 240mm² (pārbaudīt ar aprēķiniem projektā), dzīslu materiāls – varš (Cu). Visas 6 dzīslas (2 fīderi) var ieguldīt vienā tranšejā (risinājumu paredzēt projektā).

Aicinām ņemt vērā šo precizēto informāciju, noformējot piedāvājumu.