*APSTIPRINĀTS*

*ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas*

*2023.gada 13.septembra 3.sēdes protokolu*

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**

**sarunu procedūrā ar publikāciju “Katlumāju un siltummezglu tehniskā apkalpošana (2 gadu periodam)”**

**(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/48-SPAV)**

(turpmāk – iepirkums)

**Skaidrojums Nr.1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jautājums** | **Atbilde** |
| 07.09.2023. | 13.09.2023. |
| Vai Liftu, Kravas liftu, Eskalatoru, Hidrauliskā pacēlāja pārbaudes arī jāiekļauj pie Darbi pēc pieprasījuma?Esošajā tehniskajā specifikācijā šie darbi nav aprakstīti, bet sarakstā pie Bīstamajām iekārtām šīs iekārtas ir vienā tabulā ar tvertnēm un katliem.Lūgums veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā, vai arī šīs pozīcijas izņemts no Bīstamo iekārtu saraksta. | NēAr sarkano krāsu atzīmēts tabulā ”Bīstamo iekārtu saraksts”: Izņemts no Bīstamo iekārtu sarakstaAr sarkano krāsu atzīmēts tabulā ”Bīstamo iekārtu saraksts”: Izņemts no Bīstamo iekārtu saraksta |
| Lai kvalitatīvi sagatavotu piedāvājumu, nepieciešams zināt esošo kaltumāju jaudas un katlu/degļu markas. | Skatīt Excel tabulās |
| Vai ir zināms siltummaiņu skaits (1, 2 vai 3) katrā no siltummezgliem? | Skatīt Excel tabulās |
| Vai gāzes katlumājas esošos gāzes skaitītājus un korektorus arī būs nepieciešams pārbaudīt un verificēt?Ja nē, kurš to nodrošinās? | Jā |
| Vai siltummezglos un katlumājās ir viens siltumskaitītājs (centrālais), vai arī ir vēl siltumskaitītāji uz katra "Patērētāja"? | ISM pieslēgtie pilsētas centralizētai apkures sistēmai – viens siltum/enerģijas skaitītājs (ievadā) |
| Cik vidēji vienā katlumāja ir - Kontrolmēraparatūras, kura ir pakļauta pārbaudei un verifikācijai?(manometri, termometri, skaitītāji (ūdens, siltuma), gāzes noplūdes detektori) | Vidēji 6-8 gb. |