*Pielikums Nr.3*

*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2019.gada 8.oktobra*

*sēdes protokolu Nr.3*

**VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētā**

**Sarunu procedūrā ar publikāciju**

**“Sadzīves moduļu (konteineru) piegāde, t.sk., uzstādīšana**

**Krievu salas dzelzceļa stacijas teritorijā”**

**SKAIDROJUMS Nr.1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Nr.p.k.* | *Jautājumi* | *Atbildes* |
|  | 02.10.2019. | 08.10.2019. |
| **1.** | Specifikācijā atrodam izmērus un logu durvju skaitu un citas norādes bet nekur neatrodam vai ir nozīme tam no kāda materiāla konteineri ir būvēti, kādam ir jābūt siltinājuma biezumam, un kādiem jābūt apdares materiāliem. Saprotu ka krasai būs jābūt pieskaņotai esošajiem konteineriem, arī to būtu labi noprecizēt vismaz pēc RAL krasu kodu tabulas. | Konteineri no koka karkasa 150x50 mm, siltināti ar putuplastu 100mm, no ārpuses Rannila lokšņu apdare 0.6 mm, iekšpuse ar OSB. Iekšējās apdares materiālus, t.sk konteinera krāsu uzņēmējs izstrādā Paskaidrojuma rakstā. |
|  | 03.10.2019. | 08.10.2019. |
| **2.** | Paredzamo laukumu izbūves vietās, kāds ir esošais zemes segums (melnzeme, smilts)? | Izbūves vietās paredzamajos laukumos ir melnzeme, vietām apaugusi ar zāli.  |