*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2023.gada 4.decembra*

*sēdes protokolu Nr.2*

**VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētās**

**sarunu procedūras ar publikāciju**

**„Dīzeļdegvielas piegāde SIA “LDZ CARGO” dīzeļlokomotīvēm”**

**(iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2023/200-SPA)**

**SKAIDROJUMS Nr.1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | *Jautājums* | *Atbilde* |
|  | 29.11.2023. | 04.12.2023. |
| **1.** | Lūdzu norādīt informāciju par piebraukšanu lokomotīvēm, cik garai jābūt šļūtenei un cita informācija svarīga. | Piegādātāja autocisternai jābūt aprīkotai ar verificētu degvielas skaitītāju un jānodrošina lokomotīves uzpildi vismaz 10m attālumā. |
| **2.** | Pielikuma Nr. 2 prasība - “Starpsezonu dīzeļdegviela, F klase, līdzvērtīga vai augstvērtīgāka (faktiskā saduļķošanās temperatūra (CP) -6 grādi pēc Celsija (vai zemāka) un auksta filtra nosprostošanās temperatūra (CFPP) -20 grādi pēc Celsija (vai zemāka));”  Pēc standartiem F klasei nav noteikta saduļķošanās temperatūra.  Lūdzu mainīt prasību saskaņā ar noteiktiem standartiem. | F klases dīzeļdegvielai saduļķošanās temperatūra nosakāma saskaņā ar LST EN ISO 3015:2019. |
| **3.** | Pielikuma Nr.6 3.4. punktā norādīts, ka rēķinu jānosūta uz epastu, taču naftas produkti pēc likuma ir piegādājami kopā ar pavadzīmi uz piegādes vietu, kur arī tiek saņemts paraksts par produkta saņemšanu. | Skatīt Grozījumus Nr.1 |