*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2020.gada 7.janvāra*

*sēdes protokolu Nr.2*

**VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētā**

**Sarunu procedūrā ar publikāciju**

“Vilces ritošā sastāva kompresoru un pneimatisko iekārtu rezerves daļu piegāde

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

**SKAIDROJUMS Nr.1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Nr.p.k.* | *Jautājums* | *Atbilde* |
|  | 02.01.2020. | 07.01.2020. |
| **1.** | Lūdzam norādīt kompresora tipu un marku saskaņā ar izgatavotāju Mattei Srl, Italija (piemēram M111 H tips)? | Pasūtītāja rīcībā nav informācijas par konkrētā izgatavotāja Mattei Srl, Itālija kompresora tipu un marku. |
| **2.** | Lūdzam norādīt 15.1. Servisa kompl.M-135/1 tips SSVO-135/1 pozīcijas nepieciešamo saturu saskaņā ar iepakojuma lapu un izgatavotāja Mattei Srl, Itālija kataloga apzīmējumiem, piemēram:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 15.1. | Servisa kompl.M-135/1 tips SSVO-135/1 sastāv no: | Mattei Nr. | daudzums | |  | Smalkās attīrīšanas eļļas filtrs | IS42A22025 | 2 gab. | |  | Termostats 82°С | AS05XXX012 (AS05XXX004) | 1 gab. | |  | Gaisa filtrs – Otrreizējais filtrēšanas | CF 400 | 1 gab. | |  | Otrreizējais filtrēšanas elements | C 16400 | 1 gab. | |  | Noblīvējums | ? | 1 gab. | |  | Noblīvējums | ? | 1 gab. | |  | Starplika (blīve) | ? | 1 gab. | | Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai tiek izmantots norādītais komplekts (servisa kompl.M-135/1 tips SSVO-135/1)  Pasūtītāja rīcībā nav informācijas par atsevišķu komplektā ietilpstošo sastāvdaļu tehniskajiem parametriem, tai skaitā izgatavotāja Mattei Srl, Itālija kataloga apzīmējumiem. |
| **3.** | Lūdzam norādīt 15.2. Servisa kompl.M-135/2 tips SSVO-135/2 pozīcijas nepieciešamo saturu saskaņā ar iepakojuma lapu un izgatavotāja Mattei Srl, Itālija kataloga apzīmējumiem, piemēram:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 15.2. | Servisa kompl.M-135/1 tips SSVO-135/1 sastāv no: | Mattei Nr. | daudzums | |  | Eļļas uztvērēja smalkās attīrīšanas filtrs | 30733 | 4 gab. | |  | Eļļas atdalītāja noblīvējuma komplekts | IS57A25961 | 1 gab. | |  | Atspere №1 | ? | 1 gab. | |  | Atspere №2 | ? | 2 gab. | |  | Eļļas filtrs (smalkās attīrīšanas) | IS42A22025 | 4 gab. | |  | Noblīvējums | ? | 1 gab. | |  | Starplika (blīve) | ? | 1 gab. | | Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai tiek izmantots norādītais komplekts (servisa kompl.M-135/2 tips SSVO-135/2).  Pasūtītāja rīcībā nav informācijas par atsevišķu komplektā ietilpstošo sastāvdaļu tehniskajiem parametriem, tai skaitā izgatavotāja Mattei Srl, Itālija kataloga apzīmējumiem. |
| **4.** | Lūdzam norādīt 15.3. SSOK UNIER 24VDS 1/4" pozīcijas nepieciešamo saturu saskaņā ar iepakojuma lapu un izgatavotāja Mattei Srl, Itālija kataloga apzīmējumiem, piemēram:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 15.3. | Servisa kompl.tips SSOK UNIER 24VDS 1/4" sastāv no: | Mattei Nr. | daudzums | |  | Kondensāta atdalītāja komplekta | AB-0826 | 1 gab. | | Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai tiek izmantots norādītais komplekts (Servisa kompl.tips SSOK UNIER 24VDS 1/4").  Pasūtītāja rīcībā nav informācijas par atsevišķu komplektā ietilpstošo sastāvdaļu tehniskajiem parametriem, tai skaitā izgatavotāja Mattei Srl, Itālija kataloga apzīmējumiem. |
| **5.** | Lūdzam norādīt 15.4. SSVAN M-LD5 pozīcijas nepieciešamo saturu saskaņā ar iepakojuma lapu un izgatavotāja Mattei Srl, Itālija kataloga apzīmējumiem, piemēram:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 15.4. | Servisa kompl.tips SSVAN M-LD5 sastāv no: | Mattei Nr. | daudzums | |  |  |  | 1 gab. | | Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai tiek izmantots norādītais komplekts (Servisa kompl.tips SSVAN M-LD5").  Pasūtītāja rīcībā nav informācijas par atsevišķu komplektā ietilpstošo sastāvdaļu tehniskajiem parametriem, tai skaitā izgatavotāja Mattei Srl, Itālija kataloga apzīmējumiem. |