*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2021.gada 21.maija*

*sēdes protokolu Nr.2*

**Sarunu procedūras ar publikāciju**

**„Dzelzceļa mazās mehanizācijas iekārtu piederumu piegāde” nolikuma**

**Skaidrojums Nr.1**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Jautājums*** | ***Atbilde*** |
| 1. Tehniskā specifikācija/Daļas Nr. 4 - kas ir domāts "Spirālurbis ar konisko kātu Morza - B un pabedīta plāksnīti" ? Ir Morze no 1 līdz 6, bet jūsu gadījuma kas ir domāts ar burtu "B"? | Burts “B” nosaka precizitātes klasi. |
| 1. Tehniskā specifikācija/Daļas Nr. 5 - kas ir domāts "Spirālurbis ar konisko kātu Morza - B un pabedīta plāksnīti"? Ir Morze no 1 līdz 6, bet jūsu gadījuma kas ir domāts ar burtu "B"? | Burts “B” nosaka precizitātes klasi. |
| 1. Kāds sakars ir Spirālurbjiem ar DIN 388 standartu? DIN 388 standarts - tas ir Aizsargcimdi pret mehāniskiem riskiem. | Standarta norādē ir drukas kļūda. Spirālurbjiem jāatbilst DIN 338 standartam. |
| Skatīt Grozījumus Nr.1 | |