*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2022. gada 13. maija*

*sēdes protokolu Nr.3*

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**

**sarunu procedūras ar publikāciju**

**“Kanalizācijas sistēmas atjaunošana Daugavpils**

**dzelzceļa stacijas teritorijā”**

**(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/97-SPA)**

**SKAIDROJUMS Nr.2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | *Jautājums* | *Atbilde* |
|  | *11.05.2022* | *13.05.2022.* |
| **1.** | 1. Pozīcijā 2.5, kā arī Darba uzdevuma 3.7. un 4.2. punktos ir norādītas K1-1; K1-2 ;K1-3; K1-4 ;K1-5 akas, kopā 5akas, bet Darba apjomos ir norādīti 6 komplekti.Vai ir jāatjauno K1-6 aka? | Jā.Skatīt Grozījumus Nr.1. |
| **2.** | Vai 2.5. pozīcijā jāiekļauj lūkas nomaiņa akām?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Esošo saliekamo ķieģeļu/dzelzsbetona elementu grodu aku DN1000  pilna renovācija (K1-1; K1-2 ;K1-3; K1-4 ;K1-5) | komp |          6.00  |

 | Nē. |
| **3.** | 2.5. pozīciju aku diametram jābūt DN1000. Uzstādot DN1000 akas, esošo cauruļu garumu nepietiks, būs nepieciešams caurules pagarināt, izmantojot termouzmavas, cauruļu gabalus un uzmavas. Kas savukārt nav iekļauts Darba apjomos. Lūdzam precizēt Darba apjomus. | Būvuzņēmējam ir brīva darba izvēle saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves". |