*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2021.gada 11.jūnija*

*sēdes protokolu Nr.3*

**VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētā**

**sarunu procedūra ar publikāciju**

**„Kontakttīkla alumīnija konsoļu, polimēru kronšteinu un stiprināšanas elementu piegāde”**

**SKAIDROJUMS Nr.2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | *Jautājums* | *Atbilde* |
|  | 09.06.2021. | 10.06.2021. |
| **1.** | Lūdzam pagarināt iepirkuma iesniegšanas laiku no 17.06.2021 līdz 21.06.2021 saistībā ar izziņu saņemšanas termiņiem reģistrācijas valstī. | Piedāvājumu sagatavošanas laiks no tā izsludināšanas brīža līdz piedāvājumu iesniegšanai ir 1 mēnesis. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš netiek grozīts. |
| **2.** | Lūdzam apstiprināt, ka kontaktvada pacēlums ir 300 mm (pievienots attēls no iepirkuma dokumentiem "Pielikums\_1\_konsoles\_saraksts\_parametri\_LV\_EN\_DB\_25032021.xls") | Kontaktvada pacēlums atkarīgs no fiksatora uzstādīšānas vietas un fiksatora tipa (tiešais vai pretējais), sk.tabulu. Pievienotājā rasējumā (dokuments no iepirkuma) šis parametrs nav atzīmēts. |