*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2020.gada 27.aprīļa*

*sēdes protokolu Nr.3*

**VAS „Latvijas dzelzceļš”**

**sarunu procedūras ar publikāciju**

**„Dzelzceļa pārbrauktuvju automātisko aizsargbarjeru piegāde”**

**Skaidrojums Nr.2**

(turpmāk – sarunu procedūra)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | ***Jautājums*** | ***Atbilde*** |
| 1. | Nolikuma tehniskajā specifikācijā norādīts, ka aizsargbarjerām jābūt aprīkotām ar **līdzstrāvas dzinēju** ar mazapkalpojamo kolektora mezglu. Saņemot mūsu pieprasījumu, rūpnīca, kura ražo šāda tipa aizsargbarjeras, paziņoja, ka viņu ražotās aizsargbarjeras tiek aprīkotas ar **maiņstrāvas dzinējiem**.  Vai pieļaujams šīs procedūras ietvaros piegādāt dzelzceļa pārbrauktuvju automātiskās aizsargbarjeras, kas apgādātas ar maiņstrāvas elektrodzinējiem? | Norādām, ka sarunu procedūras nolikuma nosacījumi neparedz iespēju pretendentam piedāvāt ekvivalentu preci. Sarunu procedūras nolikuma 3.pielikumā „Tehniskā specifikācija” ir noteikta konkrēta tehniskā prasība – līdzstrāvas 24V elektrodzinējs ar mazapkalpojamo kolektora mezglu. Nekādi citi varianti šajā gadījumā nav pieļaujami. |