*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2022. gada 28. septembra*

*3. sēdes protokolu*

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**

**sarunu procedūras ar publikāciju**

**“Universālās ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanas mašīnas iegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”**

**(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/148-SPA)**

**SKAIDROJUMS Nr.2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | *Jautājums* | *Atbilde* |
|  | *23.09.2022* | *28.09.2022* |
| **1.** | Lūdzu Jūs pagarināt sarunas procedūra ar publikāciju “Universālās ritošā sastāva riteņpāru mazgāšanas mašīnas iegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/148-SPA dokumentu iesniegšanas termiņu. Lūgums pamatojams ar zemāk minētiem iemesliem:  1. sarunu procedūras nolikums paredz ne tikai riteņpāru mazgāšanas mašīnas piegādi, bet arī projekta izstrādi, tā saskaņošanu un tehnisko prasību izpildi gan 1520 mm sliežu platumam, gan 1435 mm sliežu platumam. Tā kā tirgū pieejamie mazgāšanas stendi ir pieejami vienam sliežu platumam, ir nepieciešams papildus laiks, lai izstrādātu atbilstošu un strādāt spējīgu tehnisku risinājumu;  2. iepazīstoties ar pašreizējo riteņpāru mazgāšanas sistēmu un tā izkārtojumu, ir  nepieciešams papildus laiks, lai aprēķinātu piedāvātās riteņpāru mazgāšanas mašīnas/stenda atbilstošu iekārtu izkārtojamu, ņemot vērā ierobežoto telpu, un aprēķināt sistēmas savstarpējo savienojamību. | Skatīt Grozījumus Nr.2. |
|  | *26.09.2022* | *28.09.2022* |
| Lūdzam pārskatīt tehniskās specifikācijas sekojošu punktu prasības: | | |
| **2.** | 3.8. Mazgāšanas laiks  Riteņpāru un ratiņu ceha remonta programmas nodrošināšanai, maksimālajam viena kravas vagona riteņpāra mazgāšanas laikam jābūt ne ilgāk par 5 minūtēm. Šajā laikā jābūt iekļautam riteņpāra nopūšanas un žāvēšanas laikam. Mazgāšanas laiks pārējiem riteņpāriem var būt palielināts līdz 15 minūtēm.  Lai nodrošinātu Jūsu prasīto detaļu kvalitāti pēc apstrādes un visu nepieciešamo darba ciklu secīgu izpildi (detaļu ielādi/izlādi, pamatmazgāšanu, mazgāšanas šķidrumu nomaiņu, skalošanu, žāvēšanu, tvaiku nosūkšanu, u.tml.) būs nepieciešamas 15 – 25 min. atkarībā no izvēlētās mazgāšanas programmas. | Skatīt Grozījumus Nr.2. |
| **3.** | 2.5. Ūdens taupīšanai mazgāšanas mašīna ir aprīkota ar piesārņotā ūdens attīrīšanas kompleksu tā atkārtotai lietošanai. Ūdens apgāde notiek slēgtā ciklā. Ūdens, attīrīts esošajā attīrīšanas sistēmā, tiek izmantots kā mazgāšanas mašīnā riteņpāru mazgāšanai, tā arī mazgāšanas mašīnā ratiņu mazgāšanai.  Piedāvātā mazgāšanas mašīna tiek aprīkota ar ūdens attīrīšanas sistēmu, kas paredzēta tikai šīs mazgāšanas mašīnas darbības nodrošināšanai. Tā tiek savienota ar Jūsu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēnu ūdens uzpildīšanai un noliešanai, be nevis ar citu iekārtu, lai nodrošinātu tās darbību. | Aprakstīta esošā situācija, kāda tiek nodrošināta šobrīd.  Pretendentam ir iespēja piedāvāt citu ūdens attīrīšanas variantu, piedāvājuma izvērtēšanas laikā tiks izskatīti visi riteņpāru mazgāšanai paredzētie ūdens attīrīšanas varianti. Pretendentam nav obligāti jānodrošina ūdens attīrīšana ratiņu mazgāšanas mašīnai. |
| **4.** | 3.10. Elektroapgāde  Mazgāšanas mašīnas elektriskās barošanas nodrošināšanai jābūt trīsfāžu barošana 380V 50Hz, un vienfāzes barošana 220V 50 Hz. Kopējā patērēta jauda nedrīkst pārsniegt 25kW. Ja nav iespējams izpildīt šo prasību, ir nepieciešams papildus saskaņošana ar Pasūtītāju.  Lai nodrošinātu efektīvu iekārtas darbību ir nepieciešams ievērojami lielāks elektriskās jaudas pieslēgums. Sūkņu un sildelementu kopējais jaudas pieslēgums ir 90 – 200 kW. | Pašreizējā maksimālā pieejamā jauda ir 25kW.  Pretendents piedāvājumā norāda mazgāšanas mašīnas maksimālo jaudu. Pasūtītājs piedāvājuma izvērtēšanas laikā izvērtēs savā rīcībā esošās jaudas iespējas. |
| **5.** | Nolikuma 2.7. Plānotie līdzekļi iepirkuma līguma izpildei: 160 000,00 EUR (bez PVN).  Kopējās izmaksas šī projekta realizācijai ieskaitot projektēšanu, pamatu izbūvi, iekārtas iegādi, montāžu, u.c. ievērojami pārsniegs Jūsu plānotos līdzekļus. | Nolikumā norādīti plānotie naudas līdzekļi. Pasūtītājs izvērtēs pretendenta piedāvājumu un savas finanšu iespējas. |
| **6.** | Lūdzu pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu un pārskatīt tehniskās specifikācijas prasības atbilstoši iespējamajiem ražotājrūpnīcas tehniskajiem  risinājumiem. | Skatīt Grozījumus Nr.2. |