*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2020.gada 10.augusta*

*sēdes protokolu Nr.3*

**VAS „Latvijas dzelzceļš”**

**sarunu procedūras ar publikāciju**

**„Kontakttīkla detaļu, izstrādājumu un atdalītāju piegāde”**

(turpmāk – sarunu procedūra)

**Skaidrojums Nr.2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | ***Jautājums*** | ***Atbilde*** |
| 1. | Lūdzu precizējiet tipu/marku (apzīmējumus, skices ar izmēriem) sekojošām pozīcijām tehniskajā specifikācijā (pielikums nr.3):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 71. | Zemējuma spaile (gumijas) klica | gab. | 100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 73. | Enkura atbalsta atsaites izolators | gab. | 46 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 75. | Apskavas spaile D19mm | gab. | 55 |

 | Precizējums attiecībā uz sarunu procedūras nolikuma 3.pielikumā „Tehniskā specifikācija” norādīto 71.pozīciju:Turētājs zemējuma nolaišanai KS 701.210.503. Rasējumus var apskatīt šādā interneta datu bāzē:[*https://telza.ru/p461148272-derzhatel-spuska-zazemleniya.html*](https://telza.ru/p461148272-derzhatel-spuska-zazemleniya.html)Precizējums attiecībā uz sarunu procedūras nolikuma 3.pielikumā „Tehniskā specifikācija” norādīto 73.pozīciju:Enkura atbalsta atsaites izolators Nr.1. (Enkura atbalsta mezgla ieliktnis). Markas nav. Ieliktņi nāca klāt kopā ar atsaišu komplektu Б-1. Lūdzam skatīt zemāk pievienoto rasējumu.Papildus lūdzam skatīt sarunu procedūras Grozījumus Nr.1. |
| 2. | Lūdzam sniegt papildus informāciju (rasējumus, skices, izmērus) par sekojošiem materiāliem:(71.) Zemējuma spaile (gumijas) klica;(73.) Enkura atbalsta atsaites izolators;(75.) Apskavas spaile D19mm. | Lūdzam skatīt šī Skaidrojuma pirmo atbildi. |
| 3. | Vai pozīcijai - **Ķīļspaile KC-035 ir nepieciešams ķīlis** (KC-038-1, KC-038-2), vai nē? | Skaidrojam, ka ķīļspailei KC-035 ir nepieciešams ķīlis KC-038-2. |
| 4. | Vai pozīcija- **Vara vadu koušs palielināts (УКС-00163)** ir tas pats, kas KC-063? Kāds šķēlums ir nepieciešams? | Skaidrojam, ka vara vadu koušs palielināts ir tas pats, kas KC-063, 10mm2. |
| 5. | **Savienotā tiešā fiksatora statnis KC-115** ir nepieciešams liets vai štancēts? | Skaidrojam, ka savienotā tiešā fiksatora statnis KC-115 ir nepieciešams liets. |
| 6. | **Bloku un polispastu komplekts КБП -3-30** ir nepieciešams nesošajai trosei vai kontaktvadam? | Skaidrojam, ka bloku un polispastu komplekts КБП-3-30 ir nepieciešams kontaktvadam. |
| 7. | Uz kāda balsta tiks uzstādīts **atsaišu komplekts БПО-2M** uz MШК vai MШП? | Skaidrojam, ka atsaišu komplektu БПО-2М paredzēts uzstādīt uz МШК balstiem. |