*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2020.gada 20.oktobra*

*sēdes protokolu Nr.14*

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**

**Atklātā konkursa**

**„Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija: būvniecība”**

**(iepirkuma identifikācijas Nr.** **LDZ 2020/5-IB)**

**SKAIDROJUMS Nr.30**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | ***Jautājumi*** | ***Atbildes*** |
| **1.** | Stacijā Garupe sliežu ceļam A, st. Carnikava sliežu ceļam Nr.3 un st. Lilaste sliežu ceļam Nr.3 balasta tips ir smiltis (velēna). Vai projekta realizācijas gaitā ir paredzēta šī balasta nomaiņa? Ja balasta nomaiņa ir paredzēta, vai tai jābūt veiktai tikai jaunizbūvējamo peronu un pandusu zonā, vai visā sliežu ceļa garumā? | Apstiprinām, ka stacijās Garupe, Carnikava un Lilaste, pārbīdot 3.sliežu ceļu ir jāveic balasta nomaiņa jāveic visa pārliktā sliežu ceļa garumā, atbilstoši 1.- 5. iepirkuma daļu II sējuma 6.punkta prasībām. |
| **2.** | Stacijā Lilaste sliežu ceļa Nr.3 virsbūves tips ir sliedes R-43 uz koka gulšņiem. Vai projekta realizācijas gaitā ir paredzēta sliežu ceļa Nr.3 virsbūves nomaiņa? Ja tā ir paredzēta, tad lūdzam precizēt Pasūtītāja prasības sliežu ceļa Nr.3 virsbūves konstrukcijai un tās materiāliem. | *Skat. šī Skaidrojuma 1.atbildi.* |
| **3.** | Vai projekta realizācijas gaitā ir paredzēta garantijas elektropadeves fīdera ierīkošana jaunizbūvējamos sakaru konteinera tipa būvēs? | Lūdzam precizēt jautājumu, kas jāsaprot ar “garantijas fīdera ierīkošanu”. Skaidrojam, ka saskaņā ar II sējuma 8.2.punktu *..stacijās, kurās nav optikas pieslēguma, jāizprojektē un jāizbūvē atzarojums ar ievadu konteinerā no elektroapgādes kabeļu līnijas;* |
| **4.** | Lūdzam precizēt vai tika pareizi norādīti kontakttīkla balstu numuri Pasūtītāja prasību “Skulte” sadaļas 5.1., 5.2., 5.3.punktā? Vai ir paredzēta kontakttīkla papildus balstu montāža gar stacijas Skulte jaunizbūvējamo platformu. | Vēršam uzmanību, ka veikti grozījumi Nr.1nolikuma 5.pielikuma Pasūtītāja prasības (Tehniskā specifikācija) 5.daļas III sējuma stacija Skulte 5.1.punktā. Skat. Skaidrojumu Nr.27. |
| **5.** | Lūdzam precizēt, vai ir nepieciešams izpildīt Pasūtītāja prasību “Baloži” sadaļas 6.1. un 6.2.punkta prasības stingro šķērssiju un balstu Nr. 284-285, Nr. 286-287, Nr. 288-289 demontāžai? | Vēršam uzmanību, ka veikti grozījumi Nr.1 nolikuma 5.pielikuma Pasūtītāja prasības (Tehniskā specifikācija) 1.daļas III sējuma stacija Baloži 6.punktā. |