*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2023.gada 14.aprīļa*

*sēdes protokolu Nr.5*

**VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētās**

**sarunu procedūras ar publikāciju**

**„Šķērssiju nomaiņa dzelzceļa stacijā “Lielvārde””**

**(iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/19-SPAV)**

**SKAIDROJUMS Nr.3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | *Jautājums* | *Atbilde* |
|  | 12.04.2023. | 14.04.2023. |
| **1.** |  | Ar instrukciju par tehnoloģisko pārtraukumu (“logu”) piešķiršanas, izmantošanas un atcelšanas kārtību var iepazīties LDz mājas lapā [www.ldz.lv](http://www.ldz.lv) sadaļā BIZNESAM → Infrastruktūra → Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja normatīvie dokumenti → Instrukcija par "logu" piešķiršanas kārtību”. |
| **2.** |  | Peronu zonā, izņēmuma gadījumā, ir pieļaujama pamatu demontāža 0,8 m dziļumā, bet ārpus perona zonas nepieciešama pilnīga dzelzsbetona balstu, pamatu ekstrakcija. |