*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2022.gada 17.jūnija*

*sēdes protokolu Nr.5*

**VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētās**

**sarunu procedūras ar publikāciju**

**„Kontakttīkla pamatu, enkuru, balstu un stiprināšanas elementu piegāde un nomaiņa posmā Zemitāni – Saulkrasti”**

**(iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/114-SPAV)**

**SKAIDROJUMS Nr.4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | *Jautājums* | *Atbilde* |
|  | 16.06.2022. | 17.06.2022. |
| **1.** | Dokumentā Tehniskās prasības kontakttīkla pamatu, enkuru, balstu un stiprināšanas elementu piegādei un nomaiņai posmā Zemitāni – Saulkrasti, 4. daļa Galvenās kontakttīkla sistēmas komponentes prasības, 4.8. apakšdaļā Konsoles, 5.8.5. punktā ir noteikts:• “….Konsoles kronšteiniem jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda un jāatbilst stiprinājumam uz metāla balsta.”Lūdzam precizēt, kādiem kronšteiniem attiecas šīs prasības. | Prasība attiecas uz kontakttīkla konsoles stiprināšanas elementiem. |