*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2019.gada 17.jūlija*

*sēdes protokolu Nr.6*

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**

**Atklātā konkursa**

**„****Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”**

**(iepirkuma identifikācijas Nr.** **LDZ 2019/5-IB/6.2.1.2/16/I/001/01-04)**

**SKAIDROJUMS Nr.4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | *Jautājumi* | *Atbildes* |
| **1.** | Ņemot vēra Pasūtītajā prasības par esošo staciju (Zemitāni, Vecāķi, Carnikava, Lilaste, Saulkrasti, Skulte) ēkas telpu rekonstrukciju (pielāgošanu), lai izvietotu jaunas statnes sasaistei ar DC ierīcēm (komplekts) Punkts 66, lapaspuse 19, Volume III. Employer’s Requirements for signalling system Section 6. Scope of the Works lūdzam Pasūtītāju precizēt ēku rekonstrukcijas apjomus un iesniegt Esošo ēku plānus un Esošo iekārtu izvietojuma shēmas vai iespējamo vietu jauno sasaistes ar DC ierīcēm statņu izvietošanai. | Esošo staciju Zemitāni, Vecāķi, Carnikava, Lilaste, Saulkrasti, Skulte ēku SCB telpu plāni un esošo iekārtu izvietojuma shēmas tajās tiks nodoti Uzņēmējam pēc līguma noslēgšanas projektēšanas laikā. Uzņēmējam tiks nodrošināta vieta SCB telpās divu statņu izvietošanai. Uzņēmējam ir jānodrošina telpu sakārtošana pēc statņu un iekārtu uztādīšanas. |