*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2020.gada 13.novembra*

*sēdes protokolu Nr.22*

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**

**Atklātā konkursa**

**„Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija: būvniecība”**

**(iepirkuma identifikācijas Nr.** **LDZ 2020/5-IB)**

**SKAIDROJUMS Nr.64**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | ***Jautājumi*** | ***Atbildes*** |
| **1.** | Specifikāciju *II SĒJUMS Kopējās prasības būvniecībai visās stacijās*  *10. KONTAKTTĪKLI* punktā  *10.13.  Jānodrošina LVS 282:2015 „Dzelzceļa būvju tuvinājuma un ritošā sastāva gabarīti” prasību izpilde balstu izvietošanai (uzstādīšanai) – ne mazāk par 3200 mm;*  Lūdzam apstiprināt ka uz kontakttīklu balstu uzstādīšanu attiecas arī LVS 282:2015 standarta 2.1.7. punkta prasības. | Apstiprinām, ka uz kontakttīklu balstu uzstādīšanu attiecas LVS 282:2015 un 2.1.7. punktu var piemērot tikai sarežģītās situācijās, ja nav citas iespējas, un šādi risinājumi jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Inženieri projektēšanas laikā. |