*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2023.gada 14.decembra*

*sēdes protokolu Nr.2*

**SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” organizētā**

**sarunu procedūra ar publikāciju**

**„Dīzeļlokomotīvju elektrosuku piegāde 2024.gadam”**

Identifikācijas Nr.RSSI-9.2./32/2023

**Skaidrojums Nr.1**

 Iepirkuma komisijas sniegtā atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem

|  |  |
| --- | --- |
| **Jautājums, 12.12.2022.** | **Atbilde** |
| Lūdzu sniegt papildus tehnisko informāciju par sarunu procedūras priekšmeta 17. un 18.daļas. | **Papildus informācija par elektrosuku tehniskajiem parametriem:****17.daļa** Schunk (4869642 A24) - foto pielikumā. Kopējais kabeļa garums ar galu ir 95 mm, uzgaļa tips fotoattēlā ir M6 x 16 mm kvadrāts, šunta diametrs ir 4,5 mm. Bez spiediena elementa, sastāv no 1 korpusa.A ruler and a tool  Description automatically generated**18.daļa.** Veikti nolikuma grozījumi sarunu procedūras iepirkuma priekšmeta 18.daļā. Skatīt Nolikuma grozījumi Nr.1. |