|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Daļas (pozīcijas) Nr.** | **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
| ***1*** | ***Pārmiju pārveda, t.sk.*** | **kompl.** | **1** |
| 1.1. | Vienkāršā pārmiju pārveda R65 tipa 1/11 tipa (laba) | kompl. | 1 |
| ***2*** | ***Pārmiju krusteņi t.sk.*** | **gab.** | **20** |
| 2.1. | R65 1/18 tipa | gab. | 1 |
| 2.2. | R65 1/11 tipa | gab. | 4 |
| 2.3. | R65 1/9 tipa | gab. | 2 |
| 2.4. | R65 1/9 tipa | gab. | 1 |
| 2.5. | R65 1/9 tipa | gab. | 3 |
| 2.6. | R65 1/6 tipa | gab. | 1 |
| 2.7. | R65 1/6 tipa | gab. | 1 |
| 2.8. | R65 2/11 tipa (ass) | gab. | 2 |
| 2.9. | R65 2/9 tipa (2 gab. ass un 2 gab. neass) | gab. | 4 |
| 2.10. | R50 2/9 tipa (ass) | gab. | 1 |
| ***3.*** | ***Pārmiju asmenis ( līks) ar rāmjsliedi( taisns) labais un kreisais, t.sk.*** | **gab.** | **33** |
| 3.1. | kreisais R-65 1/9 tipa dubulta krusteniska (ārējs) | gab. | 1 |
| 3.2. | 3 kreisais +2 labais R-65 1/6 tipa dubulta krusteniska (simetriskais) | gab. | 5 |
| 3.3. | 1 kreisais kreisajām + 3 labais kreisajām + 2 kreisais labajām R-65 1/11 tipa | gab. | 6 |
| 3.4. | 1 kreisais kreisajām+1 labais kreisajām+2 labais labajām R-65 1/11, 1/9 tipa | gab. | 4 |
| 3.5. | 2 kreisais labajām +1 labais kreisajām+2 labais labajām R-65 1/11, 1/9 tipa | gab. | 5 |
| 3.6. | 1 kreisais labajām + 1 labais labajām R-65 1/18 | gab. | 2 |
| 3.7. | 3 kreisais labajām +2 labais kreisajām+3 labais labajām + 2 kreisais kreisajām R-50 1/11, 1/9 tipa | gab. | 10 |
| ***4*** | ***Pārmiju kontrsliežu spārni (bez ceļa sliedēm, ieliktņiem un stiprinājumiem), t.sk.*** | **gab.** | **35** |
| 4.1. | R65 1/18 tipa | gab. | 2 |
| 4.2. | R65 1/9 tipa | gab. | 6 |
| 4.3. | R65 1/9 tipa | gab. | 4 |
| 4.4. | R65 2/11 tipa | gab. | 4 |
| 4.5. | R-65 1/9 tipa krusteniska | gab. | 7 |
| 4.6. | R50 1/9 tipa | gab. | 2 |
| 4.7. | R50 1/9 tipa | gab. | 6 |
| 4.8. | R65 1/6 tipa | gab. | 4 |
| ***5*** | ***Bremzes kurpju nosviedēj, t.sk.*** | **gab.** | **10** |
| 5.1. | Bremzes kurpju nosviedēji R65 tipa (3 kreisā un 7 labā) | gab. | 10 |