*Specifikācijas*

*“Saliekamo nojumju iegāde”*

*1.pielikums*

**Tehniskās prasības**

**“Saliekamo nojumju iegāde”**

1. Uzstādīšanas prasības – viegli saliekamās, viegli un vienkārši uzstādāma, saliekamā **pop-up**.
2. **Izmērs** – 3m x 3m.

Informatīvais attēls:

1. **Rāmis:** 3 daļīgs sešstūru anodēts alumīnija profils (2 mm biezums, augstums regulējams). Telts rāmis – min. 50 mm diametra alumīnija profils, locīklas no neilona sakausējuma.
2. **Telts jumts:** poliestera audums ar PVC pārklājumu, izturīgs, grūti uzliesmojošs, ūdens un UV noturīgs. Krāsa – sarkana (tonis jāsaskaņo ar Pasūtītāju).
3. **Pārnēsāšanas soma:** ar riteņiem un pārnēsāšanas siksnu.
4. **Stiprināšanas piederumu komplekts.**
5. **Telts siena:** izgatavota no poliestera auduma ar PVC pārklājumu, izturīga, grūti uzliesmojoša, ūdens un UV noturīga. Krāsa – sarkana (tonis jāsaskaņo ar Pasūtītāju). Daudzums: 3 gab.

  **Telts siena caurspīdīga:** ar rāvējslēdzēju pa vidu

 Daudzums: 1 gab.

 8. **Papildaprīkojums:**

 Metāla atsvari 15 kg – 4 gab. (+/- 1kg).

 Lietusūdens rene 3m – 1 gab.(poliestiera audums).

9. **Telts jumta sānu mala apdruka**

 Informatīvais attēls:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.daļa - (ar jumta apdruku ar logotipu no vienas puses) | 2.daļa - (ar jumta apdruku ar logotipu no četrām pusēm) |
| A red tent with a red triangle top  AI-generated content may be incorrect. |  |

10. **Karogs:** Izmērs 2m - 2,5m. Krāsa – sarkana (tonis jāsaskaņo ar Pasūtītāju) ar apdruku no abām pusēm. Karoga turētājs (stiprinājums nojumei)

 Informatīvais attēls:

