**2.pielikums**

**TĪKLU UN IEKĀRTU SARAKSTS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N r.**  **p .k .** | **Tīklu un iekārtu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1 . | **Aukstā ūdens tīkli ar izolāciju Ū-1** | | |
| 1 .1 | D N - 100 mm | m | 1 5 |
| 1 .2 | D N - 80 mm | m | 5 |
| 1 .3 | D N - 65 mm | m | 1 0 |
| 1 .4 | D N 2 0 -50 mm | m | 5 7 0 |
| 2 . | **Aukstā ūdens tīkli bez izolācijas Ū-1** | | |
| 2 .1 | D N - 160 mm | m | 2 2 3 |
| 3 . | **Aukstā ūdens noslēgarmatūra Ūa-1** | | |
| 3 .1 | D N - 150 mm | g a b . | 7 |
| 3 .2 | D N - 100 mm | g a b . | 1 |
| 3 .3 | D N - 65 mm | g a b . | 2 |
| 3 .4 | D N - 50 mm | g a b . | 9 |
| 3 .5 | D N - 40 mm | g a b . | 3 |
| 3 .6 | D N - 32 mm | g a b . | 3 |
| 3 .7 | D N - 25 mm | g a b . | 1 4 |
| 3 .8 | D N - 20 mm | g a b . | 3 8 |
| 3 .9 | D N - 15 mm | g a b . | 3 2 |
| 4 . | **Vienvirziena vārsti Ūv-1** | | |
| 4 .1 | D N - 125 mm | g a b . | 2 |
| 4 .2 | D N – 20 mm | g a b . | 9 |
| 5 . | **Aukstā ūdens ūdensmērītāji Ūam-1** | | |
| 5 .1 | D N - 65 mm | g a b . | 2 |
| 5 .2 | D N - 40 mm | g a b . | 2 |
| 5 .3 | D N - 32 mm | g a b . | 2 |
| 5 .4 | D N - 25 mm | g a b . | 1 |
| 5 .5 | D N - 20 mm | g a b . | 1 2 |
| 5 .6 | D N - 15 mm | g a b . | 4 |
| 6 . | **Karstā ūdens tīkli ar izolāciju T -3** | | |
| 6 .1 | D N - 65 mm | m | 4 8 |
| 6 .2 | D N - 15 mm | m | 3 0 |
| 6 .3 | D N - 2 0 -50 mm | m | 8 0 |
| 7 . | **Karstā ūdens tīkli bez izolācijas T -3** | | |
| 7 .1 | D N - 110 mm | m | 1 0 1 |
| 8 . | **Karstā ūdens noslēgarmatūra Ta-3** | | |
| 8 .1 | D N - 100 mm | g a b . | 1 |
| 8 .2 | D N - 65 mm | g a b . | 4 |
| 8 .3 | D N - 50 mm | g a b . | 4 |
| 8 .4 | D N - 40 mm | g a b . | 6 |
| 8 .5 | D N - 32 mm | g a b . | 3 |
| 8 .6 | D N - 25 mm | g a b . | 1 9 |
| 8 .7 | D N - 20 mm | g a b . | 3 9 |
| 8 .8 | D N -20mm vienvirziena vārsti | g a b . | 1 3 |
| 8 .9 | D N - 15 mm | g a b . | 3 1 |
| 9 . | **Karstā ūdens cirkulācijas tīkli ar izolāciju T -4** | | |
| 9 .1 | D N 1 5 -50 mm | m. | 1 6 4 |
| 1 0 . | **Karstā ūdens cirkulācijas tīkli bez izolācijas T -4** | | |
| 1 0 .1 | D N - 90 mm | m. | 9 5 |
| 1 1 . | **Karstā ūdens mērītāji Tkm-3** | | |
| 1 1 .1 | D N - 40 mm | g a b . | 1 |
| 1 1 .2 | D N - 50 mm | g a b . | 1 |
| 1 1 .3 | D N - 32 mm | g a b . | 1 |
| 1 1 .4 | D N - 25 mm | g a b . | 1 2 |
| 1 1 .5 | D N - 15 mm | g a b . | 4 |
| 1 2 . | **Karstā ūdens cirkulācijas tīklu noslēgarmatūra Tca -4** | | |
| 1 2 .1 | D N - 65 mm | g a b . | 2 |
| 1 2 .2 | D N - 40 mm | g a b . | 7 |
| 1 2 .3 | D N - 32 mm | g a b . | 5 |
| 1 2 .4 | D N - 20 mm | g a b . | 1 2 |
| 1 3 . | **Iekšējie notekūdeņu tīkli K -1** | | |
| 1 3 .1 | D N - 160 mm | m | 1 6 5 |
| 1 3 .2 | D N - 110 mm | m | 2 3 0 |
| 1 3 .3 | D N – 50 mm | m | 2 0 |
| 1 4 . | **Iekšējie notekūdeņu tīkli no tauku uztvērējiem K -3** | | |
| 1 4 .1 | D N - 160 mm | m | 1 3 3 |
| 1 4 .1 | D N - 110 mm | m | 1 1 4 |
| 1 5 . | **Iekšējie spiediena kanalizācijas tīkli K S -1** | | |
| 1 5 .1 | D N - 110 mm | m | 3 6 |
| 1 5 .2 | D N - 80 mm | m | 6 3 |
| 1 5 .3 | D N - 32 mm | m | 7 0 |
| 1 6 . | **Iekšējo spiediena kanalizācijas tīklu noslēgarmatūra K s a-1** | | |
| 1 6 .1 | D N - 100 mm | g a b . | 5 |
| 1 6 .2 | D N - 80 mm | g a b . | 3 |
| 1 6 .3 | D N – 32 mm | g a b . | 8 |
| 1 7 . | **Vienvirziena vārsti K s a-1** | | |
| 1 7 .1 | D N - 75 mm | g a b . | 1 |
| 1 8 . | **Iekšējo notekūdeņu sūkņu stacijas** | | |
| 1 8 .1 | Sūkņu stacija no vīriešu tualetes komplektā KS v | g a b . | 1 |
| 1 8 .2 | Sūkņu stacija no sieviešu tualetes komplektā KS s | g a b . | 1 |
| 1 9 . | **Iekšējā ventilācijas kanalizācija K v** | | |
| 1 9 .1 | D N - 75 mm | m | 7 6 |
| 2 0 . | **Iekšējā lietus kanalizācija K L -2** | | |
| 2 0 .1 | D N - 200 mm | m | 4 8 |
| 2 0 .2 | D N - 300 mm | m | 6 2 |
| 2 1 . | **Ārējā notekūdeņu kanalizācija K -2** | | |
| 2 1 .1 | D N - 400 mm | m | 6 3 |
| 2 1 .2 | D N - 200 mm | m | 9 3 |
| 2 1 .3 | D N - 160 mm | m | 1 8 |
| 2 1 .4 | D N - 110 mm | m | 3 0 |
| 2 2 . | **Ārējās notekūdeņu kanalizācijas skatakas K-s k-2** | | |
| 2 2 .1 | K S -1 | g a b . | 8 |
| 2 3 . | **Ārējā lietus kanalizācija K L -4** | | |
| 2 3 .1 | D N 3 0 0 -400 mm | m | 1 4 9 |
| 2 3 .2 | D N 1 5 0 -200 mm | m | 9 5 |
| 2 4 . | **Ārējās lietus kanalizācijas skatakas K L s k-4** | | |
| 2 4 .1 | K s -1 | g a b . | 9 |
| 2 5 . | **Aukstā ūdens filtri F** | | |
| 2 5 .1 | Kombinētie ūdens filtri F -2 | g a b . | 2 |
| 2 5 .2 | Ūdens mīkstināšanas filtri KBWF 2469 F3 | kompl. | 1 |
| 2 6 . | **Lietus ūdens notekas K ln** | | |
| 2 6 .1 | Ārējās teknes | m | 1 8 |
| 2 7 . | **Tauku uztvērēji** | | |
| 2 7 .1 | Tauku uztvērēji KC t – 2 | g a b . | 1 |
| 2 7 .2 | Tauku uztvērēji | g a b . | 2 |