**2.pielikums**

**TĪKLU UN IEKĀRTU SARAKSTS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N r.****p .k .** | **Tīklu un iekārtu nosaukums**  | **Mērvienība**  | **Daudzums** |
| 1 .  | **Aukstā ūdens tīkli ar izolāciju Ū-1**  |
| 1 .1  | D N - 100 mm | m  | 1 5 |
| 1 .2  | D N - 80 mm | m  | 5 |
| 1 .3  | D N - 65 mm | m  | 1 0 |
| 1 .4  | D N 2 0 -50 mm | m  | 5 7 0 |
| 2 .  | **Aukstā ūdens tīkli bez izolācijas Ū-1**  |
| 2 .1  | D N - 160 mm  | m  | 2 2 3 |
| 3 .  | **Aukstā ūdens noslēgarmatūra Ūa-1**   |
| 3 .1  | D N - 150 mm | g a b .  | 7 |
| 3 .2  | D N - 100 mm | g a b .  | 1 |
| 3 .3  | D N - 65 mm | g a b .  | 2 |
| 3 .4  | D N - 50 mm | g a b .  | 9 |
| 3 .5  | D N - 40 mm | g a b .  | 3 |
| 3 .6  | D N - 32 mm | g a b .  | 3 |
| 3 .7  | D N - 25 mm | g a b .  | 1 4 |
| 3 .8  | D N - 20 mm | g a b .  | 3 8 |
| 3 .9  | D N - 15 mm | g a b .  | 3 2 |
| 4 .  | **Vienvirziena vārsti Ūv-1**   |
| 4 .1  | D N - 125 mm | g a b .  | 2 |
| 4 .2  | D N – 20 mm | g a b .  | 9 |
| 5 .  | **Aukstā ūdens ūdensmērītāji Ūam-1**   |
| 5 .1  | D N - 65 mm | g a b .  | 2 |
| 5 .2  | D N - 40 mm | g a b .  | 2 |
| 5 .3  | D N - 32 mm | g a b .  | 2 |
| 5 .4  | D N - 25 mm | g a b .  | 1 |
| 5 .5  | D N - 20 mm | g a b .  | 1 2 |
| 5 .6  | D N - 15 mm | g a b .  | 4 |
| 6 .  | **Karstā ūdens tīkli ar izolāciju T -3**  |
| 6 .1  | D N - 65 mm | m  | 4 8 |
| 6 .2  | D N - 15 mm | m  | 3 0 |
| 6 .3  | D N - 2 0 -50 mm | m  | 8 0 |
| 7 .  | **Karstā ūdens tīkli bez izolācijas T -3**  |
| 7 .1  | D N - 110 mm  | m  | 1 0 1 |
| 8 .  | **Karstā ūdens noslēgarmatūra Ta-3**   |
| 8 .1  | D N - 100 mm | g a b .  | 1 |
| 8 .2  | D N - 65 mm | g a b .  | 4 |
| 8 .3  | D N - 50 mm | g a b .  | 4 |
| 8 .4  | D N - 40 mm | g a b .  | 6 |
| 8 .5  | D N - 32 mm | g a b .  | 3 |
| 8 .6  | D N - 25 mm | g a b .  | 1 9 |
| 8 .7  | D N - 20 mm | g a b .  | 3 9 |
| 8 .8  | D N -20mm vienvirziena vārsti | g a b .  | 1 3 |
| 8 .9  | D N - 15 mm | g a b .  | 3 1 |
| 9 .  | **Karstā ūdens cirkulācijas tīkli ar izolāciju T -4**  |
| 9 .1  | D N 1 5 -50 mm | m.  | 1 6 4 |
| 1 0 .  | **Karstā ūdens cirkulācijas tīkli bez izolācijas T -4**   |
| 1 0 .1  | D N - 90 mm  | m.  | 9 5 |
| 1 1 .  | **Karstā ūdens mērītāji Tkm-3**   |
| 1 1 .1  | D N - 40 mm | g a b .  | 1 |
| 1 1 .2  | D N - 50 mm | g a b .  | 1 |
| 1 1 .3  | D N - 32 mm | g a b .  | 1 |
| 1 1 .4  | D N - 25 mm | g a b .  | 1 2 |
| 1 1 .5  | D N - 15 mm | g a b .  | 4 |
| 1 2 .  | **Karstā ūdens cirkulācijas tīklu noslēgarmatūra Tca -4**   |
| 1 2 .1  | D N - 65 mm | g a b .  | 2 |
| 1 2 .2  | D N - 40 mm | g a b .  | 7 |
| 1 2 .3  | D N - 32 mm | g a b .  | 5 |
| 1 2 .4  | D N - 20 mm | g a b .  | 1 2 |
| 1 3 .  | **Iekšējie notekūdeņu tīkli K -1**  |
| 1 3 .1  | D N - 160 mm | m  | 1 6 5 |
| 1 3 .2  | D N - 110 mm  | m  | 2 3 0 |
| 1 3 .3  | D N – 50 mm | m  | 2 0 |
| 1 4 .  | **Iekšējie notekūdeņu tīkli no tauku uztvērējiem K -3**   |
| 1 4 .1  | D N - 160 mm | m  | 1 3 3 |
| 1 4 .1  | D N - 110 mm | m  | 1 1 4 |
| 1 5 .  | **Iekšējie spiediena kanalizācijas tīkli K S -1**   |
| 1 5 .1  | D N - 110 mm | m  | 3 6 |
| 1 5 .2  | D N - 80 mm | m  | 6 3 |
| 1 5 .3  | D N - 32 mm | m  | 7 0 |
| 1 6 .  | **Iekšējo spiediena kanalizācijas tīklu noslēgarmatūra K s a-1**   |
| 1 6 .1  | D N - 100 mm | g a b .  | 5 |
| 1 6 .2  | D N - 80 mm | g a b .  | 3 |
| 1 6 .3  | D N – 32 mm | g a b .  | 8 |
| 1 7 .  | **Vienvirziena vārsti K s a-1**  |
| 1 7 .1  | D N - 75 mm | g a b .  | 1 |
| 1 8 .  | **Iekšējo notekūdeņu sūkņu stacijas**  |
| 1 8 .1  | Sūkņu stacija no vīriešu tualetes komplektā KS v | g a b .  | 1 |
| 1 8 .2  | Sūkņu stacija no sieviešu tualetes komplektā KS s | g a b .  | 1 |
| 1 9 .  | **Iekšējā ventilācijas kanalizācija K v**   |
| 1 9 .1  | D N - 75 mm | m  | 7 6 |
| 2 0 .  | **Iekšējā lietus kanalizācija K L -2** |
| 2 0 .1  | D N - 200 mm | m  | 4 8 |
| 2 0 .2  | D N - 300 mm | m  | 6 2 |
| 2 1 .  | **Ārējā notekūdeņu kanalizācija K -2**   |
| 2 1 .1  | D N - 400 mm | m  | 6 3 |
| 2 1 .2  | D N - 200 mm | m  | 9 3 |
| 2 1 .3  | D N - 160 mm | m  | 1 8 |
| 2 1 .4  | D N - 110 mm | m  | 3 0 |
| 2 2 .  | **Ārējās notekūdeņu kanalizācijas skatakas K-s k-2**  |
| 2 2 .1  | K S -1 | g a b .  | 8 |
| 2 3 .  | **Ārējā lietus kanalizācija K L -4**   |
| 2 3 .1  | D N 3 0 0 -400 mm | m  | 1 4 9 |
| 2 3 .2  | D N 1 5 0 -200 mm | m  | 9 5 |
| 2 4 .  | **Ārējās lietus kanalizācijas skatakas K L s k-4**   |
| 2 4 .1  | K s -1 | g a b .  | 9 |
| 2 5 .  | **Aukstā ūdens filtri F**  |
| 2 5 .1  | Kombinētie ūdens filtri F -2 | g a b .  | 2 |
| 2 5 .2  | Ūdens mīkstināšanas filtri KBWF 2469 F3 | kompl.  | 1 |
| 2 6 .  | **Lietus ūdens notekas K ln**   |
| 2 6 .1  | Ārējās teknes | m  | 1 8 |
| 2 7 .  | **Tauku uztvērēji**   |
| 2 7 .1  | Tauku uztvērēji KC t – 2 | g a b .  | 1 |
| 2 7 .2  | Tauku uztvērēji | g a b .  | 2 |