**3.pielikums**

VAS „Latvijas dzelzceļš” organizētās sarunu procedūras ar publikāciju

„Melno un krāsaino metālmateriālu piegāde SIA „LDZ infrastruktūra” vajadzībām” nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA\*\*\***

**Melnie metālmateriāli\*\*\*\***

**(1.daļa)**

**\*** Pretendenta sniegtā informācija (aizpilda pretendents, norādot konkrētu piedāvājuma summu).

\*\*Pretendents var norādīt arī ekvivalentu preci, ievērojot nolikuma 1.pielikuma 1.9.14.punkta nosacījumus.

\*\*\*Rakstot cenu un summu, skaitļi tiek noapaļoti līdz desmit tūkstošdaļām (divi cipari aiz komata). Ja starp piedāvājuma Tehniskās specifikācijas papīra un elektronisko formu tiks konstatētas pretrunas, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls papīra formā. **Tehniskajā specifikācijā ir jābūt norādītām visām noteiktajām pozīcijām un apjomiem**. Pēc pasūtītāja vai pircēja pieprasījuma pēc piedāvājumu atvēršanas, pretendents **1 (vienas) darba dienas laikā** Tehnisko specifikāciju iesniedz arī elektroniski MS Excel formātā uz pasūtītāja vai pircēja norādīto e-pasta adresi).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **Standarts** | **Kopējais daudzums** | **Mērvienība**  **(tonna)** | **Vienības cena**  **(EUR bez PVN/gab.)\*** | **Summa**  **(EUR bez PVN)\*** |
| 1. | Lokšņu tērauds **st 20**  (biezums no 10 mm līdz 120 mm) | GOST 1050-88 \*\* | 1 | t |  |  |
| 2. | Lokšņu tērauds **st 45**  (biezums no 8 mm līdz 120 mm) | GOST 1050-88 \*\* | 2 | t |  |  |
| 3. | Lokšņu tērauds **st 355** (biezums no 8 mm līdz 45 mm) | GOST 19903-74 \*\* | 2 | t |  |  |
| 4. | Plakantērauds **st 3** (izmērs no 3x 16 mm līdz 8x120 mm) | GOST 103-76 \*\* | 1 | t |  |  |
| 5. | Plakantērauds **st 45** (izmērs no 3x 16 mm līdz 8x120 mm) | GOST 103-76 \*\* | 1 | t |  |  |
| 6. | Apaļtērauds **st 20** (diametrs no 6 mm līdz 350 mm) | GOST 2590-88 \*\* | 2 | t |  |  |
| 7. | Apaļtērauds **st 45**  (diametrs no 6 mm līdz 350 mm) | GOST 2590-88 \*\* | 4 | t |  |  |
| 8. | Apaļtērauds **st 40H** (diametrs no 10 mm līdz 270 mm) | GOST 2590-88 \*\* | 4 | t |  |  |
| 9. | Lokšņu tērauds **st 65G vai Hardox 400** (izmēri no 6 mm līdz 20 mm) | GOST 19903-74 \*\* | 12 | t |  |  |
| 10. | Lokšņu tērauds **st 45** (biezums no 10 mm līdz 45 mm) | GOST 1577-93, EN10029 | 1 | t |  |  |
| 11. | Apaļtērauds **st 38HS** (diametrs no 10 mm līdz 270 mm) | GOST 4543-71; | 2 | t |  |  |
| 12. | Apaļtērauds **st 18 HGT**  (diametrs no 18 mm līdz 75 mm) | GOST 4543-71 | 7 | t |  |  |
| 13. | Kvadrāttērauds **st 45** (izmēri no 6x6 mm līdz 200x200 mm) | GOST 2591-88; GOST 2591-2006; EN10277 | 0.5 | t |  |  |
| 14. | Kvadrāta caurule **st 3**  (izmēri no 15x15x1.5 līdz 120x120x8) | GOST 8639-82 | 3 | t |  |  |
| 15. | Lokšņu nerūsējošs tērauds **12H18N10T** (biezums no 1mm līdz 10mm) | GOST 5582-75 | 300 | kg |  |  |
| 16. | Karstumizturīga tērauda loksne **20-40H13** (biezums no 4mm līdz 10mm) | GOST AISI420.430. | 500 | kg |  |  |
| 17. | U-profila sija (Nr.5U-Nr.40U), Dubult- T sija (Nr.10-Nr.60) | GOST 8240-97; 8239-89 | 3 | t |  |  |
| 18. | Leņķtērauds **st.3** (izmērs no 15x15x3 līdz 180x180x18) | GOST 8509-93 | 1 | t |  |  |
| 19. | Biezais karsti velmēts lokšņu tērauds **st3, st5** (biezums no 4mm – līdz 160mm) | GOST 19903-90 | 2 | t |  |  |
| 20. | Apaļtērauds **at3, st5** (diametrs no 6 līdz 350mm) | GOST 2590-88 | 4 | t |  |  |
| 21. | Sešskaldnis  **st45**  (izmērs no 8mm līdz 55mm) | GOST 2879-88 | 2 | t |  |  |
| 22. | Ūdens un gāzes vada melnās caurules (izmērs no 10mm līdz 165mm) | GOST 3262-75 | 2 | t |  |  |
| 23. | Armatūra A600 (diametrs no 6 mm līdz 40 mm) | GOST 5781-82 | 0.5 | t |  |  |
| **Piedāvājuma kopējā summa EUR (bez PVN) par 1.daļu:** | | | | | |  |

\*\*\*\*1. Piegādātājs ar savu transportu nodrošina preces piegādi 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pircēja pieprasījuma saņemšanas uz adresi: (INFN-2) Kārklu iela 4, Daugavpils, LV-5403, Latvija;

2. Preces pieņemšanu un rēķina parakstīšanu veic: (INFN-2) - SIA „LDZ infrastruktūra” noliktavas pārzine Ļ.Boruna, mob. tālr. +371 27895530.

**Bronzas izstrādājumi\*\*\*\***

**(2.daļa)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **Tehniskie parametri** | **Daudzums** | **Mērvienība**  **(kilograms)** | **Vienības cena**  **(EUR bez PVN/gab.)\*** | **Summa**  **(EUR bez PVN)\*** |
| 1. | Caurule | BrA110FeNi5 48 x 112 | 200 | kg |  |  |
| 2. | Caurule | BrA110FeNi5 38 x 82 | 50 | kg |  |  |
| 3. | Apaļdzelzis | BRAŽ-9-42 d.40 | 20 | kg |  |  |
| 4. | Apaļdzelzis | BRAŽ-9-42 d.20 | 15 | kg |  |  |
| 5. | Apaļdzelzis | BRAŽ-9-42 d.60 | 25 | kg |  |  |
| 6. | Apaļdzelzis | BRAŽ-9-42 d.70 | 35 | kg |  |  |
| 7. | Apaļdzelzis | BRAŽ-9-42 d.90 | 90 | kg |  |  |
| **Piedāvājuma kopējā summa EUR (bez PVN) par 2.daļu:** | | | | | |  |

\*\*\*\*1. Piegādātājs ar savu transportu nodrošina preces piegādi 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pircēja pieprasījuma saņemšanas uz adresi: (INFN-2) Kārklu iela 4, Daugavpils, LV-5403, Latvija;

2. Preces pieņemšanu un rēķina parakstīšanu veic: (INFN-2) - SIA „LDZ infrastruktūra” noliktavas pārzine Ļ.Boruna, mob. tālr. +371 27895530.

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

z.v.