**Bīstamo atkritumu tehniskā specifikācija 2019.gadam**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr.******p.k.*** | ***Bīstamo atkritumu nosaukums, kods*** | ***Mērv.*** | ***Daudz.*** | ***Atkritumu izvešanas grafiks*** | ***Citi nosacījumi*** |
| **1.****daļa** | **Bīstamo atkritumu atrašanās adrese: Daugavpils lokomotīvju remonta centrs, 2.Preču iela 30, Daugavpils** |
| 1.1. | Adsorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminētie eļļas filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri piesārņoti ar bīstamām vielām (klases kods 150202)  | t | 150 | Pēc pieprasījuma |  |
| 1.2. | Augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas (klases kods 191301) | t | 100 | Pēc pieprasījuma |  |
| 1.3. | Luminiscences spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi (klases kods 200121)  | gab. | 400 | Pēc pieprasījuma |  |
| 1.4. | Atsāļotāja dūņas (klases kods 050102)  | t | 8 | Pēc pieprasījuma | Uzkrāšanai, izvešanai nepieciešams pakalpojuma sniedzēja konteiners |
| 1.5. | Lietošanai nederīgs antifrīzs (klases kods 160114) | L | 18510 | Pēc pieprasījuma |  |
| 1.6. | Ugunsdzēšanas pulveris (klases kods 160508) | t | 1.2 | Pēc pieprasījuma |  |
| 1.7. | Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi (klases kods 080111) | kg | 4000 | Pēc pieprasījuma |  |
| 1.8. | Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti (klases kods 130506) | t | 100 |  |  |
| 1.9. | Nogulsnes tvertņu dibenā (klases kods 050103) |  t | 20 |  |  |
| 1.10. | Citi atkritumi, kuri satur bīstamas vielas (klases kods 190211) | t | 10 |  |  |
| 1.11. | Koks, stikls vai plastmasa, kas sastāv no bīstamām vielām vai ir ar tām piesārņota (klases kods 170204) | t | 50 |  |  |
| **2.****daļa** | **Bīstamo atkritumu atrašanās adrese: Rēzeknes cehs, Lokomotīvju iela 23, Rēzekne** |
| 2.1. | Adsorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminētie eļļas filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri piesārņoti ar bīstamām vielām (klases kods 150202)  | t | 0.8 | Pēc pieprasījuma |  |
| 2.2. | Augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas (klases kods 191301) | t | 6 | Pēc pieprasījuma |  |
| 2.3. | Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti (klases kods 130506) | t | 50 | Pēc pieprasījuma |  |
| 2.4. | Nogulsnes tvertņu dibenā (klases kods 050103) | t | 10 | Pēc pieprasījuma |  |
| **3.****daļa** | **Bīstamo atkritumu atrašanās adrese: Rīgas lokomotīvju remonta centrs: Krustpils iela 24, Rīga** |
| 3.1. | Adsorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminētie eļļas filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri piesārņoti ar bīstamām vielām (klases kods 150202)  | t | 18 | Katra mēneša pēdējā trešdiena |  |
| 3.2. | Luminiscences spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi (klases kods 200121) | gab. | 300 | Pēc pieprasījuma |  |
| 3.3. | Lietošanai nederīgs antifrīzs (klases kods 160114) | L | 4000 | Pēc pieprasījuma |  |
| 3.4. | Dzīvsudrabu saturoši atkritumi (termometri) (klases kods 200121) | kg | 1 | Pēc pieprasījuma |  |
| 3.5. | Baterijas (klases kods 200133) | kg | 100 | Pēc pieprasījuma |  |
| 3.6. | Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas (klases kods 130205) | kg | 300 | Pēc pieprasījuma |  |
| 3.7. | Naftas produktu saturoši atkritumi (klases kods 160708) | t | 150 | Pēc pieprasījuma |  |
| 3.8. | Citu rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas procesu dūņās, kuras satur bīstamas vielas (klases kods 190813) | t | 35 | Pēc pieprasījuma |  |
| 3.9. | Atkritumi no smilšu uztvērējiem (klases kods 190802) | t | 15 | Pēc pieprasījuma |  |
| **4.****daļa** | **Bīstamo atkritumu atrašanās adrese: Daugavpils vagonu remonta centrs, Varšavas iela 49, Daugavpils** |
| 4.1. | Luminiscences spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi (klases kods 200121)  | gab. | 450 | Pēc pieprasījuma |  |
| 4.2. | Adsorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminētie eļļas filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri piesārņoti ar bīstamām vielām (klases kods 150202) | t | 50 | Pēc pieprasījuma |  |
| 4.3. | Azbestu saturošās bremžu uzlīkās (klases kods 160111) | t | 30 | Pēc pieprasījuma |  |
| 4.4. | Svina akumulatori (klases kods 160601) | t | 2 | Pēc pieprasījuma |  |
| 4.5. | Naftas produktu saturoši atkritumi (klases kods 160708) | t | 600 | Pēc pieprasījuma | Izvešanas transporta līdzeklim jābūt aprīkotam ar sūknēšanas sistēmu, jābūt CSDD izsniegtai ADR apliecībai |
| 4.6. | Citu rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas procesu dūņas, kuras satur bīstamas vielas (klases kods 190813) | t | 10 | Pēc pieprasījuma | Izvešanas transporta līdzeklim jābūt aprīkotam ar sūknēšanas sistēmu, jābūt CSDD izsniegtai ADR apliecībai |
| 4.7. | Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas (klases kods 130208) | t | 2 | Pēc pieprasījuma |  |
| 4.8. | Nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas (klases kods 160213) | t | 0.5 | Pēc pieprasījuma |  |
| 4.9. | Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ar tām piesārņoti (klases kods 150110) | t | 0.7 | Pēc pieprasījuma |  |
| 4.10. | Bīstamas vielas saturoša augsne un akmeņi (klases kods 170503) | t | 5.0 | Pēc pieprasījuma |  |