**2.pielikums**

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„„14D40” dīzeļdzinēju rezerves daļu piegāde

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**(tehniskais piedāvājums)**

/forma/

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Daļas Nr.**  **p.k.** | **Preces nosaukums** | **Preces tehniskais raksturojums,**  **atbilstība standartam** | **Ražotāja nosaukums, rasējuma numurs un atsauce uz ražotāja / vairumtirgotāja dokumentu, kas apliecina atbilstību tehniskajai specifikācijai un tiesības piegādāt preci, norādot precīzu piedāvājuma lapaspusi** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1. | Ieliktnis | 14D.40.36.01.1 |  | gab. | 70 |
| 2. | Gredzens | 30D.84.03.3 |  | gab. | 200 |
| 3. | Ieliktnis | 30D91.20.6 |  | gab. | 100 |
| 4. | Svārki | D40.22.01.1 |  | gab. | 24 |
| 5. | Galva | 14D40.22.02.1 |  | gab. | 24 |
| 6. | Ieliktnis | 14D40.22.1sb |  | gab. | 40 |
| 7. | Dibens | 11D40.78.20 |  | gab. | 30 |
| 8. | Statnis | 30D.91.2sb.8 |  | gab. | 50 |
| 9. | Atspere | 11D40.91.02 |  | gab. | 200 |
| 10. | Vārsts | 11D40.84.1sb  (PLOOK 01-A-P-O) |  | gab. | 400 |
| 11. | Zobrats | 1D40-129-18 |  | gab. | 2 |
| 12. | Sprūdtapa | 30D84.05.5 |  | gab. | 500 |
| 13. | Veltnis | 11D45.66.33.1 |  | gab. | 6 |
| 14. | Vāciņš | 40D.84.02 |  | gab. | 4000 |
| 15. | Ieliktnis | 40D35.18sb1 |  | gab. | 4 |
| 16. | Ieliktnis | D45.17.6sb |  | gab. | 24 |
| 17. | Ieliktnis | 40D.12.02.2 |  | gab. | 90 |
| 18. | Starplika | 40D.169.04.2 M62 |  | gab. | 500 |
| 19. | Starplika | 16,5x21x2 |  | gab. | 100 |
| 20. | Smidzinātājs | 40D.85.1.sb1 |  | gab. | 200 |
| 21. | Sprausla | 40D.85.05.2 |  | gab. | 40 |
| 22. | Ieliktnis | 1D40.129.08 |  | gab. | 10 |
| 23. | Ieliktnis | D45.35.13sb |  | gab. | 4 |
| 24. | Ieliktnis | 30D35.16sb4 |  | gab. | 20 |
| 25. | Ieliktnis | D45.17.2sb1 |  | gab. | 50 |
| 26. | Plunžeris | 40D.107.4sb2 |  | gab. | 50 |
| 27. | Pussajūgs | D45.107.35.1 |  | gab. | 20 |
| 28. | Sajūgs | D45.107.95.2 |  | gab. | 20 |
| 29. | Grūdējs | 30D.107.6sb7 |  | gab. | 40 |
| 30. | Zobrats | 11D45.140.12 |  | gab. | 20 |
| 31. | Zobrats | 11D45.133.03 |  | gab. | 30 |
| 32. | Gredzens | 4TK.4.08 |  | gab. | 30 |
| 33. | Grūdējs | 30D92.5sb6 |  | gab. | 50 |
| 34. | Filtra elements Regotmas 540 | 54 D19mm M |  | gab. | 1500 |
| 35. | Filtrēšanas elements NARVA 6-4-4 | TT208 EV 28-00 чертеж Nr.545.00.00,ГОСТ14146-88, ОСТ037001.037-86  ГОСТ 15150-69, OST24.162.23-84 |  | gab. | 8000 |
| 36. | Elements | 1FT00.030(02.843.40.20) |  | gab. | 2400 |
| 37. | Ieliktnis | Ieliktnis 14D40.22.1sb |  | gab. | 96 |
| 38. | Ieliktnis | D45.22.2sb |  | gab. | 100 |
| 39. | Gredzens | 40D22.06.1 |  | gab. | 100 |
| 40. | Hidrauliskais bīdstienis | 40D.91.4sb |  | gab. | 200 |
| 41. | Pussajūgs | 1D40.107.130.2 |  | gab. | 20 |
| 42. | Vārsts | 30D.107.5sb.8 |  | gab. | 60 |
| 43. | Amortizators | 40D.107.50 Fi |  | gab. | 100 |
| 44. | Drošības vārsts | M62.20.30.042 |  | gab. | 30 |
| 45. | Veltnītis | 9D100.36.237 |  | gab. | 20 |
| 46. | Skrūves | 40D85.25 |  | gab. | 600 |
| 47. | Bulta | 30D.22.20.8A |  | gab. | 100 |
| 48. | Atspere | 9DM.123.18.7 |  | gab. | 16 |
| 49. | Ieliktnis | 30D.123.26.5 |  | gab. | 16 |
| 50. | Gredzens | 40D.66.82.5 |  | gab. | 80 |
| 51. | Gredzens | 14D40.123.2sb |  | gab. | 60 |
| 52. | Disks | TE2.52.055, (rasējums krievu valodā: Диск муфты ТЭ2.52.055) |  | gab. | 44 |
| 53. | Vārpsta | M62.85.02.012, (rasējums krievu valodā: Вал карданный малый M62.85.02.012) |  | gab. | 2 |
| 54. | Ieliktnis | 14D.40.36.01.1, (rasējums krievu valodā: Втулка цилиндра 14Д.40.36.01.1) |  | gab. | 10 |
| 55. | Tapskrūve | 30D.36.03.9, (rasējums krievu valodā: Шпилька 30Д.36.03.9) |  | gab. | 40 |
| 56. | Tapskrūve | 30D.36.02.9, (rasējums krievu valodā: Шпилька 30Д.36.02.9) |  | gab. | 15 |
| 57. | Svārki | D40.22.01.1, (rasējums krievu valodā: Тронк(юбка) поршня 40Д.22.01.1) |  | gab. | 10 |
| 58. | Galva | 14D40.22.02.1, (rasējums krievu valodā: Головка поршня 14D40.22.02.1) |  | gab. | 10 |
| 59. | Ieliktnis | 14D40.22.1sb, (rasējums krievu valodā: Вставка поршня 14Д40.22.1сб) |  | gab. | 5 |
| 60. | Dibens | 11D40.78.20, (rasējums krievu valodā: Днище крышки цилиндра 11Д40.78.20) |  | gab. | 15 |
| 61. | Vārsts | 11D40.84.1sb, (rasējums krievu valodā: Клапан выпускной 11Д40.84.1сб) |  | gab. | 100 |
| 62. | Ieliktnis | 11D40.78.7sb03(d30.5), (rasējums krievu valodā: Втулка направляющая 11Д40.78.7сб03(внутр.диам.30,5мм) |  | gab. | 100 |
| 63. | Sprūdtapa | 30D84.05.5, (rasējums krievu valodā: Сухарь клапана 30Д84.05.5 ) |  | gab. | 30 |
| 64. | Blīvējums ūdens sūkņa vārpstai | 14D40.123.sb, (rasējums krievu valodā: Уплотнение вала водяного насоса 14Д40.123.сб (пара трения,резиновые кольца,пружина) |  | gab. | 5 |
| 65. | Smidzinātājs | 40D.85.1.sb1, (rasējums krievu valodā: Распылитель с иглой 40Д.85.1.сб.1) |  | gab. | 24 |
| 66. | Filtrēšanas elements | NARVA 6-4-4, (rasējums krievu valodā: Элемент фильтрующий НАРВА 6-4-4) |  | gab. | 64 |
| 67. | Elements filtra | 0284.340.20 degvielai |  | gab. | 84 |
| 68. | Elements filtra | 0284.345.20 eļļai |  | gab. | 116 |
| 69. | Vārpsta | M62.85.01.014-2, (rasējums krievu valodā: Вал карданный отбора мощности M62.85.01.014-2) |  | gab. | 2 |
| 70. | Stikla caurule | 10x15x1500mm (M62) |  | gab. | 20 |
| 71. | Filtra elements Regotmas 540 | 54 D19mm, (rasējums krievu valodā: Элемент фильтра Реготмас 54, диам отверст.19мм) |  | gab. | 120 |
| 72. | Disks | M62.85.02.103 lok.M62 |  | gab. | 72 |