**2. pielikums**

VAS „Latvijas dzelzceļš” organizētās sarunu procedūras ar publikāciju

“Melno un krāsaino metālmateriālu piegāde 2019.-2020.gadam SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām” nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PROGNOZĒTAIS APJOMS GADĀ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **Standarts** | **Mērvienība** | **Prognozētais apjoms gadā un piegādes vietas** |
| Kārklu iela 4, Daugavpils | Augstrozes iela 1b, Rīga |
| 1 | Lokšņu tērauds **st 20**  (biezums no 10 mm līdz 120 mm) | GOST 1050-88 vai ekvivalents | t | 1 |  |
| 2 | Lokšņu tērauds **st 45**  (biezums no 8 mm līdz 120 mm) | GOST 1050-88 vai ekvivalents | t | 1 |  |
| 3 | Lokšņu tērauds **st 355** (biezums no 8 mm līdz 45 mm) | GOST 19903-74 vai ekvivalents | t | 1 | 1,2 |
| 4 | Plakantērauds **st 3** (izmērs no 3x 16 mm līdz 8x120 mm) | GOST 103-76 vai ekvivalents | t | 1 |  |
| 5 | Apaļtērauds **st 45**  (diametrs no 6 mm līdz 350 mm) | GOST 2590-88 vai ekvivalents | t | 2 | 0,2 |
| 6 | Apaļtērauds **st 40H** (diametrs no 10 mm līdz 270 mm) | GOST 2590-88 vai ekvivalents | t | 4 |  |
| 7 | Lokšņu tērauds **st 65G vai Hardox 400** (izmēri no 6 mm līdz 20 mm) | GOST 19903-74 vai ekvivalents | t | 3 |  |
| 8 | Lokšņu tērauds **st 45** (biezums no 10 mm līdz 45 mm) | GOST 1577-93, EN10029 | t | 1 |  |
| 9 | Apaļtērauds **st 38HS** (diametrs no 10 mm līdz 270 mm) | GOST 4543-71; | t | 1 |  |
| 10 | Apaļtērauds **st 18 HGT**  (diametrs no 18 mm līdz 75 mm)  | GOST 4543-71 | t | 5 |  |
| 11 | Kvadrāttērauds **st 45** (izmēri no 6x6 mm līdz 200x200 mm) | GOST 2591-88; GOST 2591-2006; EN10277 | t | 0,5 | 0,07 |
| 12 | Kvadrāta caurule **st 3**  (izmēri no 15x15x1.5 līdz 120x120x8) | GOST 8639-82 | t | 1 | 0,25 |
| 13 | Karstumizturīga tērauda loksne **20-40H13**  (biezums no 4mm līdz 10mm)  | GOST AISI420.430. | kg | 300 |  |
| 14 | U-profila sija (Nr.5U-Nr.40U), Dubult- T sija (Nr.10-Nr.60) | GOST 8240-97; 8239-89 | t | 3 | 0,5 |
| 15 | Leņķtērauds **st.3** (izmērs no 15x15x3 līdz 180x180x18) | GOST 8509-93 | t | 1 | 0,4 |
| 16 | Biezais karsti velmēts lokšņu tērauds **st3, st5** (biezums no 4mm – līdz 160mm) | GOST 19903-90 | t | 1 |  |
| 17 | Apaļtērauds **at3, st5** (diametrs no 6 līdz 350mm)  | GOST 2590-88 | t | 1 |  |
| 18 | Sešskaldnis  **st45**  (izmērs no 8mm līdz 55mm) | GOST 2879-88 | t | 1 |  |
| 19 | Ūdens un gāzes vada melnās caurules (izmērs no 10mm līdz 165mm) | GOST 3262-75 | t | 1 |  |
| 20 | Armatūra A600 (diametrs no 6 mm līdz 40 mm) | GOST 5781-82 | t | 0,5 |  |
| 21 | Caurule diametrs 48x112 mm | **BrA110FeNi5** | kg | 200 |  |
| 22 | Caurule diametrs 38x82 mm | **CuA 110Fe5Ni5** | kg | 60 |  |
| 23 | Bronzas stienis d=40mm | **BRAŽ-9-42** | kg | 40 |  |
| 24 | Bronzas stienis d=20mm | BRAŽ-9-42 | kg | 40 |  |
| 25 | Bronzas stienis d=60mm | BRAŽ-9-42 | kg | 35 |  |
| 26 | Bronzas stienis d=70mm | BRAŽ-9-42 | kg | 40 |  |
| 27 | Bronzas stienis d=90mm | BRAŽ-9-42 | kg | 90 |  |
| 28 | Ūdens un gāzes vada cinkotas caurules (izmērs noØ1"mm līdz Ø2"mm) | GOST 3262-75 | t | 1 | 0,15 |
| 29 | Mīksta tērauda stieple Ø5mm... Ø6mm | St3 | t |  | 0,5 |
| 30 | Tērauda plāksne 45(50)mm x 5mm | St3 | t |  | 0,08 |
| 31 | Tērauda plāksne 100mm x 10mm | St3 | t |  | 0,08 |
| 32 | Tērauda perforētās-izstieptas plāksnes, biezums 5mm (1(1,5)m x 3m) | St3 | t |  | 0,08 |