**3.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētās

sarunu procedūras ar publikāciju “Dzelzceļa vagonu lēninātāju rezerves daļu piegāde” nolikumam

**Tehniskā specifikācija**

**dzelzceļa vagonu lēninātāju rezerves daļu piegādei**

**Piegādes vietas/kontkatinformācija:**

TDR-1 - VAS „Latvijas dzelzceļš” Signalizācijas un sakaru distances Rīgas reģionālais centrs, Krustpils iela, 24, Rīga, tālr. 67238806, 29531230;

TDR-2 – VAS „Latvijas dzelzceļš” Signalizācijas un sakaru distances Daugavpils reģionālais centrs, Mihoelsa iela, 48, Daugavpils, tālr.65487240;

TDR-3 – VAS „Latvijas dzelzceļš” Signalizācijas un sakaru distances Jelgavas reģionālais centrs, Kurzemes iela, 16, Ventspils, tālr.63617404, 29532949.

**Tehniskās prasības un piegādes sadalījums:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** |  **NOSAUKUMS**  | **Daudzums, gab./kompl.** | **Saņēmējs** |
| **TDR-1** | **TDR-2** | **TDR-3** |
| **1. Rezerves daļas BB (TW-5F) tipa palēninātājiem** |
| 1.1. | TW-5F Vidējās bremžu kopne, 178 segmenti-7-72211-4660 (A2V00002299166), 7761214017,versija Bar kompozīta ieliktņiem | 178 gab. | 178 | - | - |
| **2. ZVUM vagonu palēninātāju rezerves daļas** |
| 2.1. | Labā Bremzes kopne ZVUM 00.00.012 | 16 gab. | - | 16 | - |
| 2.2. | Kreisā Bremzes kopne ZVUM 00.00.012-01 | 16 gab. | - | 16 | - |
| 2.3. | Vidējā Bremzes kopne ZVUM 00.00.013 | 32 gab. | - | 32 | - |
| 2.4. | Dempfers ZVUM 02.04.000 | 2 gab. | - | 2 | - |
| 2.5. | Pneimokamera EB385-230-SA, SA215980 | 8 gab. | - | 8 | - |
| 2.6. | Vilcējstienis ZVUM 02.00.002 | 10 gab. |  | 10 |  |
| 2.7. | Manšete demfera mehānisma (074.00.00.000-01-01РЭ) | 30 gab. | - | 30 | - |
| 2.8. | Demfera (ZVUM 02.04.000) mehānisma gredzens | 30 gab. | - | 30 | - |
| 2.9. | Filtrs LFP–D-MINI-40М (Festo) | 80 gab. | - | 80 | - |
| 2.10. | Filtra patrons LFP–3\8-D-MINI-A (Festo N° 162608) | 2 gab. | - | 2 | - |
| 2.11. | Filtra patrons C104-F20/3 (Camozzi) | 20 gab. |  | 20 |  |
| 2.12. | Sadalītājs ar elektrovadību CPE 18-M 1 H-5 / 3 B-1 /4 (Festo N° 170251) | 1 gab. |  | 1 |  |
| 2.13. | Sadalītājs ar elektrovadību 334-015-02S01 (Camozzi) | 5 gab. | - | 5 | - |
| 2.14. | Atsperpaplāksne M80 (ZVUM) | 30 gab. | - | 30 | - |
| 2.15. | Gumijas armētas caurule ar iekšējo diametru 14mm. | 15 m. | - | 15 | - |
| 2.16. | Gumijas armētas caurule ar iekšējo diametru 35mm. | 15 m. | - | 15 | - |
| 2.17. | Gumijas armētas caurule ar iekšējo diametru 38-40mm. | 15 m. | - | 15 | - |
| 2.18. | Gumijas armētas caurule ar iekšējo diametru 60mm. | 10 m. | - | 10 | - |
| 2.19. | Vadibas aparatūra VUPZ - 05E bez gaisa savācēja | 1 gab. | - | - | 1 |
| 2.20. | Filtra korpus VC104-F05 | 5 gab. | - | - | 5 |
| **3. Rezerves daļas kompresoram VP-20/8, 2VM2,5** |
| 3.1. | Vārsts PIK 155-0.4 | 6 gab. |  | 6 |  |
| 3.2. | Vārsts PIK 155-2.5 | 6 gab. |  | 6 |  |
| 3.3. | Vārsts PIK 125-0.4 | 6 gab. |  | 6 |  |
| 3.4. | Vārsts PIK 125-1.0 | 6 gab. |  | 6 |  |