**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Speciālā autotransporta (automašīnas pašizgāzēja ar manipulatoru)**

**nodrošināšana smago kravu pārvadāšanai”**

Birstošo kravu (tajā skaitā: koku lapas un zari, smiltis, sāls, šķembas, grants, zeme, sniegs) pārvadāšana, kas saistīta ar ēku un teritorijas apsaimniekošanu šādās dzelzceļa līnijās:

- Rīgas pilsēta;

- Rīga - Tukums;

- Rīga - Jelgava;

- Rīga - Skulte;

- Rīga - Lugaži;

- Rīga - Aizkraukle.

**Prasības automašīnai pašizgāzējam ar manipulatoru:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Tehniskās prasības** | **Tehniskais piedāvājums** |
| Automašīna pašizgāzējs ar manipulatoru |  |  |
| Manipulatora celtspēja | Ne mazāka kā 3 tonnas |  |
| Greifera apjoms | Ne mazāks kā 0,4 m3 |  |
| Automašīnas celtspēja | Ne mazāk kā 9 tonnas |  |
| Kravas kastes izmēri | Ne mazāks kā:  - garums - 6 m  - platums - 2,42 m  - bortu augstums - 0,8 m |  |

**Finanšu piedāvājums**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pakalpojuma nosaukums** | **Mērvienība** | **Cena, EUR bez PVN** |
| Autotransporta pakalpojumi Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā | stunda |  |
| Autotransporta pakalpojumi ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas | km |  |