##### Pasūtītājs: VAS “Latvijas dzelzceļš”

Izpildītājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |
| --- |
| **Daļa Nr.1** |
| **Adrese: Prohorova ielā 10, Jelgavā (ēka Biešu ielā 32, Jelgava)** |
| **Nr.p.k.** | **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1. | Flotatoru attīrīšanas ietaišu kompleksa ar iekārtām un tīklu uzturēšana | komplekts | 1 |
| 2. | Attīrāmo ūdeņu aptuvenais apjoms gadā  | **m3** | **18 000** |
| 3. | Notekūdeņu kvalitatīvais sastāvs  | **Pirms attīrīšanas****mg/l** | **Pēc attīrīšanas****mg/l** |
| 3.1. | Vides reakcija, pH (pie 25 C) | **9,5 pH vien.** | **6,5-9,0** |
| 3.2. | Suspendētās vielas | **Līdz 1000** | **500** |
| 3.3. | Ķīmiskais skābekļa patēriņš, ĶSP | **Līdz 700** | **600** |
| 3.4. | Naftas produkti | **Līdz 800** | **4** |
| 3.5. | Anjonās virsmas aktīvās vielas, SVAV-anj. | **6,0** | **5,0** |
| *Pēc attīrīšanas notekūdeņu kvalitātei jāatbilst 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.* |
| **Daļa Nr.2** |
| **Adrese: Krustpils iela 26 k-1, Rīga** |
| **Nr.p.k.** | **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1. | Attīrīšanas ietaišu kompleksa ar iekārtām un tīklu uzturēšana | komplekts | 1 |
| 2. | Attīrāmo ūdeņu aptuvenais apjoms gadā  | **m3** | **36800** |
| 3. | Notekūdeņu kvalitatīvais sastāvs  | **Pirms attīrīšanas****mg/l** | **Pēc attīrīšanas****mg/l** |
| 3.1. | Vides reakcija, pH (pie 25 C) | **9,5 pH vien.** | **6,5-9,0** |
| 3.2. | Suspendētās vielas | **Līdz 1000** | **450** |
| 3.3. | Ķīmiskais skābekļa patēriņš, ĶSP | **Līdz 800** | **700** |
| 3.4. | Naftas produkti | **Līdz 800** | **4** |
| 3.5. | SVAV | **6,0** | **5,0** |
| *Pēc attīrīšanas notekūdeņu kvalitātei jāatbilst 2002.gada 22.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām un 2017.gada 15.decembra Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.17 “Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi”* |