**Telpu raksturojums**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | **Objekta nosaukums** | **Adrese:** | **Telpas izmantošana** | **Telpas numurs un plātība pēc inv. lietas** | **Piezīmes** | **Kondicionieri ar dzesēšanas jaudu kW** | **Izmaksas EUR ≈ (kondicionieris + palīgmateriāli + darbs)** |
| 1. | UAC posteņa ēka | Piekrastes iela 22, Daugavpils | Mācību klase | Telpa Nr.2,3,5  (42.0 m2) | Iekšējais bloks + pults Ārējais bloks uz pagalma pusi, 2.st. Esošā nomaiņa | Alpic Air AWI/O  5,0 kW | 2500 |
| 2. | Administratīvā ēka | Turgeņeva iela 14, Rīga | Vilcienu kustības pārvaldes vadītāja vietnieka telpa | Telpa Nr.329 (142),  (18.8 m2) | Iekšējais bloks + Ārējais bloks uz pagalma pusi, 3.st. + pults. Jauna uzstādīšana. | Alpic Air AWI/O  2,7 kW Nepieciešams projekts | 2000  teh. projekta izstrāde , saskaņošana  EUR 1000 |
| 3. | Rīgas pasažieru stacija, K-3 | Stacijas laukums 2, Rīga | Rīgas pasažieru st. dežuranta telpa | Telpa Nr.003-16  (35.6 m2) | Iekšējais bloks + Ārējais bloks uz jumta, 3.st. + pults. Esošā nomaiņa pret jaunu. | Alpic Air AWI/O  5,0 kW | 2200 |
| 4. | Ventspils stacijas ēka | Dzelzceļnieku iela 1, Ventspils | Ventspils iecirkņa vadītājs, Ventspils stacijas priekšnieka telpa | Telpa Nr.122 (007-1)  ( 17.6 m2 ) | Iekšējais bloks + pults,1.st. | Alpic Air AWI/O  2,7 kW | 850 |
| 5. | Ventspils stacijas ēka | Dzelzceļnieku iela 1, Ventspils | Ventspils iecirkņa vadītāja vietnieks, stacijas priekšnieka vietnieka telpa | Telpa Nr.124 (007-11)  ( 15.6 m2 ) | Iekšējais bloks + pults Ārējais bloks uz 3 telpām, 1.st. | Alpic Air AWI/O  2,7 kW- iekšējais bloks,  9.0 kW – ārējais bloks uz trijām telpām, bēniņos | 850 +2000 = 2850 |
| 6. | Ventspils stacijas ēka | Dzelzceļnieku iela 1, Ventspils | Vecāka dzelzceļa inženiera telpa | Telpa Nr.125 (007-10)  ( 27.0 m2 ) | Iekšējais bloks + pults, 1.st. | Alpic Air AWI/O  3,5 kW | 850 |
| 7. | Ventspils stacijas MRC posteņa ēka | Kurzemes iela 16, Ventspils | Mācību klase | Telpa Nr.58,  ( 49.2 m2 ) | Iekšējais bloks + Ārējais bloks uz bēniņiem, 4.st. + pults, jauns | Alpic Air AWI/O  5,0 kW | 2200 |

Kopā=14450