Uzaicinājuma piedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei **“**Bezpilota gaisa kuģa piegāde”

1. pielikums

**Tehniskā specifikācija**

1. Bezpilota gaisa kuģis DJI Mavic 3 Cine Premium Combo vai analogs.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Preces nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| Bezpilota gaisa kuģis DJI Mavic 3 Cine Premium Combo vai analogs | gab. | 1 |

**Ar šādiem parametriem**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pacelšanas svars | Līdz 1000 g |
| 2 | Lidojuma augstums | Ne mazāk kā 2 km |
| 3 | Baterijas darbības laiks | Ne mazāk kā 30 min |
| 4 | Lidojuma distance | Ne mazāk kā 20 km |
| 5 | Darba temperatūra | No -10 līdz 40 C |
| 6 | Navigācija | GPS |
| 7 | Atmiņa video ierakstiem | Ne mazāk kā 128 GB |
| 8 | Tālvadības pults | Ar iebūvēto ekrānu |
| 9 | Kamera | Ne mazāk kā 20 MP 4K 3840x 2160 60 fps |
| 10 | Kameras digitālā tālummaiņa | Ne mazāk kā 4 reizes |
| 11 | Video ierakstīšanas kodeks MP4/H.264/H.265 | Atbalsta vismaz vienu |
| 12 | Aizsardzība pret sadursmēm | ir |
| 13 | Atgriešanas funkcija | ir |
| 14 | Stabilizācija | 3 asu |
| 15 | Termokamera | nav |

**un šādu komplektāciju:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nosaukums | Tips, marka, ražotājs | Mērvienība | Daudzums |
| 1 | Kuģa glabāšanas apvalks | DJI Mavic 3 Storage Cover | gab. | 1 |
| 2 | Tālvadības pults ar ekrānu | DJI RC Pro | gab. | 1 |
| 3 | Tālvadības pults rezerves vadības stienīši | DJI RC Pro Control Sticks | gab. | 2 |
| 4 | Barošanas baterija | DJI Mavic 3 Intelligent Flight Battery | gab. | 3 |
| 5 | Propelleri (pāris) | DJI Mavic 3 Low-Noise Propellers (pāris) | gab. | 6 |
| 6 | Lādētājs | DJI 65W Portable Charger | gab. | 1 |
| 7 | Lādētājs no automobiļa 12V | LDJI 65W Portable Changer | gab. | 1 |
| 8 | Lādēšanas centrmezgls | DJI Mavic 3 Battery Charging Hub | gab. | 1 |
| 9 | Kabelis | USB-C Cable | gab. | 1 |
| 10 | Kabelis | DJI 10Gbps Lightspeed Data Cable | gab. | 1 |
| 11 | Lietošanas instrukcija | Latviešu valodā | gab. | 1 |
| 12 | Soma glabāšanai |  | gab. | 1 |

Vai

2**.** Bezpilota gaisa kuģis DJI Mavic 2 Enterprise Advanced vai analogs.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Preces nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| 1 | Bezpilota gaisa kuģis DJI Mavic 2 Enterprise Advanced vai analogs | gab. | 1 |

**Ar šādiem parametriem**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pacelšanas svars | Līdz 1200 g |
| 2 | Lidojuma augstums | Ne mazāk kā 2 km |
| 3 | Baterijas darbības laiks | Ne mazāk kā 22 min |
| 4 | Lidojuma distance | Ne mazāk kā 20 km |
| 5 | Darba temperatūra | No -10 līdz 40 C |
| 6 | Navigācija | GPS |
| 7 | Atmiņa video ierakstiem | Ne mazāk kā 128 GB |
| 8 | Tālvadības pults | Ar iebūvēto ekrānu |
| 9 | Kamera | Ne mazāk kā 30 MP 4K 3840x 2160 30 fps |
| 10 | Kameras digitālā tālummaiņa | Ne mazāk kā 10 reizes |
| 11 | Video ierakstīšanas kodeks MP4/H.264/H.265 | Atbalsta vismaz vienu |
| 12 | Aizsardzība pret sadursmēm | Ir |
| 13 | Atgriešanas funkcija | Ir |
| 14 | Stabilizācija | 3 asu |
| 15 | Termokamera | Ne mazāk kā 600x500@30Hz |

**un šādu komplektāciju:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Nosaukums | Tips, marka, ražotājs | Mērvienība | Daudzums |
| 1 | Kuģa un citu elementu glabāšanas soma |  | gab. | 1 |
| 2 | Tālvadības pults ar ekrānu | DJI Smart Controller | gab. | 1 |
| 3 | Tālvadības pults rezerves vadības stienīši | Tālvadības pults rezerves vadības stienīši | gab. | 2 |
| 4 | Barošanas baterija | Barošanas baterija | gab. | 3 |
| 5 | Propelleri (pāris) | Propelleri (pāris) | gab. | 6 |
| 6 | Lādētājs | Battery Charger | gab. | 1 |
| 7 | Lādētājs no automobiļa 12V | Lādētājs no automobiļa 12V | gab. | 1 |
| 8 | Lādēšanas centrmezgls | Lādēšanas centrmezgls | gab. | 1 |
| 9 | Kabelis | Communication Cable-USB 3.0 Type-C | gab. | 1 |
| 10 | Kabelis | Spēka kabelis | gab. | 1 |
| 11 | Skaļrunis | Skaļrunis | gab. | 1 |
| 12 | Gaismeklis | Spotlight | gab. | 1 |
| 13 | Bāka | Beacon | gab. | 1 |
| 14 | Lietošanas instrukcija | Latviešu valodā | gab. | 1 |