***SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”*** (turpmāk – Pasūtītājs)

reģ. Nr. 40003788351,

juridiskā adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga

uzaicina piedalīties tirgus cenu izpētē **“Ventilācijas sistēmu tīrīšana*”*** identifikācijas Nr.RSSA-132/2022.

Aicinām Jūs iesniegt piedāvājumu elektroniski Mercell sistēmā vai nosūtot elektroniski parakstītu piedāvājumu uz e-pasta adresi: [nauris.jansons@ldz.lv](mailto:nauris.jansons@ldz.lv), līdz **2022.gada 28.novembrim plkst. 12:00**. Iesniedzot piedāvājumu Mercell nepieciešams ievadīt cenas sistēmā, sadaļā “Produkti”, kā arī pievienot piedāvājumu saskaņā ar uzaicinājuma pielikumu Nr.1 (parakstītu ar paraksttiesīgās personas parakstu un noskanētu vai elektroniski parakstītu).

Lai piekļūtu sadaļai “Faili”, spiediet pogu “Izrādīt interesi”.

Piedāvājumi elektroniski Mercell iepirkumu sistēmā iesniedzami bez maksas.

Jautājumu gadījumā par tirgus cenu izpētes priekšmetu, lūdzu sazināties ar Pasūtītāju rakstiski, izmantojot “Sarakste” moduli Mercell iepirkumu sistēmā vai izmantojot e-pasta adresi nauris.jansons@ldz.lv.

Jautājumu gadījumā par Mercell sistēmu un piedāvājumu iesniegšanas procesu, lūdzu sazināties ar Mercell atbalsta dienestu pa tālr. 27763529 vai e-pastu [latvija@mercell.com](mailto:latvija@mercell.com).

**Tirgus cenu izpētes priekšmets:** Ventilācijas sistēmu tīrīšana saskaņā ar Pielikumiem Nr.2 un Nr.3.

**Tirgus cenu izpētes prasības:**

1. Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājums saskaņā ar pielikumu Nr.1, kurā jānorāda:
   1. Cena norādāma EUR, bez PVN, ar *divām zīmēm aiz komata*, *cenā iekļautas visas ar pakalpojumu saistītās izmaksas.*
   2. Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma laikam jābūt ***30 kalendārām dienām*** no tā iesniegšanas dienas. Pretendentam piedāvājuma derīguma laiks ir saistošs līdz līguma noslēgšanai, vai paziņojuma par piedāvājuma noraidīšanu saņemšanai.
   3. Samaksas nosacījumi: par faktiski sniegtu pakalpojumu ***30 kalendāro dienu laikā pēc*** maksājuma dokumenta saņemšanas, atbilstoši pušu parakstītajam pieņemšanas-nodošanas aktam par izpildītajiem darbiem.
2. Apkalpošana jāveic specializētam tehniskās apkopes uzņēmumam ar pieredzi ventilācijas sistēmu un dūmvadu sistēmu apkalpošanā un remontā.
3. Pretendents apliecina trīs gadu pieredzi līdzīgu darbu izpildē vai vismaz trīs līdzīgu darbu izpildi pēdējo trīs gadu laikā.
4. Pakalpojuma sniegšanas adrese:

* Vagona remonta centrs, Varšavas iela 49, Daugavpils;
* Sliežu ceļu mašīnu remonta centrs, Kārklu iela 4, Daugavpils;
* Lokomotīvju remonta centrs, 2.preču iela 30, Daugavpils.

1. ***Darbiem jābūt pabeigtiem līdz 30.12.2022.***
2. Pretendentiem ***obligāti jāveic*** objektu ***apmeklējums*** (par vizīti jāparakstās apmeklējuma lapā). Ja netiks veikta objektu un ventilācijas sistēmu apskate iesniegtais piedāvājums netiks izskatīts!

*Par apmeklējuma laiku un papildus tehniskās informācijas saņemšanu lūdzu sazināties ar kontaktpersonu:*

Tehniskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs Vjačeslavs Drozdovskis, telefons: +371 29532554, e-pasts: vjaceslavs.drozdovskis@ldz.lv.

**Iesniegtā piedāvājuma izvērtēšana:**

**Tirgus cenu izpētes piedāvājuma izvēles kritērijs ir uzaicinājuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu par visu iepirkuma priekšmetu kopumā.**

*! pasūtītājam ir tiesības noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendentam uz piedāvājumu iesniegšanas dienu ir neizpildītas saistības pret pasūtītāju, kas izriet no pasūtītāja un pretendenta iepriekš noslēgta preces/pakalpojumu piegādes līguma, ja pasūtītājs un pretendents nav rakstiski vienojušies par saistību izpildes termiņa pagarināšanu.*

*! Ja pretendentam pēc VID publiskajā datu bāzē pieejamās informācijas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir konstatējams nodokļu parāds, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, kas kopsummā valstī pārsniedz 150 euro, iesniegtais komercpiedāvājums tiks izskatīts tikai tajā gadījumā, ja ar piedāvājumu tiks iesniegts arī dokuments par nodokļu parādu neesamību – izziņu no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS), kas apliecina informāciju par nodokļu parādu neesamību.*

*! Ja laika posmā no tirgus cenu izpētes rezultātu paziņošanas līdz līguma noslēgšanai VID publiskajā datu bāzē izraudzītajam pretendentam tiks konstatēts nodokļu parāds (lielāks par 150 euro), pasūtītājs pieprasīs iesniegt apliecinājumu par nodokļu parādu neesamību – izziņu no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS), kas apliecina informāciju par nodokļu parādiem uz konkrētu (līguma noslēgšanas) dienu.*

Tirgus cenu izpētes

**“Ventilācijas sistēmu tīrīšana”**

Pielikums Nr.1

**FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

2022. gada \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr.

Juridiskā adrese

Pretendenta bankas norēķinu rekvizīti (banka, kods, konts)

Tālruņa nr., faksa nr.

E-pasta adrese

Kontaktpersona

SIA „\_\_\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(amats, vārds, uzvārds)\_\_\_\_ personā, kas pārstāv sabiedrību uz statūtu vai 20\_\_ g. \_\_\_\_\_\_\_ pilnvaras Nr.\_\_\_\_ (prokūras) pamata, (pielikumā UR izziņa par pārstāvības/ paraksta tiesībām vai pilnvara (prokūra) uz \_\_\_ lp.)

Pretendents ar šī piedāvājuma iesniegšanu:

1. apliecina savu dalību SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” rīkotajā tirgus cenu izpētē “Ventilācijas sistēmu tīrīšana” (identifikācijas Nr.RSSA-131/2022) (turpmāk – tirgus cenu izpēte);
2. piedāvā sniegt tirgus cenu izpētes uzaicinājumā norādīto pakalpojumu atbilstoši pielikumiem Nr.2 un Nr.3 par šādu cenu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pakalpojuma nosaukums** | **Summa par pakalpojumu EUR (bez PVN)** |
| Vagonu remonta centra ventilācijas sistēmu tīrīšana, Varšavas iela 49, Daugavpils |  |
| Sliežu ceļu mašīnu remonta centra ventilācijas sistēmu tīrīšana, Kārklu iela 4, Daugavpils |  |
| Lokomotīvju remonta centra ventilācijas sistēmu tīrīšana, 2.Preču iela 30, Daugavpils |  |
| **Kopējā summa par pakalpojumu EUR (bez PVN)** |  |

**Samaksas nosacījumi:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Piedāvājuma derīguma termiņš:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

**Pakalpojuma izpildes vieta:**

* Vagonu remonta centrs, Varšavas iela 49, Daugavpils;
* Sliežu ceļu mašīnu remonta centrs, Kārklu iela 4, Daugavpils;
* Lokomotīvju remonta centrs, 2.Preču iela 30, Daugavpils.

Informācija par pēdējo 3 (trīs) darbības gadu laikā (*vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendents saimniecisko darbību uzsācis vēlāk*) sekmīgi izpildītiem līdzvērtīgiem pakalpojumiem:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k | Nosaukums | izpildes apjoms EUR,  summa bez PVN | Darbu saņēmējs | | Pasūtījuma izpildes laiks  (no.. līdz..) |
| Juridiskās personas nosaukums | Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis |
| 1. |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |

Apliecinu, ka pretendents nav iekļauts un uz to nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam. Ja iepirkuma ietvaros vai iespējamā iepirkuma līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, pretendents nekavējoties rakstveidā par to paziņos pārdevējam.

|  |
| --- |
|  |

*(ja attiecināms, atzīmēt) Apzinos, ka  iesniedzot piedāvājumu ar drošu elektronisku parakstu  uz pieteikumā norādītās kontaktpersonas e-pasta adresi, var  netikt nodrošināta piedāvājuma satura neredzamība (konfidencialitāte) un uzņemos visus  riskus, kas saistīti ar piedāvājuma atvēršanu pirms uzaicinājumā noteiktā termiņa.*

/uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts/ /paraksta atšifrējums/

*Z.v*.

Tirgus cenu izpētes

“**Ventilācijas sistēmu tīrīšana**”

Pielikums Nr.2

**Ventilācijas sistēmu tehniskā specifikācija**

1. Vagonu remonta centrs, Varšavas iela 49, Daugavpilī:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Ventilācijas atrašanas vieta** | **Ventilācijas tips** | **Iekārtas modelis, sērijas Nr.** |
| 1. | Krāsošanas nodaļa | Gaisa pieplūdes sistēma P1 | Tornado Salda OPK 1800 |
| 2. | Krāsošanas nodaļa | Gaisa pieplūdes sistēma P4 | Tornado Salda OPK 1800 |
| 3. | Krāsu sagatavošanas telpa | Gaisa pieplūdes sistēma P6 | Ostberg 7730013 |
| 4. | Krāsošanas nodaļa | Gaisa nosūces sistēmas ar ventilatoriem un gaisa vadiem N1-N14 | Centrbēdzes sūcējventilatori – 14gab. |
| 5. | Eksperimentālās brigādes un akumulatoru nodaļas ēka | Gaisa nosūces sistēma no akumulatoru telpas | Centrbēdzes sūcējventilators |

1. Sliežu ceļu mašīnu remonta centrs, Kārklu iela 4, Daugavpilī:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Ventilācijas atrašanas vieta** | **Ventilācijas tips** | **Iekārtas modelis, sērijas Nr.** |
| 1. | Kalšanas iecirknis | Gaisa nosūces ventilācija | Centrbēdzes sūcējventilators |

1. Lokomotīvju remonta centrs, 2.preču iela 30, Daugavpilī:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Ventilācijas atrašanas vieta** | **Ventilācijas tips** | **Iekārtas modelis, sērijas Nr.** |
| 1. | Sārmu akumulatoru iecirknis | Nosūces ventilācija | Ventilators EX 180 4C  (Systemair) |
| 2. | Sārmu akumulatoru iecirknis | Nosūces ventilācija | Ventilators DKEX 280-4 (Systemair) |
| 3. | Sārmu akumulatoru iecirknis | Pieplūdes ventilācija | Kanāla ventilators  RK 500-300 B3  (OSTBERG) |
| 4. | Skābes akumulatoru iecirknis | Nosūces ventilācija | Ventilators EX 180 4C  (Systemair) |
| 5. | Skābes akumulatoru iecirknis | Nosūces ventilācija | Ventilators DKEX 355-6 (Systemair) |
| 6. | Skābes akumulatoru iecirknis | Nosūces ventilācija | Ventilators DKEX 280-4  (Systemair) |
| 7. | Skābes akumulatoru iecirknis | Pieplūdes ventilācija | Kanāla ventilators  RK 1000-500 B3  (OSTBERG) |

Tirgus cenu izpētes

“**Ventilācijas sistēmu tīrīšana**”

Pielikums Nr.3

**Ventilācijas sistēmu un dūmvadu tīrīšanas darbu apraksts**

1. Visu sistēmu apskate.
2. Automātiskās vadības regulēšana (vajadzības gadījumā).
3. Gaisa filtru maiņa.
4. Gaisa vadu iekšējās telpas tīrīšana ar gaisa strūklu.
5. Tehnoloģisko gaisa vadu un ventilatoru elementu tīrīšana no degt spējīgiem putekļiem un nogulsnēm.
6. Ventilācijas nosedzošo vārstu (tai skaitā ar elektrisko pievadu) darbības pārbaude.
7. Ugunsdrošības vārstu pārbaude – vai nav aizvērušies.
8. Ūdens (siltumnesēja) sajaukšanas mezgla komponentu pārbaude – trejgaitas vārsti, cirkulācijas sūkņi, temperatūras devēji, pret aizsalšanas aizsardzība.
9. Gaisvadu izolācijas pārbaude un nepieciešamības gadījumā labošana.
10. Restīšu, difuzoru un citu komponentu tīrīšana.
11. Virspusēja gaisa plūsmas pārbaude ar anemometru, lai noteiktu, vai sistēmā nav kāds apslēpts bojājums (piemēram aizkritis ugunsdrošības vārsts).
12. Saskaņā ar 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 4.2.punkta prasībām sastādīt atskaites dokumentāciju par veiktiem darbiem.