***SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”*** (turpmāk – Pasūtītājs)

reģ. Nr. 40003788351,

juridiskā adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga

uzaicina piedalīties tirgus cenu izpētē **“Dūmvadu tīrīšana un apkures ierīču, iekārtu, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude*”*** identifikācijas Nr.RSSA-134/2022.

Aicinām Jūs iesniegt piedāvājumu elektroniski Mercell sistēmā vai nosūtot elektroniski parakstītu piedāvājumu uz e-pasta adresi: nauris.jansons@ldz.lv, līdz **2022.gada 15.decembrim plkst. 15:00**. Iesniedzot piedāvājumu Mercell nepieciešams ievadīt cenas sistēmā, sadaļā “Produkti”, kā arī pievienot piedāvājumu saskaņā ar uzaicinājuma pielikumu Nr.1 (parakstītu ar paraksttiesīgās personas parakstu un noskanētu vai elektroniski parakstītu).

Lai piekļūtu sadaļai “Faili”, spiediet pogu “Izrādīt interesi”.

 Piedāvājumi elektroniski Mercell iepirkumu sistēmā iesniedzami bez maksas.

Jautājumu gadījumā par tirgus cenu izpētes priekšmetu, lūdzu sazināties ar Pasūtītāju rakstiski, izmantojot “Sarakste” moduli Mercell iepirkumu sistēmā vai izmantojot e-pasta adresi nauris.jansons@ldz.lv.

Jautājumu gadījumā par Mercell sistēmu un piedāvājumu iesniegšanas procesu, lūdzu sazināties ar Mercell atbalsta dienestu pa tālr. 27763529 vai e-pastu latvija@mercell.com.

**Tirgus cenu izpētes priekšmets:** Dūmvadu tīrīšana un apkures ierīču, iekārtu, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude saskaņā ar Pielikumu Nr.2.

**Tirgus cenu izpētes prasības:**

1. Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājums saskaņā ar pielikumu Nr.1, kurā jānorāda:
	1. Cena norādāma EUR, bez PVN, ar *divām zīmēm aiz komata*, *cenā iekļautas visas ar pakalpojumu saistītās izmaksas.*
	2. Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma laikam jābūt 45 ***kalendārām dienām*** no tā iesniegšanas dienas. Pretendentam piedāvājuma derīguma laiks ir saistošs līdz līguma noslēgšanai, vai paziņojuma par piedāvājuma noraidīšanu saņemšanai.
	3. Samaksas nosacījumi: par faktiski sniegtu pakalpojumu ***30 kalendāro dienu laikā pēc*** maksājuma dokumenta saņemšanas, atbilstoši pušu parakstītajam pieņemšanas-nodošanas aktam par izpildītajiem darbiem.
2. Apkalpošana jāveic specializētam tehniskās apkopes uzņēmumam un sertificētiem speciālistiem ar pieredzi dūmvadu sistēmu apkalpošanā un remontā.
3. Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz licence, sertifikāti, kas nepieciešami šī pakalpojuma sniegšanai.
4. Pretendents apliecina trīs gadu pieredzi līdzīgu darbu izpildē vai vismaz trīs līdzīgu darbu izpildi pēdējo trīs gadu laikā.
5. Pakalpojuma sniegšanas adrese:
* Lokomotīvju remonta centrs, 2.Preču iela 30, Daugavpils;
* Lokomotīvju remonta centrs, Liepājas cehs, Brīvības iela 130A, Liepāja;
* Lokomotīvju remonta centrs, Rēzeknes cehs, lokomotīvju iela 23B, Rēzekne;
* Vagonu remonta centrs, Varšavas iela 49, Daugavpils;
* Sliežu ceļu mašīnu remonta centrs, Kārklu iela 4, Daugavpils.
1. ***Darbiem jābūt izpildītiem 30 kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža. Ja pretendents nevar darbus veikt norādītajā laikā, pretendents piedāvājumā norāda nepieciešamo dienu skaitu darbu veikšanai.***
2. Saskaņā ar 2016. gada 19. aprīļa MK noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” pēc darbu izpildīšanas pakalpojuma veicējs Pasūtītājam iesniedz apkures ierīču, iekārtu, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšanas aktu un apkures ierīču, iekārtu, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu, aktiem jāpievieno fotogrāfijas pirms un pēc dūmvadu tīrīšanas, kā arī grafiskais attēlojums.
3. *Par papildus tehniskās informācijas saņemšanu lūdzu sazināties ar kontaktpersonu:*

Inženierprocesu nodrošinājuma nodaļas vadītāju Valēriju Krukovski, telefons: +371 29531761, e-pasts: valerijs.krukovskis@ldz.lv.

**Iesniegtā piedāvājuma izvērtēšana:**

**Tirgus cenu izpētes piedāvājuma izvēles kritērijs ir uzaicinājuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi.**

*! pasūtītājam ir tiesības noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendentam uz piedāvājumu iesniegšanas dienu ir neizpildītas saistības pret pasūtītāju, kas izriet no pasūtītāja un pretendenta iepriekš noslēgta preces/pakalpojumu piegādes līguma, ja pasūtītājs un pretendents nav rakstiski vienojušies par saistību izpildes termiņa pagarināšanu.*

*! Ja pretendentam pēc VID publiskajā datu bāzē pieejamās informācijas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir konstatējams nodokļu parāds, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, kas kopsummā valstī pārsniedz 150 euro, iesniegtais komercpiedāvājums tiks izskatīts tikai tajā gadījumā, ja ar piedāvājumu tiks iesniegts arī dokuments par nodokļu parādu neesamību – izziņu no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS), kas apliecina informāciju par nodokļu parādu neesamību.*

*! Ja laika posmā no tirgus cenu izpētes rezultātu paziņošanas līdz līguma noslēgšanai VID publiskajā datu bāzē izraudzītajam pretendentam tiks konstatēts nodokļu parāds (lielāks par 150 euro), pasūtītājs pieprasīs iesniegt apliecinājumu par nodokļu parādu neesamību – izziņu no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS), kas apliecina informāciju par nodokļu parādiem uz konkrētu (līguma noslēgšanas) dienu.*

Tirgus cenu izpētes

**“Dūmvadu tīrīšana un apkures ierīču, iekārtu,**

**dūmvadu un dabīgās ventilācijas**

**kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude”**

Pielikums Nr.1

**FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

2022. gada \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr.

Juridiskā adrese

Pretendenta bankas norēķinu rekvizīti (banka, kods, konts)

Tālruņa nr.

E-pasta adrese

Kontaktpersona

SIA „\_\_\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(amats, vārds, uzvārds)\_\_\_\_ personā, kas pārstāv sabiedrību uz statūtu vai 20\_\_ g. \_\_\_\_\_\_\_ pilnvaras Nr.\_\_\_\_ (prokūras) pamata, (pielikumā UR izziņa par pārstāvības/ paraksta tiesībām vai pilnvara (prokūra) uz \_\_\_ lp.)

Pretendents ar šī piedāvājuma iesniegšanu:

1. apliecina savu dalību SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” rīkotajā tirgus cenu izpētē “Dūmvadu tīrīšana un apkures ierīču, iekārtu, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude” (identifikācijas Nr.RSSA-134/2022) (turpmāk – tirgus cenu izpēte);
2. piedāvā sniegt tirgus cenu izpētes uzaicinājumā norādīto pakalpojumu atbilstoši pielikumam Nr.2 par šādu cenu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Daļas** **Nr.** | **Pakalpojuma nosaukums** | **Summa par pakalpojumu EUR (bez PVN)** |
| 1. | Dūmvadu tīrīšana un apkures ierīču, iekārtu, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude **Lokomotīvju remonta centrs, 2.Preču iela 30, Daugavpils** (saskaņā ar pielikumu Nr.2) |  |
| 2. | Dūmvadu tīrīšana un apkures ierīču, iekārtu, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude **Lokomotīvju remonta centrs, Liepājas cehs, Brīvības iela 130A, Liepāja** (saskaņā ar pielikumu Nr.2) |  |
| 3. | Dūmvadu tīrīšana un apkures ierīču, iekārtu, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude **Lokomotīvju remonta centrs, Rēzeknes cehs, lokomotīvju iela 23B, Rēzekne** (saskaņā ar pielikumu Nr.2) |  |
| 4. | Dūmvadu tīrīšana un apkures ierīču, iekārtu, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude **Vagonu centrs, Varšavas iela 49, Daugavpils** (saskaņā ar pielikumu Nr.2) |  |
| 5. | Dūmvadu tīrīšana un apkures ierīču, iekārtu, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude **Sliežu ceļu mašīnu remonta centrs, Kārklu iela 4, Daugavpils** (saskaņā ar pielikumu Nr.2) |  |
|  | **Kopējā summa par pakalpojumu EUR (bez PVN)** |  |

**Samaksas nosacījumi:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Piedāvājuma derīguma termiņš:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

**Pakalpojuma izpildes vieta:**

* Lokomotīvju remonta centrs, 2.Preču iela 30, Daugavpils;
* Lokomotīvju remonta centrs, Liepājas cehs, Brīvības iela 130A, Liepāja;
* Lokomotīvju remonta centrs, Rēzeknes cehs, lokomotīvju iela 23B, Rēzekne;
* Vagonu remonta centrs, Varšavas iela 49, Daugavpils;
* Sliežu ceļu mašīnu remonta centrs, Kārklu iela 4, Daugavpils.

Informācija par pēdējo 3 (trīs) darbības gadu laikā (*vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendents saimniecisko darbību uzsācis vēlāk*) sekmīgi izpildītiem līdzvērtīgiem pakalpojumiem:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k | Nosaukums | izpildes apjoms EUR,summa bez PVN | Darbu saņēmējs | Pasūtījuma izpildes laiks(no.. līdz..) |
| Juridiskās personas nosaukums | Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis |
| 1. |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |

Apliecinu, ka pretendents nav iekļauts un uz to nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam. Ja iepirkuma ietvaros vai iespējamā iepirkuma līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, pretendents nekavējoties rakstveidā par to paziņos pārdevējam.

|  |
| --- |
|  |

 *(ja attiecināms, atzīmēt) Apzinos, ka  iesniedzot piedāvājumu ar drošu elektronisku parakstu  uz pieteikumā norādītās kontaktpersonas e-pasta adresi, var  netikt nodrošināta piedāvājuma satura neredzamība (konfidencialitāte) un uzņemos visus  riskus, kas saistīti ar piedāvājuma atvēršanu pirms uzaicinājumā noteiktā termiņa.*

/uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts/ /paraksta atšifrējums/

*Z.v*.

Tirgus cenu izpētes

**“Dūmvadu tīrīšana un apkures ierīču, iekārtu,**

**dūmvadu un dabīgās ventilācijas**

**kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude”**

Pielikums Nr.2

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” apkures ierīču, iekārtu, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā specifikācija

1. **Lokomotīvju remonta centrs, 2.Preču iela 30, Daugavpils**
* Katlu māja
* Apkures katls, reģ. Nr.4SK017675, ident. Nr.83106, raž. “Sento Oy Hogfors Finreila” Somija, max spiediens – 10,0 bar, max temp. – 120°C, tilpums – 8600 l, jauda – 3,0MW;
* Apkures katls, reģ. Nr.4SK017676, ident. Nr.83107, raž. “Sento Oy Hogfors Finreila” Somija, max spiediens – 10,0 bar, max temp. – 120°C, tilpums – 10400 l, jauda – 4,0MW;
* Tvaika katls, reģ. Nr.4SK017677, ident. Nr.83108, raž. “Sento Oy Hogfors Finreila” Somija, max spiediens – 12,0 bar, max temp. – 192°C, tilpums – 5500 l, jauda – 1,5MW;
* Tvaika katls, reģ. Nr.4SK017679, ident. Nr.83109, raž. “Sento Oy Hogfors Finreila” Somija, max spiediens – 12,0 bar, max temp. – 192°C, tilpums – 10300 l, jauda – 3,0MW;
* Dūmvads (jumtas), Ø 1000 mm, H – 24000 mm, tērauds, šķidrs/gāzveida kurināmais;
* Dūmvads (jumtas), Ø 700 mm, H – 24000 mm, tērauds, šķidrs/gāzveida kurināmais.
* Kalšanas cehs
* Dūmvads, Ø 500 mm, H – 6000 mm, tērauds, ciets kurināmais.
* Smilšu žāvētava
* Dūmvads, Ø 300 mm, H – 8000 mm, tērauds, šķidrs kurināmais.
1. **Lokomotīvju remonta centrs, Liepājas cehs, Brīvības iela 130A, Liepāja**
* Katlu māja
* Šķidra kurināmā apkures katli, Viesmann Rondomat RK412, jauda – 125kW, spiediens – 6 bar, (2 gab.);
* Dūmvads, Ø 160 mm, H – 20000 mm, tērauds, šķidrs kurināmais.
1. **Lokomotīvju remonta centrs, Rēzeknes cehs, Lokomotīvju iela 23B, Rēzekne**
* Katlu māja Megakone Maxicont 400
* apkures modulis Veto-300, jauda – 300kW, spiediens – 4 bar, max temp. – 110°C, tilpums – 1300 l (2 katli, pirmais - ciets kurināmais, otrais (rezerves) - šķidrs kurināmais);
* 1. dūmvads, Ø 200mm, H – 6000mm, tērauds, ciets kurināmais;
* 2. dūmvads, Ø 150mm, H – 6000mm, tērauds, šķidrs kurināmais.
* Smilšu žāvētava
* Dūmvads, Ø 350 mm, H – 6000 mm, tērauds, ciets kurināmais.
1. **Vagonu remonta centrs, Varšavas iela 49, Daugavpils**
* RESC darbnīca un kokmateriālu kaltētava
* Ķieģeļu dūmvads 120 x 250 mm, ar metāla pagarinājumu (1000 mm), H – 6000 mm, ciets kurināmais.
* Smēde
* Dūmvads, Ø 508 mm, H – 12000 mm, tērauds, ciets kurināmais.
1. **Sliežu ceļu mašīnu remonta centrs, Kārklu iela 4, Daugavpils**
* Kalšanas iecirknis
* Dūmvads (izplūdes mehāniskā sistēma), Ø 250 mm, H – 11000 mm, lokšņu tērauds (skārds), ciets kurināmais.