**SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”**

reģ. Nr. 40003788351,

juridiskā adrese: Vilhelma Purvīša iela 21, Rīga

uzaicina Jūsu uzņēmumu piedalīties tirgus cenu izpētē **“Galvenā ražošanas korpusa fasādes remonts un siltināšana Varšavas ielā 49, Daugavpilī”** identifikācijas Nr.RSSI-79/2024.

Aicinām Jūs iesniegt piedāvājumu elektroniski Mercell iepirkumu sistēmā vai uz e-pasta adresi: [inta.pudule@ldz.lv](mailto:inta.pudule@ldz.lv) līdz **2024.gada ~~12~~ 19.augusta plkst. 10:00**. Iesniedzot piedāvājumu Mercell vai nosutot uz e-pastu, nepieciešams pievienot piedāvājumu saskaņā ar uzaicinājuma pielikumu Nr.1 (elektroniski parakstītu ar paraksttiesīgās personas parakstu vai parakstītu un noskenētu). Lai Mercell iepirkumu sistēmā piekļūtu sadaļai “Faili”, spiediet pogu “Izrādīt interesi”.

**Piedāvājumi elektroniski Mercell iepirkumu sistēmā iesniedzami bez maksas.**

Jautājumu gadījumā par tirgus cenu izpētes priekšmetu, lūdzu sazināties ar Pasūtītāju rakstiski, izmantojot “Sarakste” moduli Mercell iepirkumu sistēmā vai e-pastu [inta.pudule@ldz.lv](mailto:inta.pudule@ldz.lv).

Jautājumu gadījumā par Mercell sistēmu un piedāvājumu iesniegšanas procesu, lūdzu sazināties ar Mercell atbalsta dienestu pa tālr. 27763529 vai e-pastu [latvija@mercell.com](mailto:latvija@mercell.com).

**Tirgus cenu izpētes priekšmets:** SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” objekta - galvenā ražošanas korpusa, kas atrodas adresē Varšavas ielā 49, Daugavpilī (turpmāk – objekts) fasādes daļas remonts un siltināšanu, atbilstoši būvdarbu apjoma sarakstam un nosacījumiem (2.pielikums), (turpmāk – darbi).

**Darbu izpildes termiņš**: **līdz 30.10.2024.**

**Samaksas nosacījumi:** **30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā** pēc darbu izpildes pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.

**Prasības pretendentiem:**

Iepriekšējo trīs gadu laikā ir bijusi sekmīga darba pieredze vismaz divos līgumos, kuru ietvaros veikta līdzīgi darbi. Pretendentam jāaizpilda apliecinājums par iepriekšējo pieredzi.

Pretendenta piesaistītajam personālam ir atbilstoša kvalifikācija, lai kvalitatīvi un savlaicīgi veiktu darba uzdevumā norādītos darbus.

**Iesniedzamie dokumenti pretendentam:**

1. Pretendenta piedāvājums tirgus cenu izpētei (aizpildāms saskaņā ar pielikuma Nr.1 paraugu) un detalizēta darbu izpildes tāme;
2. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija (vai reģistrācijas numurs BIS);
3. Informācija par pretendenta rīcībā esošu kvalificētu personālu darbu izpildē. Pretendentam jāiesniedz piesaistītā personāla sertifikāts.

Apliecinājums par pretendenta pieredzi (brīvā formā).

**Tirgus cenu izpētes piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā cena par iepirkuma priekšmetu kopumā.**

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņam jābūt vismaz **30 (trīsdesmit) kalendārām dienām** no tā iesniegšanas dienas. Pretendentam piedāvājuma derīguma laiks ir saistošs līdz līguma noslēgšanai, vai paziņojuma par piedāvājuma noraidīšanu saņemšanai.

**Papildus tehniskās informācijas saņemšanai lūdzu sazināties ar kontaktpersonu:** Inženierprocesu nodrošinājuma nodaļas vadītāju Valēriju Krukovski, tālrunis +371 2953 1761, e-pasts: [valerijs.krukovskis@ldz.lv](mailto:valerijs.krukovskis@ldz.lv). Pirms piedāvājuma sagatavošanas veikt objekta apsekošanu un precizēt specifikāciju sarakstā (2.pielikums) norādīto darbu apjomus!

*! pasūtītājam ir tiesības noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendentam uz piedāvājumu iesniegšanas dienu ir neizpildītas saistības pret pasūtītāju, kas izriet no pasūtītāja un pretendenta iepriekš noslēgta preces/pakalpojumu piegādes līguma, ja pasūtītājs un pretendents nav rakstiski vienojušies par saistību izpildes termiņa pagarināšanu.*

*! Ja pretendentam pēc VID publiskajā datu bāzē pieejamās informācijas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir konstatējams nodokļu parāds, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, kas kopsummā valstī pārsniedz 150 euro, iesniegtais komercpiedāvājums tiks izskatīts tikai tajā gadījumā, ja ar piedāvājumu tiks iesniegts arī dokuments par nodokļu parādu neesamību – izziņu no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS), kas apliecina informāciju par nodokļu parādu neesamību.*

*! Ja laika posmā no tirgus cenu izpētes rezultātu paziņošanas līdz līguma noslēgšanai VID publiskajā datu bāzē izraudzītajam pretendentam tiks konstatēts nodokļu parāds (lielāks par 150 euro), pasūtītājs pieprasīs iesniegt apliecinājumu par nodokļu parādu neesamību – izziņu no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS), kas apliecina informāciju par nodokļu parādiem uz konkrētu (līguma noslēgšanas) dienu.*

*! Vēršam uzmanību, ka SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” iepirkums tiek organizēts saskaņā ar SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” iekšējiem normatīvajiem aktiem.*

Tirgus cenu izpētes

“**Galvenā ražošanas korpusa fasādes remonts un siltināšana Varšavas ielā 49, Daugavpilī**”

Pielikums Nr.1

**FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

/ aizpildāmas uz uzņēmuma veidlapas/

2024. gada \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr.

Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.

Juridiskā adrese

Biroja adrese

Pretendenta bankas norēķinu rekvizīti (banka, kods, konts)

Tālruņa nr.

E-pasta adrese

Kontaktpersona

SIA „\_\_\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(amats, vārds, uzvārds)\_\_\_\_ personā, kas pārstāv sabiedrību uz statūtu vai 20\_\_ g. \_\_\_\_\_\_\_ pilnvaras Nr.\_\_\_\_ (prokūras) pamata.

Apliecinu, ka esam iepazinušies ar tirgus cenu izpētes **“Galvenā ražošanas korpusa fasādes remonts un siltināšana Varšavas ielā 49, Daugavpilī”**, identifikācijas Nr.RSSI-79/2024 nosacījumiem, tie mums ir skaidri un saprotami, un piedāvājam SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” veikt **galvenā ražošanas korpusa fasādes remontu un siltināšanu Varšavas ielā 49, Daugavpilī** par šādu zemāk norādīto piedāvājuma cenu EUR (bez PVN):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Vienības cena, EUR (bez PVN)** | **Summa kopā, EUR**  **(bez PVN)** |
| **Izpildes vieta : Vagonu remonta centrs Varšavas iela 49, Daugavpils** | | | | | |
| 1. | Galvenā ražošanas korpusa fasādes remonts un siltināšana Varšavas ielā 49, Daugavpilī ***saskaņā ar tehnisko uzdevumu un pielikumā pievienoto darbu izpildes tāmi*** | Gab. | 1 |  |  |
| **Piedāvājuma kopējā summa EUR bez PVN:** | | | | |  |

Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN (summa ciparos un vārdos);

Darbu izpildes garantijas termiņš:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Samaksas nosacījumi:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Izpildes termiņš:**  .

**Piedāvājuma derīguma termiņš:**  .

**Darbu izpildes vieta:** SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Vagonu remonta centrs Varšavas iela 49.

Informācija par pēdējo 3 (trīs) darbības gadu laikā (*vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendents saimniecisko darbību uzsācis vēlāk*) sekmīgi izpildītiem līdzvērtīgiem pakalpojumiem:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k | Nosaukums | izpildes apjoms EUR,  summa bez PVN | Darbu saņēmējs | | Pasūtījuma izpildes laiks  (no.. līdz..) |
| Juridiskās personas nosaukums | Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis |
| 1. |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |

SIA „\_\_\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(amats, vārds, uzvārds) \_\_\_\_ personā,

* apliecina, ka piedāvājuma cenā ir iekļautas pilnīgi visas pretendenta izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi (pretendenta neparedzamie izdevumi un citas iespējamās izmaksas u.c.;

-apzinās, ka piedāvājuma cenā neiekļautās izmaksas darbu izpildes laikā netiks kompensētas;

-apliecina, ka piedāvātā cena darbu izpildes laikā būs nemainīga arī valūtas kursa, cenu inflācijas un pakalpojumu izmaksas ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos;

* apliecina, ka piedāvājums atbilst tirgus cenu izpētes noteiktām tehniskajām prasībām;
* apliecina, ka līguma izpildei izmantotie materiāli/iekārtas, materiālu/iekārtu pārstrādes (ražošanas) procesā izmantotie dzelzs un tērauda izejmateriāli *(ja tiek attiecināms)*, pretendents vai tā piegādes ķēdes dalībnieki nav iekļauti un uz tiem nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam. Ja iepirkuma ietvaros vai iespējamā iepirkuma līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, pretendents nekavējoties rakstveidā par to paziņo pasūtītājam;

Pielikumā:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas elektroniskais paraksts/ /paraksta atšifrējums/

Tirgus cenu izpētes

“**Galvenā ražošanas korpusa fasādes remonts un siltināšana Varšavas ielā 49, Daugavpilī**”

Pielikums Nr.2

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ Darba uzdevums**

**1. Objekts**

Pasūtītājs: SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk – RSS);

Objekta adrese: Varšavas iela 49, Daugavpils.

**2. Uzdevuma priekšmets**

Galvenā ražošanas korpusa fasādes daļas remonts un siltināšana.

**3. Piedāvājuma sagatavošanas vispārīgās prasības:**

3.1. Pirms piedāvājuma sagatavošanas veikt objekta apsekošanu un precizēt specifikāciju sarakstā norādīto darbu apjomus.

3.2. Tāmē un darbu projektā jāiekļauj specifikācijā uzrādītie darbi, kā arī visi darbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai izpildītu noteikto darbu pilnā apmērā.

3.3. Tāme un darbu projekts jāsagatavo atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas likumdošanas normatīvu prasībām.

3.4. Darbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu Objekta lietotāju darbu.

3.5. Darbu izpildes grafiku saskaņot ar RSS atbildīgu darbinieku.

**4. Citi nosacījumi**

4.1. Objektā pielietojamiem materiāliem jāatbilst ekspluatācijas un Latvijas būvnormatīvu prasībām, tiem jābūt sertificētiem.

4.2. Būvgružu savākšana un darbavietas sakopšana katru dienu, jo darbi tiek veikti vienlaicīgi ar objekta ekspluatāciju.

**5. Darbu apraksts**

5.1. Pirms siltumizolācijas līmēšanas salabot ēkas fasādes esošo apmetumu.

5.2. Veikt fasādes gruntēšanu ar kvarca grunti QG.

5.3. Uzlīmēt siltumizolāciju papildus nostiprinot to ar fiksatoriem.

5.4. Uz siltumizolācijas uzlikt armējošo sietu.

5.5. Uzklāt kvarca grunti PG.

5.6. Uzklāt apmetumu.

5.7. Nokrāsot salaboto fasādi, lai tā atbilstu galvenās fasādes krāsai.

**6. Darba apjomi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1. | Sienas gruntēšana (kvarca grunts QG ) | m² | 110,0 |
| 2. | Fasādes apmetuma remonts | m² | 100 |
| 3. | Fasādes siltināšana ar minerālvati, biezums 150 mm (Akmens Vate) | m² | 110,0 |
| 4. | Logu aiļu apdare | gab. | 11 |
| 5. | Armirējošā sieta uzklāšana | m² | 110,0 |
| 6. | Sienas gruntēšana (kvarca grunts PG) | m² | 110,0 |
| 7. | Dekoratīvā apmetuma uzklāšana | m² | 200 |
| 8. | Fasādes krāsošana | m² | 200 |
| 9. | Ārējo palodzes izgatavošana un uzstādīšana | gab. | 11 |
| 10. | Lietus notekcaurules atjaunošana | gab. | 2 |
| 11. | Fasādes sastatņu montāža | gab. | 1 |
| 12. | Buvgruzu utilizācija ( atkritumi) | m3 | 3 |

**7. Darbu pārbaudes un pieņemšanas nosacījumi.**

7.1. Pirms darbu pieņemšanas jāiesniedz pasūtītājam pielietojamo materiālu īss apraksts (sertifikāts vai atbilstības sertifikāts).

7.2. Galīgā darba pieņemšana noformējama ar izpildītāja un pasūtītāja parakstītu pieņemšanas-nodošanas aktu.

 8**. Īpašās prasības.**

8.1. Darbu laikā jānodrošina RSS Vagonu remonta centra funkcionālā darbība, ugunsdrošība.

8.2. Darbi, kuri saistīti ar elektrības apgādes pārtraukšanu objektā ir jāveic iepriekš laikus saskaņojot ar Pasūtītāju.


8.3. Darbu veikšanas laikā, objektam nodarītie bojājumi Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.

8.4. Izpildīto darbu garantijas laiks – 2 gadi.

**Īpašie nosacījumi:**

**Izpildītājs ir atbildīgs par precīzu darba tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura neprecizitāte tiek labota uz Izpildītāja rēķina.**

**RSSV galvenā ražošanas korpusa ēkas bildes**



**A metal pipe on a building

Description automatically generated**

**A close up of a wall

Description automatically generated**

**A wall with a crack in it

Description automatically generated**

**A wall with a pipe

Description automatically generated with medium confidence**

**A wall with a hole in the wall

Description automatically generatedA building with a window

Description automatically generatedA building with a window

Description automatically generatedA window with a white frame

Description automatically generatedA window with a white frame

Description automatically generated**