***SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”***

reģ. Nr. 40003788351,

juridiskā adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga

uzaicina Jūsu uzņēmumu piedalīties tirgus cenu izpētē **“Dīzeļlokomotīvju rezerves daļu un agregātu remonts”** identifikācijas Nr.RSSI-144/2021.

Aicinām Jūs iesniegt piedāvājumu Mercell iepirkumu sistēmā elektroniski vai elektroniski parakstītu piedāvājumu uz e-pasta adresi: [elina.akere@ldz.lv](mailto:elina.akere@ldz.lv) līdz **2022.gada 4.janvāri plkst. 10:00**. Iesniedzot piedāvājumu Mercell nepieciešams ievadīt cenas sistēmā, sadaļā “Produkti”, kā arī pievienot piedāvājumu saskaņā ar uzaicinājuma pielikumu Nr.1 (parakstītu ar paraksttiesīgās personas parakstu un noskanētu).

Lai piekļūtu sadaļai “Faili”, spiediet pogu “Izrādīt interesi”.

**Piedāvājumi elektroniski Mercell iepirkumu sistēmā iesniedzami bez maksas.**

Jautājumu gadījumā par tirgus cenu izpētes priekšmetu, lūdzu sazināties ar Pasūtītāju rakstiski, izmantojot “Sarakste” moduli Mercell iepirkumu sistēmā.

Jautājumu gadījumā par Mercell sistēmu un piedāvājumu iesniegšanas procesu, lūdzu sazināties ar Mercell atbalsta dienestu pa tālr. 27763529 vai e-pastu [latvija@mercell.com](mailto:latvija@mercell.com) .

**Tirgus cenu izpētes prasības:**

1. Pretendentam jāiesniedz finanšu un tehniskais piedāvājums saskaņā ar pielikumu Nr.1, kurā jānorāda:
   1. Cena norādāma EUR, bez PVN, ar divām zīmēm aiz komata. Piedāvātajai pakalpojuma cenai līguma izpildes laikā jābūt nemainīgai: arī valūtas kursa, cenu inflācijas un citu preces izmaksu ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos.
   2. Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņam jābūt vismaz ***30 (trīsdesmit) kalendārām dienām*** no tā iesniegšanas dienas.
   3. Samaksas nosacījumi: ***30 (trīsdesmit) kalendārās dienas*** pēc preces nodošanas – pieņemšanas dokumenta parakstīšanas dienas.
   4. Paredzamā līguma summa nepārsniegs ***35 000.00 EUR bez PVN.***
   5. Līgumu darbības termiņš līdz ***2022.gada 31.decembrim.***
2. *Dokumentu saraksts, kādi jāiesniedz piegādātājam kopā ar preci:*

Lokomotīves detaļu kvalitāti un pamatojošie dokumenti, sertifikāti, atbilstības deklarācijas, paveikto darbu pieņemšanas nodošanas akti.

1. Pakalpojuma saņemšana – pēc pieprasījuma.
2. Pakalpojuma pasūtīšanas kārtība: pakalpojums jāizpilda ***15 (piecpadsmit) darba dienu laikā***, pēc pieprasījuma veikšanas.
3. Preces piegādes vietas – SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”

* Daugavpils lokomotīvju remonta centrs (RSSLD) – 2.Preču iela 30, Daugavpils;
* Daugavpils vagonu remonta centrs (RSSV) – Varšavas iela 49, Daugavpils.

**Iesniegtā piedāvājuma izvērtēšana:**

Tirgus cenu izpētes piedāvājuma izvēles kritērijs ***ir uzaicinājuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi.***

*! pasūtītājam ir tiesības noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendentam uz piedāvājumu iesniegšanas dienu ir neizpildītas saistības pret pasūtītāju, kas izriet no pasūtītāja un pretendenta iepriekš noslēgta preces/pakalpojumu piegādes līguma, ja pasūtītājs un pretendents nav rakstiski vienojušies par saistību izpildes termiņa pagarināšanu.*

*! Ja pretendentam pēc VID publiskajā datu bāzē pieejamās informācijas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir konstatējams nodokļu parāds, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, kas kopsummā valstī pārsniedz 150 euro, iesniegtais komercpiedāvājums tiks izskatīts tikai tajā gadījumā, ja ar piedāvājumu tiks iesniegts arī dokuments par nodokļu parādu neesamību – izziņu no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS), kas apliecina informāciju par nodokļu parādu neesamību.*

*! Ja laika posmā no tirgus cenu izpētes rezultātu paziņošanas līdz līguma noslēgšanai VID publiskajā datu bāzē izraudzītajam pretendentam tiks konstatēts nodokļu parāds (lielāks par 150 euro), pasūtītājs pieprasīs iesniegt apliecinājumu par nodokļu parādu neesamību – izziņu no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS), kas apliecina informāciju par nodokļu parādiem uz konkrētu (līguma noslēgšanas) dienu.*

*! Vēršam uzmanību, ka SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” nav Publisko iepirkumu un Sabiedrisko pakalpojumu iepirkuma likuma subjekts, līdz ar to šis iepirkums tiek organizēts saskaņā ar SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” iekšējiem normatīvajiem aktiem.*

Tirgus cenu izpētes

“Dīzeļlokomotīvju rezerves daļu un agregātu remonts”

Pielikums Nr.1

**FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

/forma aizpildāma uz uzņēmuma veidlapas/

2021. gada \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr.

Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.

Juridiskā adrese

Biroja adrese

Pretendenta bankas norēķinu rekvizīti (banka, kods, konts)

Tālruņa nr., faksa nr.

E-pasta adrese

Kontaktpersona

SIA „\_\_\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(amats, vārds, uzvārds)\_\_\_\_ personā, kas pārstāv sabiedrību uz statūtu vai 20\_\_ g. \_\_\_\_\_\_\_ pilnvaras Nr.\_\_\_\_ (prokūras) pamata, (pielikumā UR izziņa par pārstāvības/ paraksta tiesībām vai pilnvara (prokūra) uz \_\_\_ lp.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Dīzeļlokomotīvju rezerves daļu un agregātu remonts*** | | |
| ***Nr.***  ***p.k.*** | ***Pakalpojuma nosaukums*** | ***Cena par vienību, EUR bez PVN*** |
| ***Daugavpils lokomotīvju remonta centrs (RSSLD), adrese: 2.Preču iela 30, Daugavpils*** | | |
| 1 | 65G markas tērauda lokšnu (12mm) ciršana - 1m² - 78x110mm izmēra plāksnēs |  |
| 2 | ED-118A, ED-121, TE-006 vilces elektrodzinēja enkura vārpstas konusa uzkausēšana ar turpmāku apstrādi atbilstoši rasējumam |  |
| 3 | A-706, DT-704 enkura vārpstas konusa uzkausēšana ar turpmāku apstrādi atbilstoši rasējumam |  |
| 4 | ED-118A, ED-118B, ED-107A, TE-006 vilces elektrodzinēju motorasu kaklu rasējuma izmēru atjaunošana |  |
| 5 | GP-312, GP-311 galvenā ģeneratora enkura sekciju lodēto savienojumu atjaunošana |  |
| 6 | Pusstingrā sajūga centrēšana ar 14D40, 10D100, 1A9DG, 5-26DG dīzeļu kloķvārpstu |  |
| 7 | *14D40, 10D100, 1A-9DG, 5-26DG dīzeļu kloķvārpstu kakliņu pulēšana un slīpēšana* |  |
| 8 | 14D40, 10D100, 1A9DG, 5-26DG dīzeļu kloķvārpstu pusstingrā sajūga remonts un centrēšana |  |
| 9 | 2M62, M62 dīzeļlokomotīvju buferlukturu reflektoru izgatavošana ar galvanisko pārklājuma |  |
| 10 | 32532 gultņa iekšējo gredzenu metalizācija |  |
| 11 | 32532 jaunu gultņu iekšējo gredzenu slīpēšana |  |
| 12 | Veikt enkuru ED-118A kolektoru plākšņu izciļņu metināšanu |  |
| 13 | Klaņu mezgla galviņu un vāku slīpēšana ieiktņiem KT6.03.012-2 |  |
| 14 | Ieliktņa 2D100.01.101sb1 (c-2) honēšana un fosfatēšana |  |
| 15 | Balsta gultņa 4TK.11.3sb iekšējās atveres aizliešana ar babītu (gultni piegādā Pasūtītājs) |  |
| 16 | Balsta gultņa 6TK.03.090sb izgatavošana |  |
| 17 | Balsta-atbalsta gultņa 6ТК.03.100sb izgatavošana |  |
| 18 | Bukses pavadiņu TГ106.30.56.012(-02) remonts |  |
| 19 | ZSC cilindru, ras. KT6.01.022, honēšana |  |
| 20 | ASC cilindru, ras. KT6.01.023.A, honēšana |  |
| 21 | 5-26ДГ.000спч-01 dīzeļa augstā spiediena degvielas sūkņu ar sprauslām - 12 gab. (1 kompl.), ras. Д49.107спч-4-10, izmēģinājumi uz stenda |  |
| 22 | Lokšņu atsperu, ras. ТЭ30.35.30.012 izmēģināšana uz stenda |  |
| 23 | Bremžu kompresoru pārbaude uz palielinātiem apgriezieniem un pretspiedienu |  |
| 24 | VED dzesēšanas ventilatoru, ras. 2127.85.12.011 izmēģināšana uz joņošanu (3300 apgr./min) |  |
| 25 | ЭД-118А, ЭД-118Б, ЭД-107, ЭД-107А, ЭД-121 tipa VED, pieņemšanas-nodošanas izmēģinājumi (pārbaude uz palielinātiem apgriezieniem, komutāciju, zem slodzes) uz stenda |  |
| 26 | ГС-501, ГП-312, ГП-311, ГП-300, ТД-802 tipu galveno ģeneratoru, pieņemšanas-nodošanas izmēģinājumi (pārbaude uz palielinātiem apgriezieniem, komutāciju, zem slodzes) uz stenda |  |
| 27 | 5ПСГ, ВС-650 pieņemšanas-nodošanas izmēģinājumi (pārbaude uz palielinātiem apgriezieniem, komutāciju, zem slodzes) uz stenda |  |
| 28 | П-51 pieņemšanas-nodošanas izmēģinājumi (pārbaude uz palielinātiem apgriezieniem, komutāciju, zem slodzes) uz stenda |  |
| 29 | МВ-11, 4АЖ225М602, 4АЖ160М602, 2П2К, А-706А, А-706Б pieņemšanas-nodošanas izmēģinājumi (pārbaude uz palielinātiem apgriezieniem, komutāciju, zem slodzes) uz stenda |  |
| 30 | ВС-652, П-41, П-21, П-11 pieņemšanas-nodošanas izmēģinājumi (pārbaude uz palielinātiem apgriezieniem, komutāciju, zem slodzes) uz stenda |  |
| 31 | 8ТХ.210.215 gumijas profila izgatavošana |  |
| 32 | 0ТХ.310.028 gumijas profila izgatavošana |  |
| 33 | 2TE116 sērijas dīzeļlokomotīves 1A9DG tipa dīzeļa viskozitātes dempfera, ras.3.013.5-00000.E(4), remonts |  |
| 34 | 2M62MK sērijas dīzeļlokomotīves 5-26DG tipa dīzeļa viskozitātes dempfera, ras.Д49.15спч-1, remonts |  |
| 35 | 1A-9DG, 5-26DG dīzeļa bloka nodilušo augšējo plākšņu zem cilindru vākiem atjaunošana |  |
| 36 | GP-311B, GP-312, GP-300B, GS-501, TD-802 galv.ģeneratora enkura vārpstas kakliņa uzkausēšana un apvirpošana līdz rasējuma izmēriem |  |
| 37 | TE-006 vilces elektrodzinēja eļļas atsitēja, ras. TE463.62.73.08, izgatavošana |  |
| 38 | GP-311B galvenā ģeneratora izvada,ras. 5TX.516.207, izgatavošana |  |
| 39 | Slēdzenes, ras.5TX.872.000, izgatavošana |  |
| 40 | ED-118B VED motorasu atveru ievirpošana blīvējumam, ras. БИЛТ.754.173.2. (bez motorasu atveru izvirpošanas) |  |
| 41 | Aukstas hromēšanas vannas šķīduma ķīmiska analīze |  |
| 42 | Karstas hromēšanas vannas šķīduma ķīmiska analīze |  |
| 43 | Niķēlēšanas vannas šķīduma ķīmiska analīze |  |
| 44 | Cinkošanas vannas šķīduma ķīmiska analīze |  |
| ***Daugavpils vagonu remonta centrs (RSSV), adrese: Varšavas iela 49, Daugavpils*** | | |
| 1 | Gultņa 30-32532 iekšējā gredzena sēžas virsmas slīpēšana |  |
| 2 | Zobrata vainaga ras.V300.30.55.103-3 slīpēšana |  |

***\*Remontējamie mezgli un agregāti ir nepieciešami dīzeļlokomotīvju TR-3, VR, GR, NR darbu veikšanai.***

**Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN** (summa ciparos un vārdos);

**Samaksas nosacījumi:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Pakalpojuma izpildes termiņš: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

**Pakalpojuma garantijas termiņš:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Piedāvājuma derīguma termiņš:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*Apliecinām, ka visa piedāvātā prece atbilst tirgus cenu izpētes noteiktām tehniskajām prasībām.*

/uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts/ /paraksta atšifrējums/

*Z.v*.