Uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei

“Elektrotīkla pieslēguma izbūve, Lapeņu iela 23, Rīga”

1.pielikums

**Tehniskais uzdevums**

 **“Elektrotīkla pieslēguma izbūve, Lapeņu iela 23, Rīga”**

1. **Vispārīgi noteikumi**
	1. Darba apraksts: veikt elektrotīkla pieslēguma izbūvi no AS “Sadales tīkls” uzskaites sadalnes UK3-1/100-22-002 līdz VAS “Latvijas dzelzceļš” juridiskā klienta esošas lietotāja sadalnes Lapeņu iela 23, Rīga.
	2. Darba apjoms:
		1. būvdarbi;
		2. izpilddokumentācijas sagatavošana.
		3. būvniecības lietas noformēšana būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk - BIS).
	3. Darbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgiem būvnoteikumi”, Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem.
2. **Būvdarbi**
	1. Būvdarbus veikt atbilstoši BIS būvniecības lietas Nr. BIS-BL-630733-84171 “Lietotāja ārējā elektroapgāde Lapeņu iela 23, Rīga” (turpmāk – būvniecības lieta) paziņojumam par būvniecību un izstrādātajam un saskaņotajam tehniskajam risinājumam (turpmāk – būvprojekts) *(pielikumā – būvprojekta izkopējums)*.
	2. Visus būvdarbus veikt atbilstoši būvprojektam.
	3. Pirms būvdarbu sākuma saņemt nepieciešamās atļaujas būvdarbu veikšanai.
	4. Pirms būvdarbu sākuma veikt esošo inženierkomunikāciju šurfēšanu.
	5. Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt elektroapgādes kabeļu saglabāšanu, neradot traucējumus patērētāju elektroenerģijas padevei.
	6. Elektroapgādes kabeļu aizsargjoslas tuvumā būvbedres rakšanu veikt, nepielietojot mehānismus.
	7. Būvdarbos izmantojamiem materiāliem ir jābūt sertificētiem atbilstoši Eiropas Savienības noteikumiem.
	8. Sakopt savu darba vietu pēc būvdarbu pabeigšanas un arī katras Darbu veikšanas dienas noslēgumā.
3. **Izpilddokumentācijas sagatavošana**
	1. Pēc būvdarbu pabeigšanas sagatavot izpilddokumentāciju:
		1. segto darbu akti;
		2. atbilstības sertifikāti un ražotāja tehniskā informācija visiem pielietotajiem materiāliem un izstrādājumiem, uzstādītajām iekārtām u.tml.;
		3. izpildshēmas;
		4. mērījumu protokoli;
		5. pašvaldībā iereģistrētos digitālos izpildmērījumus,
		6. komunikāciju ekspluatējošo organizāciju atzinumus par objekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā;
		7. citiem grafiskiem vai teksta dokumentiem vai aprēķiniem, atbilstoši LR spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem.
	2. Pilnā apjomā izstrādātas izpilddokumentācijas 1 (vienu) oriģināla eksemplāru un 1 (vienas) izpilddokumentācijas kopijas jāiesniedz papīra formā, kā arī 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā formā datu nesējā (CD vai zibatmiņā) ar PDF, DWG, XLS, utt.rīkiem lasāmos formātos LDz Elektrotehniskai pārvaldei.
4. **Būvniecības lietas noformēšana BISā:**
	1. Pēc visu darbu pabeigšanas:
		1. BISā būvdarbu pabeigšanu apstiprināt noteiktajā kartībā, pievienojot nepieciešamo dokumentāciju.

Pielikumā: */tirgus izpētes ietvaros pielikums tiek izsniegts pēc pieprasījuma/*

* “Būvprojekta “Jauns elektroapgādes pieslēgums. Lapeņu iela 23, Rīga.” izkopējums” *(Vispārīgie rādītāji. Skaidrojošs apraksts. – ELT.1-1, Elektroapgādes rekonstrukcijas principshēma. – ELT.1-2, Situācijas plāns. – ELT.1-3 un galveno materiālu specifikācija un darbu saraksts)*