Uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei

“Dzelzceļa stacijas “Aizkraukle” radiotorņa remonts

(krāsas pārklājuma atjaunošana 600 m²)”

1.pielikums

**Tehniskais uzdevums**

**“****Dzelzceļa stacijas “Aizkraukle” radiotorņa remonts**

**(krāsas pārklājuma atjaunošana 600 m²)”**

1. **Vispārīgi noteikumi**
	1. Darba apraksts: veikt Dzelzceļa stacijas Aizkraukle radiotorņa (adrese: Stacija “Aizkraukle”, Aizkraukles pag., Aizkraukles nov., LV-5101) remontu (krāsas pārklājuma atjaunošanu 600 m² apjomā, sākot no apakšas uz augšu).
	2. Radiotorņa tehniskie dati:
		1. Radiotorņa augstums - 75 m.;
		2. Virsmas laukums - 1230 m2.
	3. Darba apjoms:
		1. torņa ārējā apskate, bojāto vietu atklāšana un apzīmēšanā.
		2. konstrukciju attīrīšana no vecas krāsas un rūsas atbilstoši St 2 klasei pēc ISO 8501-2.
		3. fotofiksācija pēc attīrīšanas.
		4. darbu pieņemšana tīrīšanas beigās.
		5. pārklāšanā ar epoksīda bāzes pretkorozijas grunti. (Normastic 405 Al vai līdzīgs).
		6. fotofiksācija pēc gruntēšanas.
		7. darbu pieņemšana gruntēšanas beigās.
		8. krāsas pārklājums atbilstoši C4 ekspluatācijas klasei pēc ISO 12944-2.
	4. Pārklājumā krāsa – sarkana krāsa nepāra torņa sekcijas no augšas, balta krāsa pāra torņa sekcijas no augšas.
	5. Darbus veikt saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.530 “Dzelzceļa būvnoteikumi” 3.2.4. punkta prasībām uz apsekošanas akta pamata.
	6. Darbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam, Dzelzceļa likumam, Nr.530 “Dzelzceļa būvnoteikumi”, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem.
2. **Būvdarbu noteikumi**
	1. Būvdarbos izmantojamiem materiāliem ir jābūt sertificētiem atbilstoši Eiropas Savienības noteikumiem.
	2. Būvdarbu izpildes laikā jānodrošina, lai tiktu norobežots darba laukums, izvietojot labi saredzamas, attiecīgas brīdinājuma zīmes, saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām un VAS „Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskās pārvaldes norādījumiem.
	3. Sakopt savu darba vietu pēc būvdarbu pabeigšanas un arī katras darbu veikšanas dienas noslēgumā.