Uzaicinājuma piedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei “Dzelzceļa celtņa KŽDE-25 noma”

1.pielikums

**Iznomāšanas nosacījumi**

**“Dzelzceļa celtņa KŽDE-25 noma”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Nosaukums | Nosacījumi |
| 1 | Dzelzceļa celtņa KŽDE-25 izmantošana | Paredzēts stingro šķērssijas pacelšanai darba dienas logā laikā |
| 2 | Pakalpojuma izpildes vieta (objekts) | Šķirotavas stacijas, Jāņavārtu parka, Zasulauka depo elektrovilcienu stāvēšanas strupceļi Nr.1 - 12 |
| 3 | Dzelzceļa celtņa KŽDE-25 komplektācija | * 2 piesegvagoni; * strēles garums – 25m; * speciāla šķērssijas traversa – 1 gab; * degviela pakalpojuma izpildei nepieciešama daudzumā; * operators celtņa pacelšanas darbu laikā |
| 4 | Celtņa KŽDE-25 transportēšana no iznomātāja celtņa atrašanas vietas līdz pakalpojuma vietai un atpakaļ pēc nomas beigām | Tiks nodrošināta ar nomnieka resursiem |
| 5 | 1 (vienas) darba maiņas ilgums (pacelšanas darbu ilgums) | Dzelzceļa celtņa KŽDE-25 8 motorstundas\*  \* tehnoloģisku iemeslu dēļ darba maiņas ilgums varbūt pagarināts pa 1 vai 2 motorstundām |
| 6 | Celtņa KŽDE-25 apsardze | Visu nomas laiku tiks nodrošināta ar nomnieka resursiem |
| 7 | Celtņa KŽDE-25 stāvēšana (nakšņošana) ārpus darba laikā | Pakalpojuma izpildes vietā (Šķirotavas stacijas, Jāņavārtu parka, Zasulauka depo elektrovilcienu stāvēšanas strupceļi Nr.1 – 12) |