Uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei

“Mazās mehanizācijas līdzekļu un to izejmateriālu un rezerves daļu iegāde, tehniskā apkope, diagnostika un remonts”

1.pielikums

**Specifikācija**

*[Specifikācijā noteiktajam preču klāstam un apjomam, kā arī pakalpojuma veidam ir informatīvs raksturs\* un tas nav uzskatāms par fiksētu, pasūtītājs/pircējs līguma darbības ietvaros pēc nepieciešamības iepērk tirgus izpētes priekšmetam atbilstošu preču klāstu un daudzumu, ka arī pasuta pakalpojumu, kādi nepieciešami pasūtītāja/pircēja darbības nodrošināšanai faktiskajos apstākļos, ievērojot pasūtītājam/pircējam pieejamo finanšu resursu apjomu, un pasūtītājam/pircējam nav pienākums iepirkt vienīgi un precīzi specifikācijā norādīto preču klāstu un apjomus, kā arī pasūtīt noradīto pakalpojumu;*

*\*preču klāsts un apjoms, kā arī pakalpojuma veids, pirmkārt, noteikts lai pretendents varētu gūt priekšstatu par klāstu un pakalpojuma veidiem un, otrkārt, ekonomiski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanai.]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība |
| [1] | [2] | [3] | [4] |
| **Mazās mehanizācijas līdzekļu un to izejmateriālu un rezerves daļu iegāde, tehniskā apkope, diagnostika un remonts** | | | |
| 1. | Trimmera aukla 1,6mm, 15m | 1. Auklas garums - 15m; 2. Auklas diametrs - 1,6mm; 3. Forma - apaļa | 1 gab. |
| 2. | Trimmera aukla 2,4mm, 15m | 1. Auklas garums - 15m; 2. Auklas diametrs - 2,4mm; 3. Forma - apaļa | 1 gab. |
| 3. | Trimmera aukla 3,0mm, 15m | 1. Auklas garums - 15m; 2. Auklas diametrs - 2,4mm; 3. Forma - apaļa | 1 gab. |
| 4. | Trimmera spole Husqvarna trimmerim 555RXT | 1. Saderīga ar Husqvarna trimmeri: 555RXT 2. Auklas padeve - pusautomātiskā; 3. Gultnis - lodīšu; 4. Auklas izmērs - 3mm; 5. Piemērots biezai un sīkstai zālei; | 1 gab. |
| 5. | Krūmu ripa 225mm/20mm/24 | 1. Ripas diametrs - 225 mm; 2. Centra izmērs - 20 mm; 3. Zobu skaits - 24; 4. biezums - 1,8mm | 1 gab. |
| 6. | Krūmu ripa 225mm/25,4mm/24 | 1. Ripas diametrs - 225 mm; 2. Centra izmērs - 25,4 mm; 3. Zobu skaits - 24; 4. biezums - 1,8 mm | 1 gab. |
| 7. | Zāģa ķēde 13'', 1,5mm, 56 | 1. Ķēdes garums - 13 collas; 2. Solis - 0,325 collas; 3. Posmu skaits - 56; 4. Biezums 1,5 mm | 1 gab. |
| 8. | Zāģa ķēde 15'', 1,5mm, 64 | 1. Ķēdes garums - 15 collas; 2. Solis - 0,325 collas; 3. Posmu skaits - 64; 4. Biezums 1,5 mm | 1 gab. |
| 9. | Sliede 15'', 1.3mm | 1. Sliedes garums - 15 collas; 2. Solis - 0,325 collas; 3. Šablons - 1,3 mm; 4. Posmu skaits - 64; 5. Zvaigznītes stari - 10 | 1 gab. |
| 10. | Vīle apaļā, 4.8 mm | 1. Piemērošana - Vīle zāģa ķēdes asināšanai; 2. Biezums - 4.8 mm | 1 gab. |
| **Pakalpojumi:** | | | |
| 11. | Benzīna motorzāģa H555 stāvokļa diagnostika, bojājuma defektācija | | ierīce |
| 12. | Benzīna krūmgrieža 555RXT stāvokļa diagnostika, bojājuma defektācija | | ierīce |
| 13. | Remontdarbi (bez materiāliem) | | stunda |