Uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei

“Jauna elektrības pieslēguma (N/A, Krimūnu pag.,

Dobeles nov.) izbūves būvprojekta izstrāde”

1.pielikums

**Tehniskais uzdevums**

**“Jauna elektrības pieslēguma (N/A, Krimūnu pag., Dobeles nov.) izbūves būvprojekta izstrāde”**

1. **Vispārīgi noteikumi**
   1. Darba apjoms:
      1. būvprojekta izstrāde.
2. **Projektēšanas noteikumi**
   1. Izstrādāt būvprojektu “Jauna elektrības pieslēguma (N/A, Krimūnu pag., Dobeles nov., zemes vienības kadastra apzīmējums: 46720050317) izbūve ”.
   2. Izstrādājot būvprojektu ir jāievēro visi LR spēkā esošie likumi, noteikumi un standarti.
   3. Būvprojekts jāizstrādā uz topogrāfisko uzmērījumu plāna, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.334 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”, ar inženierkomunikācijām, t.sk. dzelzceļa, zemesgabalu kadastrālajām robežām, ielu sarkanajām līnijām un dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robežām.
   4. Veicot topogrāfiskā plāna sastādīšanu, jānoskaidro un plānā jānorāda dzelzceļa infrastruktūras objekti, t.sk. visas dzelzceļa komunikācijas, kuru atrašanās vieta ir noskaidrojama un saskaņojama ar VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk - LDz) Elektrotehnisko pārvaldi (elektroapgādes līnijas – tālr. 29532615, sakaru līnijas – tālr. 29532692 un SCB līnijas – tālr. 29532603.
   5. Būvprojektā jābūt:
      1. būvniecības daļai;
      2. montāžas daļai;
      3. specifikācijai ar darbu apjomiem un materiāliem.
   6. Veicot būvprojekta izstrādi, jāievēro 07.09.2021 AS “Sadales tīkls” Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskās prasības Nr. 130667216 (turpmāk – ST tehniskās prasības) un tehniskā risinājuma skici (pielikumā).
   7. Būvprojekta saskaņošana:
      1. būvprojekta dokumentāciju papīra dokumentu formā jāsaskaņo ar LDz Sliežu ceļu pārvaldi (tālr. 22323681) un LDz Elektrotehnisko pārvaldi (tālr. 28231253) , un galīgo saskaņošanu ar LDz veikt būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS);
      2. būvprojekta dokumentāciju ar AS ”Sadales tīkls” jāsaskaņo ST tehniskās prasības noteiktajā kārtībā;
      3. būvprojekta dokumentāciju ar citiem zemes un inženiertīklu īpašniekiem jāsaskaņo Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumu noteiktajā kārtībā.
   8. Pilnā apjomā izstrādāto būvprojektu iesniegt:
      1. LDz Elektrotehniskai pārvaldei (Stacijas iela 3c, Jelgava, tālr. 29532615) - 1 (vienu) būvprojekta oriģināla eksemplāru papīra formā ar visiem oriģinālajiem saskaņojumiem, 1 (vienu) būvprojekta kopiju papīra formā, kā arī 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā formā datu nesējā (CD vai zibatmiņā) ar PDF, DWG, XLS, utt.rīkiem lasāmos formātos ar ieskenētiem visiem saskaņojumiem un piezīmēm no saskaņotājiem;
      2. AS “Sadales tīkls” ST tehniskās prasības noteiktajā kārtībā.
3. **Citi noteikumi**
   1. Būvniecības lietas noformēšana BISā:
      1. Sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju (būvniecības ieceres iesniegumi, būvprojektēšanas uzsākšanas dokumenti, projekti, projekta sastāva dokumenti, iesniegumi būvprojektēšanas stadijā, citi iesniegumi) būvniecības ieceres noformēšanai;
      2. Pieprasīt nepieciešamas tehniskās noteikumus un saskaņojumus.
      3. Saņemt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Pielikumā:

* 1.pielikums: “07.09.2021 AS “Sadales tīkls” Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskās prasības Nr. 130667216”; */tirgus izpētes ietvaros pielikums tiek izsniegts pēc pieprasījuma/*
* 2.pielikums: “Tehniskā risinājuma skice” */tirgus izpētes ietvaros pielikums tiek izsniegts pēc pieprasījuma/.*