Uzaicinājuma piedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei “Lietotāja pēcuzskaites elektroapgādes tīkla izbūve Ganību dambī 20A, Rīgā”

1.pielikums

**Tehniskais uzdevums**

**“Lietotāja pēcuzskaites elektroapgādes tīkla izbūve Ganību dambī 20A, Rīgā”**

1. **Vispārīgi noteikumi**
   1. Nepieciešams veikt lietotāja pēcuzskaites elektroapgādes tīkla izbūvi no AS “Sadales tīkls” uzskaites sadalnes U6-1/400-300/5 līdz VAS “Latvijas dzelzceļš” esošas sadalnes Nr. SP-17 adresē: Ganību dambis 20A, Rīga.
   2. Darba apjoms:
      1. būvdarbi;
      2. izpilddokumentācijas sagatavošana.
   3. Darbus veikt atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem, Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem.
2. **Būvdarbi**
   1. Darbus veikt atbilstoši būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk - BIS) būvniecības lietas Nr. BIS-BL-417372-37062 “Ganību dambis 20A, Rīga. Elektroapgāde. Lietotāja pēcuzskaites tīkli” paskaidrojuma rakstam un izstrādātajam un saskaņotajam būvprojektam "Ganību dambis 20A, Rīga. Elektroapgāde. Lietotāja pēcuzskaites tīkli". *(1.pielikumā – būvprojekta izkopējums)*.
   2. Pirms būvdarbu sakumā saņemt nepieciešamas atļaujas darbu veikšanai.
   3. Pirms būvdarbu sākuma veikt esošo inženierkomunikāciju šurfēšanu.
   4. Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt esošās inženierkomunikācijas saglabāšanu, neradot traucējumus patērētāju elektroenerģijas padevei.
   5. Būvdarbos izmantojamiem materiāliem ir jābūt sertificētiem atbilstoši Eiropas Savienības noteikumiem.
   6. Pēc būvdarbu pabeigšanas sakārtot un labiekārtot teritoriju.
3. **Izpilddokumentācija**
   1. Pēc būvdarbu pabeigšanas sagatavot izpilddokumentāciju (t.sk. segto darbu aktus, izpildshēmas, materiālu atbilstības sertifikātus, atzinumus par objekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā, komunikāciju ekspluatējošo organizāciju atzinumus, pašvaldībā iereģistrētos digitālos izpildmērījumus utt.).
   2. Pilnā apjomā izstrādātas izpilddokumentācijas 1 (vienu) oriģināla eksemplāru un 1 (vienas) izpilddokumentācijas kopijas jāiesniedz papīra formā, kā arī 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā formā datu nesējā (CD vai zibatmiņā) ar PDF, DWG, XLS, utt. rīkiem lasāmos formātos LDz Elektrotehniskajai pārvaldei (Krūzes iela 47A, Rīgā, tālr. 67236710, 27895279).
4. **Būvniecības lietas noformēšana BISā**
   1. Sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai.
   2. Pēc būvdarbu pabeigšanas pieprasīt nepieciešamas atzinumus.
   3. Pēc būvdarbu pabeigšanas nodot objektu ekspluatācijā BIS noteiktajā kartībā.

Pielikumā */tirgus izpētes ietvaros pielikums tiek izsniegts pēc pieprasījuma/*:

* Būvprojekta "Ganību dambis 20A, Rīga. Elektroapgāde. Lietotāja pēcuzskaites tīkli" izkopējums (*rasējums ELT-1 un* *05.07.2021. ST vēstule Nr. 309020-22/P-57637)*.