*Uzaicinājuma piedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei*

*“Melnā metāla velmējumu piegāde”*

*2.pielikums*

*/forma/*

*[pretendenta uzņēmuma veidlapa]*

2024.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

VAS “Latvijas dzelzceļš”,

Elektrotehniskā pārvalde

[ep@ldz.lv](mailto:ep@ldz.lv)

**PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI**

**“Melnā metāla velmējumu piegāde”**

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Pretendenta nosaukums)

vien.reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

1. informē, ka var piegādāt preci, atbilstoši uzaicinājumā un specifikācijā noradītajiem kritērijiem, par cenu (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daļas Nr. | Nosaukums | Standarts | Mērvienība | Preču piegādes vieta\* un daudzums | | | | Cena par vienību (EUR bez PVN) | Summa kopā (EUR bez PVN) |
| EPR-1 | | EPR-2 | **Kopā:** |
| \*\* | \*\*\* |
| 1 | U-profila sija UPN 50 (38x50), S235 | EN10025, EN 10279, DIN 1026 | t | 0.600 |  | 0.030 | **0.630** |  |  |
| 2 | U-profila sija UPN 80 (45x80), S235 | EN10025, EN 10279, DIN 1026 | t |  | 0.052 |  | **0.052** |  |  |
| 3 | U-profila sija UPN 100 (50x100), S235 | EN10025, EN 10279, DIN 1026 | t |  | 0.064 |  | **0.064** |  |  |
| 4 | U-profila sija 6,5U (65x36), St 3 | GOST 8240-97 | t |  | 0.640 | 0.140 | **0.780** |  |  |
| 5 | U-profila sija 12U (120x52), St 3 | GOST 8240-97 | t |  |  | 0.104 | **0.104** |  |  |
| 6 | U-profila sija 14U (140x58), St 3 | GOST 8240-97 | t |  |  | 0.123 | **0.123** |  |  |
| 7 | Leņķa tērauds (25x25x3), S235 | EN10025, EN10056 | t | 0.150 | 0.050 |  | **0.200** |  |  |
| 8 | Leņķa tērauds (40x40x3), S235 | EN10025, EN10056 | t |  | 0.050 |  | **0.050** |  |  |
| 9 | Leņķa tērauds (40x40x4), S235 | EN10025, EN10056 | t |  | 0.100 | 0.385 | **0.485** |  |  |
| 10 | Leņķa tērauds (45x45x4), S235 | EN10025, EN10056 | t |  |  | 0.012 | **0.012** |  |  |
| 11 | Leņķa tērauds (50x50x4), S235 | EN10025, EN10056 | t |  |  | 0.080 | **0.080** |  |  |
| 12 | Leņķa tērauds (50x50x5), S235 | EN10025, EN10056 | t | 0.600 |  |  | **0.600** |  |  |
| 13 | Leņķa tērauds (55x55x5), S235 | EN10025, EN10056 | t |  | 0.100 |  | **0.100** |  |  |
| 14 | Leņķa tērauds (63x63x6), S235 | EN10025, EN10056 | t |  | 0.340 |  | **0.340** |  |  |
| 15 | Leņķa tērauds (75x75x6), S235 | EN10025, EN10056 | t | 0.250 |  | 1.590 | **1.840** |  |  |
| 16 | Karsti velmēts lokšņu tērauds (biezums 5 mm), S355 | EN10025 | t | 0.600 |  |  | **0.600** |  |  |
| 17 | Auksti velmēts lokšņu tērauds (biezums 0,5 mm), DC01 | EN10130 | t |  |  | 0.030 | **0.030** |  |  |
| 18 | Auksti velmēts lokšņu tērauds (biezums 1 mm), DC01 | EN10130 | t |  |  | 0.130 | **0.130** |  |  |
| 19 | Auksti velmēts lokšņu tērauds (biezums 2 mm) 2.0\*1250\*2500 DC01 | EN10130 | t |  | 0.250 |  | **0.250** |  |  |
| 20 | Cinkots lokšņu tērauds (biezums 0,5mm), DX51D Z275 MA | EN10142 | t |  |  | 0.050 | **0.050** |  |  |
| 21 | Plakantērauds (20x4), S235 | EN10025 | t |  |  | 0.012 | **0.012** |  |  |
| 22 | Plakantērauds (25x4), S235 | EN10025 | t |  |  | 0.005 | **0.005** |  |  |
| 23 | Plakantērauds (30x4), S235 | EN10025 | t | 0.200 |  |  | **0.200** |  |  |
| 24 | Plakantērauds (40x4), S235 | EN10025 | t |  |  | 0.079 | **0.079** |  |  |
| 25 | Apaļtērauds 10mm, S235 | EN10025, EN10060 | t |  |  | 0.228 | **0.228** |  |  |
| 26 | Apaļtērauds 16mm, S235 | EN10025, EN10060 | t |  |  | 0.459 | **0.459** |  |  |
| 27 | Apaļtērauds 18mm, S235 | EN10025, EN10060 | t |  |  | 0.195 | **0.195** |  |  |
| 28 | Elektriski metinātas ūdens un gāzes vada melnās caurules 160x5 | EN10219 | t |  |  | 0.100 | **0.100** |  |  |
| 29 | Cinkotās ūdens un gāzes vada caurules DN40 (1.1/2", 48.3x3,2), S195T | EN10255M | t | 0.300 |  | 0.025 | **0.325** |  |  |
| 30 | Cinkotās ūdens un gāzes vada caurules DN100 (4" 114.3x4,5), S195T | EN10255M | t |  |  | 0.080 | **0.080** |  |  |
| 31 | Profila caurule 20x20x1.5, S235 | EN10219 | t |  | 0.032 |  | **0.032** |  |  |
| 32 | Profila caurule 40x20x2.0, S235 | EN10219 | t |  | 0.081 | 0.020 | **0.101** |  |  |
| 33 | Profila caurule 40x40x2.0, S235 | EN10219 | t |  |  | 0.030 | **0.030** |  |  |
| 34 | Profila caurules 100x100x2.0, S235 | EN10219 | t | 0.500 |  |  | **0.500** |  |  |

1. piedāvā precei garantijas termiņu \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) mēneši Preces pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas dienas;
2. apliecina, ka pats pretendents, un piedāvātā prece, preces pārstrādes (ražošanas) procesā izmantotie dzelzs/tērauda izejmateriāli, preces piegādei piesaistītās personas (apakšuzņēmējs, sadarbības partneris, ražotājs u.tml.) un piegādes ķēdes dalībnieki nav iekļauti un uz tiem nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam.

Pretendenta kontāktinformācija:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

tālruņa numuri, **oficiālā e-pasta adrese** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(datums) (paraksts)