Uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei

“Mazās mehanizācijas līdzekļu un to izejmateriālu un rezerves daļu iegāde, tehniskā apkope, diagnostika un remonts”

2.pielikums

/forma/

[pretendenta uzņēmuma veidlapa]

2023.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

VAS “Latvijas dzelzceļš”,

Elektrotehniskā pārvalde

ep@ldz.lv

**PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI**

**“Mazās mehanizācijas līdzekļu un to izejmateriālu un rezerves daļu iegāde, tehniskā apkope, diagnostika un remonts”**

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (Pretendenta nosaukums)

vien.reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

1. informē, ka var piegādāt preci un veikt pakalpojumu, atbilstoši uzaicinājumā un specifikācijā noradītajiem kritērijiem, par cenu (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Prece | Piedāvātās preces tips, ražotājs | Piedāvātās preces apraksts | Mērvienība | Vienas mērvienības cena, EUR (bez PVN) |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| **Mazās mehanizācijas līdzekļu un to izejmateriālu un rezerves daļu iegāde, tehniskā apkope, diagnostika un remonts** |
| 1. | Trimmera aukla 1,6mm, 15m |  | 1. Auklas garums - 15m;
2. Auklas diametrs - 1,6mm;
3. Forma - apaļa
 | 1 gab. |  |
| 2. | Trimmera aukla 2,4mm, 15m |  | 1. Auklas garums - 15m;
2. Auklas diametrs - 2,4mm;
3. Forma - apaļa
 | 1 gab. |  |
| 3. | Trimmera aukla 3,0mm, 15m |  | 1. Auklas garums - 15m;
2. Auklas diametrs - 2,4mm;
3. Forma - apaļa
 | 1 gab. |  |
| 4. | Trimmera spole Husqvarna trimmerim 555RXT |  | 1. Saderīga ar Husqvarna trimmeri: 555RXT
2. Auklas padeve - pusautomātiskā;
3. Gultnis - lodīšu;
4. Auklas izmērs - 3mm;
5. Piemērots biezai un sīkstai zālei
 | 1 gab. |  |
| 5. | Krūmu ripa 225mm/20mm/24 |  | 1. Ripas diametrs - 225 mm;
2. Centra izmērs - 20 mm;
3. Zobu skaits - 24;
4. biezums - 1,8mm
 | 1 gab. |  |
| 6. | Krūmu ripa 225mm/25,4mm/24 |  | 1. Ripas diametrs - 225 mm;
2. Centra izmērs - 25,4 mm;
3. Zobu skaits - 24;
4. biezums - 1,8 mm
 | 1 gab. |  |
| 7. | Zāģa ķēde 13'', 1,5mm, 56 |  | 1. Ķēdes garums - 13 collas;
2. Solis - 0,325 collas;
3. Posmu skaits - 56;
4. Biezums 1,5 mm
 | 1 gab. |  |
| 8. | Zāģa ķēde 15'', 1,5mm, 64 |  | 1. Ķēdes garums - 15 collas;
2. Solis - 0,325 collas;
3. Posmu skaits - 64;
4. Biezums 1,5 mm
 | 1 gab. |  |
| 9. | Sliede 15'', 1.3mm |  | 1. Sliedes garums - 15 collas;
2. Solis - 0,325 collas;
3. Šablons - 1,3 mm;
4. Posmu skaits - 64;
5. Zvaigznītes stari - 10
 | 1 gab. |  |
| 10. | Vīle apaļā, 4.8 mm |  | 1. Piemērošana - Vīle zāģa ķēdes asināšanai;
2. Biezums - 4.8 mm
 | 1 gab. |  |
| **Kopējā cena precēm “Mazās mehanizācijas līdzekļu un to izejmateriālu un rezerves daļu iegāde, tehniskā apkope, diagnostika un remonts”, EUR bez PVN:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pakalpojums | Mērvienība | Vienas mērvienības cena, EUR (bez PVN) |
| [1] | [2] | [3] | [4] |
| **Mazās mehanizācijas līdzekļu un to izejmateriālu un rezerves daļu iegāde, tehniskā apkope, diagnostika un remonts** |
| 1. | Benzīna motorzāģa H555 stāvokļa diagnostika, bojājuma defektācija | 1 ierīce |  |
| 2. | Benzīna krūmgrieža 555RXT stāvokļa diagnostika, bojājuma defektācija | 1 ierīce |  |
| 3. | Remontdarbi (bez materiāliem) | 1 stunda |  |
| **Kopējā cena pakalpojumiem “Mazās mehanizācijas līdzekļu un to izejmateriālu un rezerves daļu iegāde, tehniskā apkope, diagnostika un remonts”, EUR bez PVN:** |  |

1. apliecina, ka ir sev piederošs tirdzniecības veikals, kurā var iegādāties tirgus izpētes priekšmetā minēto preci un sniegt pakalpojumu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Reģions (Rīga, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne, Liepāja … )** | **Adrese** |
| [1] | [2] | [3] |
| 1. | … |  |
| 2. | … |  |
| 3. | … |  |
|  |  |  |

un

* piedāvā Precei garantijas termiņu saskaņā ar preces ražotāja noteikto garantijas termiņu no preces pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas dienas
* piedāvā Pakalpojumiem un Pakalpojuma izpildē izmantotajiem materiāliem \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *[nosacījums – ne mazāk, kā 6 mēneši]* no dienas, kad abpusēji parakstīts Pakalpojuma pieņemšanas dokuments.

Pretendenta kontāktinformācija:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 tālruņa numuri, **oficiālā e-pasta adrese** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (datums) (paraksts)