Uzaicinājuma piedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei

“Vasarnīcu/mazdārziņu elektrotīkla pieslēguma

izbūve, Lokomotīvju ielā un Lokomotīvju šķērsielā, Rēzeknē”

1.pielikums

**Tehniskais uzdevums**

**“Vasarnīcu/mazdārziņu elektrotīkla pieslēguma izbūve, Lokomotīvju ielā** **un Lokomotīvju šķērsielā, Rēzeknē”**

1. **Vispārīgi noteikumi**
   1. Darba apraksts: veikt elektrotīkla pieslēguma izbūvi šādiem abonentiem:
      1. Lokomotīvju šķērsiela 29, Rēzekne, LV-4601, Kadastra Nr. 2100011056,

Lokomotīvju iela 22B-45, Rēzekne, LV-4601, Kadastra Nr. 2100011041,

Lokomotīvju šķērsiela 39, Rēzekne, LV-4604, Kadastra Nr. 2100011040,

Lokomotīvju šķērsiela 39, Rēzekne, LV-4604, Kadastra Nr. 2100011031 un

* + 1. Lokomotīvju iela 18A, Rēzekne, LV-4601, Kad. Nr.21000110068,

Lokomotīvju iela 18B, Rēzekne, LV-4601, Kad. Nr.21000110069,

Lokomotīvju iela 18C, Rēzekne, LV-4601, Kad. Nr.21000110070.

* 1. Darba apjoms:
     1. Būvdarbi;
     2. izpilddokumentācijas sagatavošana;
     3. būvniecības lietas noformēšana būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk - BIS).
  2. Darbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgiem būvnoteikumi”, Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem.

1. **Būvdarbi**
   1. Būvdarbus veikt atbilstoši paskaidrojuma rakstam un izstrādātajai un saskaņotajai būvniecības ieceres dokumentācijai (turpmāk – būvprojekts) šādās BIS būvniecības lietās:
      1. Vasarnīcu/mazdārziņu elektrotīkla pieslēgumu izbūve Lokomotīvju šķērsielā 29, 39 un Lokomotīvju ielā 22B-45, Rēzeknē;
      2. Vasarnīcu/mazdārziņu elektrotīkla pieslēgumu izbūve Lokomotīvju ielā 18A, 18B un 18C, Rēzeknē;

*(pielikumā – Tehniskās shēmas kopijas)*.

* 1. Pirms būvdarbu sākuma saņemt nepieciešamās atļaujas būvdarbu veikšanai.
  2. Pirms būvdarbu sākuma veikt esošo inženierkomunikāciju šurfēšanu.
  3. Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt elektroapgādes kabeļu saglabāšanu, neradot patērētāju elektroenerģijas padevei.
  4. Elektroapgādes kabeļu aizsargjoslas tuvumā būvbedres rakšanu veikt, nepielietojot mehānismus.
  5. Būvdarbos izmantojamiem materiāliem ir jābūt sertificētiem atbilstoši Eiropas Savienības noteikumiem.
  6. Sakopt savu darba vietu pēc būvdarbu pabeigšanas un arī katras Darbu veikšanas dienas noslēgumā.

1. **Izpilddokumentācijas sagatavošana**
   1. Pēc būvdarbu pabeigšanas sagatavot izpilddokumentāciju:
      1. segto darbu akti;
      2. atbilstības sertifikāti un ražotāja tehniskā informācija visiem pielietotajiem materiāliem un izstrādājumiem;
      3. izpildshēmas;
      4. mērījumu protokoli;
      5. pašvaldībā iereģistrētos digitālos izpildmērījumus,
      6. komunikāciju ekspluatējošo organizāciju atzinumus par objekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā;
      7. citiem grafiskiem vai teksta dokumentiem vai aprēķiniem, atbilstoši LR spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem.
   2. Pilnā apjomā izstrādātas izpilddokumentācijas 1 (vienu) oriģināla eksemplāru un 1 (vienas) izpilddokumentācijas kopijas jāiesniedz papīra formā, kā arī 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā formā datu nesējā (CD vai zibatmiņā) ar PDF, DWG, XLS, utt. rīkiem lasāmos formātos LDz Elektrotehniskajai pārvaldei.
2. **Būvniecības lietas noformēšana BISā:**
   1. Pēc nepieciešamas pilnvaras saņemšanas:
      1. sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai;
      2. pēc būvdarbu pabeigšanas pieprasīt nepieciešamas atzinumus;
      3. pēc būvdarbu pabeigšanas inženierbūvi nodot ekspluatācijā BIS noteiktajā kartībā, saņemot atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

Pielikumā */tirgus izpētes ietvaros pielikums tiek izsniegts pēc pieprasījuma/*:

* 1.pielikums: “Tehniskās shēmas kopija: Jauns elektrības pieslēgums, Lokomotīvju šķērsiela 29, Rēzekne, LV-4601, Kadastra Nr. 2100011056, Lokomotīvju iela 22B-45, Rēzekne, LV-4601, Kadastra Nr. 2100011041, Lokomotīvju šķērsiela 39 Rēzekne, LV-4604, Kadastra Nr. 2100011040, Lokomotīvju šķērsiela 39 Rēzekne, LV-4604, Kadastra Nr. 2100011031” *(skaidrojošais apraksts, vispārīgie dati ELT-1, aprēķinu shēma ELT-2, plāna shēma ar KL 0,4kV ELT-3, būvprojekta saskaņošanas protokols ar zemes īpašnieku ELT-4, virsmas atjaunošanas plāns ārpus ielu sarkanajām līnijām ELT-5 un darbu apjomi un materiālu specifikācija)*;
* 2.pielikums: “Tehniskās shēmas kopija: Jauns elektrības pieslēgums, Lokomotīvju 18A, Rēzekne, LV-4601, Kad. Nr.21000110068, Lokomotīvju 18B, Rēzekne, LV-4601, Kad. Nr.21000110069, Lokomotīvju 18C, Rēzekne, LV-4601, Kad. Nr.21000110070” *(skaidrojošais apraksts, vispārīgie dati ELT-1, aprēķinu shēma ELT-2, plāna shēma ar KL 0,4kV ELT-3, būvprojekta saskaņošanas protokols ar zemes īpašnieku ELT-4, virsmas atjaunošanas plāns ārpus ielu sarkanajām līnijām ELT-5 un darbu apjomi un materiālu specifikācija)*.