

**UZAICINĀJUMS KOMERCPIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI TIRGUS IZPĒTEI**

VAS “Latvijas dzelzceļš” veic tirgus izpēti **“Uzgriežņgrieža ar iekšdedzes dzinēju iegāde”** (turpmāk – tirgus izpēte).

Tirgus izpētes tehniskā specifikācija:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Daudzums, gab.** | **Tehniskie parametri** |
| 1. | Uzgriežņgriezis ar iekšdedzes dzinēju (piemēram, Robel 30.82, Geismar TC vai tam līdzvērtīgs) | 2 | * Piedziņa - 4-taktu iekšdedzes dzinējs, jauda ≥ 4,1 kW; * Paredzēts sliežu stiprinājuma uzgriežņu atskrūvēšanai un/ vai aizskrūvēšanai; * Maksimālais skrūvēšanas griezes moments ≥ 1000 Nm; * Aprīkots ar griezes momenta indikatoru; * Komplektā uzgriežņu atslēga (galviņa) - 36 mm (kopējais garums 90-100 mm) un koniska kvadrātveida atslēga (galviņa) – 24x24 mm; * 3-riteņu atbalsta mehānisms ar atbalsta stieni; * Sliežu ceļa platums – 1520 mm; * Ekspluatācijai sagatavotas iekārtas (kopā ar atbalstu) masa ≤ 95 kg; * Aprīkots ar darba zonas apgaismojumu; * CE apliecinājums |

**Iekārtu un piederumu ekspluatācijas apstākļi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Rādītājs** |
| 1. | Sliežu tips | R50; R65; UIC-60 |
| 2. | Sliežu rūdījuma veids | visu veidu rūdījums |
| 3. | Minimālais līknes rādiuss | 100 m |
| 4. | Sliežu ceļa slīpums | no 0 % līdz 15 % |
| 5. | Dzelzceļa sliežu galviņu savstarpējs vertikālais izvietojums | no 0 mm līdz 150 mm |
| 6. | Gaisa temperatūra | no -30ºC līdz +40ºC |
| 7. | Gaisa relatīvais mitrums | min50%; max100% |
| 8. | Gulšņu materiāls | visu veidu koksne vai dzelzsbetons |
| 9. | Sliežu sastiprinājumu tipi | KB, SKL 12, SKL 14, ŽBR, SB-3 |
| 10. | Sliežu ceļa platums | 1520 mm |

Preču piegādes vieta: Altonavas iela 11a, Rīga.

Preces garantijas termiņš: 2 (divi) gadi no preču saņemšanas dienas.

Paredzamais preču piegādes termiņš: Preču piegādei pilnā apjomā jābūt veiktai līdz 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas

Samaksas nosacījumi: vēlamais apmaksas termiņš - 60 kalendāro dienu laikā no Iepirkuma (preču/pakalpojumu/darbu) pieņemšanas dokumenta parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 30 kalendārās dienas.

Komercpiedāvājumu var iesniegt tikai par visu tirgus izpētes priekšmetu kopumā.

Komercpiedāvājuma cena jānorāda EUR (bez PVN).

Komercpiedāvājuma cenā jābūt iekļautiem visiem izdevumiem: transportēšana, pārkraušana, administratīvas izmaksas, muitas, dabas resursu u.c. nodokļi (izņemot PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, apdrošināšana u.c.

Lūdzam Jūs līdz **2023.gada 25.augustam** iesniegt komercpiedāvājumu ar paraksttiesīgās personas parakstu VAS “Latvijas dzelzceļš” Sliežu ceļu pārvaldei, Torņakalna ielā 16, Rīgā, LV-1004 vai elektroniskā formā (parakstītu un ieskenētu kopijas formā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz e-pastu: [scp@ldz.lv](mailto:scp@ldz.lv)**.**

Kontaktpersona –29531473