Sarunu procedūra ar publikāciju

„ Autotransporta noma operatīvajā līzingā “Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām”

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1.DAĻA

Autotransporta noma operatīvajā līzingā SIA “LDZ apsardze” vajadzībām

AUTO GRUPA NR.1

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosacījumi:** | **Pasūtītāja prasības:** |
| Marka, Modelis: |  |
| Automašīnas veids | Vieglās pasažieru, paaugstinātas caurgājības |
| **Operatīvā līzinga periods** | **36** |
| Paredzētais nobraukums līzinga periodā | 100000 |
| **Automobiļu skaits** | **6** |
| Piegādes termiņš | 30.04.2019. (1 vienība) |
| Piegādes termiņš | 15.07.2019. (1 vienība) |
| Piegādes termiņš | 05.08.2019. (2 vienības) |
| Piegādes termiņš | 30.10.2019. (2 vienības) |
| Garantija: | ne mazāk kā 36 mēneši vai 100000 km |
| Pirmā iemaksa | līdz 10 % no automašīnas vērtības bez PVN |
| Virsbūves krāsa | Sudraba metāliska |
| Piedziņas veids | 4 WD |
| Sēdvietu skaits | 5 |
| Garums | ne vairāk kā 4400 mm |
| Platums ar sānu spoguļiem | ne vairāk kā 2060 mm |
| Klīrens bez slodzes | Ne mazāk 207 mm |
| Izmantojamā degviela | Dīzeļdegviela |
| Dzinēja jauda | ne mazāka kā 110 Zs |
| Atgāzu norma | ne mazāka kā EURO 6 |
| Emisijas norma CO2 (WLTP) | ne vairāk kā 160 gr/km |
| Degvielas patēriņš kombinētā režīmā (WTLP) | ne vairāk kā 6 litri/ 100 km |
| Degvielas bākas tilpums- | ne mazāks kā 45 litri |
| Ātrumkārba | ne mazāk kā piecpakāpju manuālā |
| Durvju skaits | 5 |
| ABS | + |
| ESC | + |
| Brīvroku sistēma mobilajam telefonam | + |
| Centrālā atslēga ar tālvadību | + |
| Stūres pastiprinātājs | + |
| Miglas lukturi | + |
| Cimdu nodalījums | + |
| Apsildāms aizmugurējais stikls | + |
| Apsildāmi un elektriski regulējami sānu spoguļi | + |
| 60/40 nolokāmas aizmugures sēdekļa atzveltnes | + |
| Galvas balsti priekšējiem sēdekļiem | + |
| Vadītāja un blakussēdētāja drošības spilveni | + |
| Dziļumā un augstumā regulējama stūres kolonna | + |
| Gaisa kondicionieris | + |
| Signalizācija | + |
| Rūpnīcas pretaizdzīšanas drošības sistēma ar imobilaizeri | + |
| Tonēti aizmugurējie logi | + |
| Regulējams augstums vadītāja sēdeklim | + |
| Gumijas salona paklājiņi | + |
| Sezonai atbilstošu 16" vai 17” riepu komplekts, uzmontēts uz vieglmetāla diskiem | + |
| Pilna izmēra rezerves ritenis | + |
| Aptieciņa | + |
| Ugunsdzēšamais aparāts | + |
| Reģistrācija CSDD | + |
| Jumta reliņi | + |

**! Automašīnas tiks izmantotas apsardzes darbībā, tiks aprīkotas ar bākugunīm, GPS sistēmu un uzlīmēm**

AUTO GRUPA NR.2

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosacījumi:** | **Pasūtītāja prasības:** |
| Marka, Modelis: |  |
| Automašīnas veids | Vieglās pasažieru, paaugstinātas caurgājamības |
| **Operatīvā līzinga periods** | **48** |
| Paredzētais nobraukums līzinga periodā | 110000 |
| **Automobiļu skaits** | **2** |
| Piegādes termiņš | 10.08.2019. (1 vienība) |
| Piegādes termiņš | 15.10.2019. (1 vienība) |
| Garantija: | ne mazāk kā 36 mēneši vai 100000 km |
| Pirmā iemaksa | līdz 10 % no automašīnas vērtības bez PVN |
| Virsbūves krāsa | Sudraba metāliska |
| Piedziņas veids | 4 WD |
| Sēdvietu skaits | 5 |
| Garums | ne vairāk kā 4400 mm |
| Platums ar sānu spoguļiem | ne vairāk kā 2060 mm |
| Klīrens bez slodzes | Ne mazāk 207 mm |
| Izmantojamā degviela | Dīzeļdegviela |
| Dzinēja jauda | ne mazāka kā 110 Zs |
| Atgāzu norma | ne mazāka kā EURO 6 |
| Emisijas norma CO2 (WLTP) | ne vairāk kā 160 g/km |
| Degvielas patēriņš kombinētā režīmā (WTLP) | ne vairāk kā 6 litri/ 100 km |
| Degvielas bākas tilpums- | ne mazāks kā 45 litri |
| Ātrumkārba | ne mazāk kā piecpakāpju manuālā |
| Bremzes | disku bremzes vai disku bremzes priekšā, trumuļu aizmugurē |
| Durvju skaits | 5 |
| ABS | + |
| ESC | + |
| Brīvroku sistēma mobilajam telefonam | + |
| Navigācijas sistēma | + |
| Centrālā atslēga ar tālvadību | + |
| Stūres pastiprinātājs | + |
| Miglas lukturi | + |
| Cimdu nodalījums | + |
| Apsildāms aizmugurējais stikls | + |
| Apsildāmi un elektriski regulējami sānu spoguļi | + |
| 60/40 nolokāmas aizmugures sēdekļa atzveltnes | + |
| Galvas balsti priekšējiem sēdekļiem | + |
| Vadītāja un blakussēdētāja drošības spilveni | + |
| Dziļumā un augstumā regulējama stūres kolonna | + |
| Gaisa kondicionieris | + |
| Signalizācija | + |
| Rūpnīcas pretaizdzīšanas drošības sistēma ar imobilaizeri | + |
| Regulējams augstums vadītāja sēdeklim | + |
| Aizmugures parkošanās sensori | + |
| Centrālais elkoņu balsts | + |
| Elektriski regulējami priekšējie sānu logi ar slēdzi vadītāja pusē | + |
| Sānu spoguļu korpusi virsbūves krāsā vai hromēti | + |
| Tonēti aizmugurējie logi | + |
| Gumijas salona paklājiņi | + |
| Sezonai atbilstošu 16" vai 17” riepu komplekts, uzmontēts uz vieglmetāla diskiem | + |
| Pilna izmēra rezerves ritenis | + |
| Aptieciņa | + |
| Ugunsdzēšamais aparāts | + |
| Reģistrācija CSDD | + |
| Jumta reliņi | + |

**! Automašīnas var izmantot apsardzes darbībā, tās var aprīkot ar bākugunīm, GPS sistēmu un uzlīmēm**

AUTO GRUPA NR.3

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosacījumi:** | **Pasūtītāja prasības:** |
| Marka, Modelis: |  |
| Automašīnas veids | Vieglās pasažieru, paaugstinātas caurgājamības |
| **Operatīvā līzinga periods** | **48** |
| Paredzētais nobraukums līzinga periodā | 110000 |
| **Automobiļu skaits** | **3** |
| Piegādes termiņš | 20.07.2019. (1 vienība) |
| Piegādes termiņš | 25.11.2019. (2 vienības) |
| Garantija: | ne mazāk kā 36 mēneši vai 100000 km |
| Pirmā iemaksa | līdz 10 % no automašīnas vērtības bez PVN |
| Virsbūves krāsa | Sudraba metāliska |
| Piedziņas veids | 2 WD |
| Sēdvietu skaits | 5 |
| Garums | ne vairāk kā 4400 mm |
| Platums ar sānu spoguļiem | ne vairāk kā 2060 mm |
| Klīrens bez slodzes | Ne mazāk 207 mm |
| Izmantojamā degviela | Dīzeļdegviela |
| Dzinēja jauda | ne mazāks kā 90 ZS |
| Atgāzu norma | ne mazāka kā EURO 6 |
| Emisijas norma CO2 (WLTP) | ne vairāk kā 140 (g/km) |
| Degvielas patēriņš kombinētā režīmā (WTLP) | ne vairāk kā 5,5 litri/ 100 km |
| Degvielas bākas tilpums- | ne mazāks kā 45 litri |
| Ātrumkārba | ne mazāk kā piecpakāpju manuālā |
| Durvju skaits | 5 |
| ABS | + |
| ESC | + |
| Brīvroku sistēma mobilajam telefonam | + |
| Centrālā atslēga ar tālvadību | + |
| Stūres pastiprinātājs | + |
| Miglas lukturi | + |
| Cimdu nodalījums | + |
| Apsildāms aizmugurējais stikls | + |
| Navigācijas sistēma | + |
| 60/40 nolokāmas aizmugures sēdekļa atzveltnes | + |
| Galvas balsti priekšējiem sēdekļiem | + |
| Vadītāja un blakussēdētāja drošības spilveni | + |
| Dziļumā un augstumā regulējama stūres kolonna | + |
| Gaisa kondicionieris | + |
| Signalizācija | + |
| Rūpnīcas pretaizdzīšanas drošības sistēma ar imobilaizeri | + |
| Regulējams augstums vadītāja sēdeklim | + |
| Gumijas salona paklājiņi | + |
| Sezonai atbilstošu 16" vai 17” riepu komplekts, uzmontēts uz vieglmetāla diskiem | + |
| Pilna izmēra rezerves ritenis | + |
| Aptieciņa | + |
| Ugunsdzēšamais aparāts | + |
| Reģistrācija CSDD | + |
| Jumta reliņi | + |

**! Automašīnas tiks izmantotas apsardzes darbībā, tiks aprīkotas ar bākugunīm, GPS sistēmu un uzlīmēm**

AUTO GRUPA NR.4

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosacījumi:** | **Pasūtītāja prasības:** |
| Marka, Modelis: |  |
| Automašīnas veids | Kravas furgons |
| **Operatīvā līzinga periods** | **36** |
| Paredzētais nobraukums līzinga periodā | 100000 |
| **Automobiļu skaits** | **1** |
| Piegādes termiņš | 20.07.2019 |
| Garantija: | ne mazāk kā 36 mēneši vai 100000 km |
| Pirmā iemaksa | līdz 10 % no automašīnas vērtības bez PVN |
| Virsbūves krāsa | Sudraba metāliska |
| Piedziņas veids | 2WD |
| Sēdvietu skaits | 2 |
| Garums | ne vairāk kā 4560 mm |
| Platums ar sānu spoguļiem | ne vairāk kā 2135 mm |
| Kravas nodalījuma garums | Ne mazāk kā 1860 mm |
| Kravas nodalījuma platums starp arkām | Ne mazāk kā 1215 mm |
| Kravas maksimālais tilpums | Ne mazāks kā 4000 dm3 |
| Kravas nodalījuma augstums | Ne mazāks kā 1185 mm |
| Kravas atveres augstums | Ne mazāks kā 1128 mm |
| Klīrens bez slodzes | Ne mazāk 180 mm |
| Pilna masa | ne vairāk kā 2180 kg |
| Izmantojamā degviela | Dīzeļdegviela |
| Dzinēja jauda | ne mazāk kā 105 ZS |
| Atgāzu norma | ne mazāka kā EURO 6 |
| Emisijas norma CO2 (NEDC) | ne vairāk kā 120 (g/km) |
| Degvielas patēriņš pilsētas režīmā (NEDC) | ne vairāk kā 5 litri/ 100 km |
| Degvielas bākas tilpums- | ne mazāks kā 45 litri |
| Ātrumkārba | ne mazāk kā piecpakāpju manuālā |
| Bremzes | disku bremzes vai disku bremzes priekšā, trumuļu aizmugurē |
| Durvju skaits | 5 |
| ABS | + |
| ESC | + |
| Brīvroku sistēma mob. tālrunim | + |
| Centrālā atslēga ar tālvadību | + |
| Stūres pastiprinātājs | + |
| Miglas lukturi | + |
| Cimdu nodalījums | + |
| Apsildāmi un elektriski regulējami sānu spoguļi | + |
| Galvas balsti priekšējiem sēdekļiem | + |
| Vadītāja un blakussēdētāja drošības spilveni | + |
| Regulējama stūres kolonna | + |
| Gaisa kondicionieris | + |
| Signalizācija | + |
| Rūpnīcas pretaizdzīšanas drošības sistēma ar imobilaizeri | + |
| Regulējams augstums vadītāja sēdeklim | + |
| Gumijas salona paklājiņi | + |
| Sezonai atbilstošas 15" vai 16" riepu komplekts, uzmontēts uz metāla diskiem | + |
| Pilna izmēra rezerves ritenis | + |
| Aptieciņa | + |
| Ugunsdzēšamais aparāts | + |
| Reģistrācija CSDD | + |
| Aizmugures parkošanās sensori | + |
| Centrālais elkoņu balsts | + |
| Nolokāms pasažieru sēdeklis | + |

**! Automašīna tiks izmantota apsardzes darbībā, tiks aprīkota ar bākugunīm, GPS sistēmu un uzlīmēm**

PAPILDUS PRASĪBAS Auto grupai Nr.1, Nr.2, Nr.3 un Nr.4

1. Līzinga līgumā jāiekļauj nosacījumi, ka nomas termiņa beigās: nomnieks var pagarināt līzinga termiņu; nomnieks var atpirkt vai nodot trešajai personai līzinga priekšmeta atpirkuma tiesības, nodot līzinga priekšmetu tā pārdevējam.
2. Iznomātājam, izvērtējot pārdēvēja priekšlikumus par atpakaļ pirkuma summu līzinga perioda beigās, ir jāpievērš uzmanība, ka līzinga priekšmets tiks izmantots apsardzes darbībā 7x24 režīmā, aprīkots ar bākugunīm, GPS sistēmām un uzlīmēm.
3. Nomnieks patur tiesības izvēlēties OCTA un KASKO kompāniju.

2.DAĻA

Autotransporta noma operatīvajā līzingā SIA “LDZ CARGO” vajadzībām

AUTO GRUPA NR.5

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosacījumi:** | **Pasūtītāja prasības:** |
| Marka, Modelis: |  |
| Daudzums | 1 (viena) vieglā pasažieru automašīnas |
| Iepirkuma priekšmets | Vieglās pasažieru automašīnas operatīvais līzings |
| Līzinga periods | 60 mēneši |
| Stāvoklis | Jauns |
| Paredzētais nobraukums līzinga periodā | 120 000 km |
| Garantija: | 4 gadi |
| Klase: | Vidēja daudzfunkciju MD |
| Virsbūves tips: | Mikroautobuss |
| Krāsa: | Bēša metālikas |
| Garums | *5406 mm* |
| Platums bez spoguļiem | *1904 mm* |
| Neslogotas automašīnas augstums | 209 mm |
| Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu) | 7 |
| Maksimālā jauda | 199 *zs* |
| Darba tilpums | cm³ *(+/-350)* |
| Degviela | dīzelis |
| Degvielas tvertne | *70 litri* |
| Pārnesumkārba | DSG automāts |
| Atgāzu norma | 217 g/km |
| ***Dinamiskās īpašības:*** |  |
| Maksimālais kustības ātrums | 197 km/h |
| Piedziņa | Pilna |
| ***Degvielas patēriņš:*** |  |
| Vidējais | *8.3 l/100 km* |
| ***Citas prasības:*** |  |
| ESP, ASR | ir |
| Pilna izmēra tērauda rezerves ritenis | ir |
| Drošības spilvens vadītājam | ir |
| Regulējamais vadītāja sēdeklis | ir |
| Priekšējo sēdekļu apsilde | ir |
| Automātiskā ātruma uzturēšanas sistēma (kruīza kontrole) | ir |
| Centrālā atslēga | ir |
| Signalizācija + pretaizvilk.funkc. | ir |
| Elektriski aizveramas slīddurvis labajā pusē | ir |
| Elektriski vadāmi sānu logi | ir |
| Elektrisks stūres pastiprinātājs | ir |
| Miglas lukturi ar līkumgaismām | ir |
| Dzinēja imobilaizers | ir |
| Infocentrs | ir |
| Multifunkciju vadības stūre | ir |
| Stāvvietu novietošanās sensori priekšā un aizmugurē un kamera | ir |
| Autonomā apsilde ar tālvadības pulti | ir |
| Automātiska bagāžnieka nodalījuma aizvēršana | ir |
| LED priekšējās gaismas lukturi | ir |
| ABS bremzes | ir |
| Avārijas trijstūris | ir |
| Medicīniskā aptieciņa, ugunsdzēšamie aparāti pēc CSDD prasībām | ir |
| Gumijas pārklāji | ir |
| Dubļu sargu komplekts | ir |
| Riepu kontroles indifikācijas sistēma (SET) | ir |
| Klimata kontroles sistēma | ir |
| Ārējo spoguļu elektriskā regulēšana, apsilde un nolocīšana | ir |
| Skybrake drošības sistēma | ir |
| Lat. servisa grāmatiņa | ir |
| R17 izmēra diski | ir |
| Demontējam sakabes ierīce | ir |
| Komplektā ziemas un vasaras riepas | ir |
| Multimediju ekrāns salonā | ir |

AUTO GRUPA NR.6

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosacījumi:** | **Pasūtītāja prasības:** |
| Marka, Modelis: |  |
| Daudzums | 1 (viena) vieglā pasažieru automašīnas |
| Iepirkuma priekšmets | Vieglās pasažieru automašīnas operatīvais līzings |
| Līzinga periods | 60 mēneši |
| Stāvoklis | Jauns |
| Paredzētais nobraukums līzinga periodā | 120 000 km |
| Garantija: | 4 gadi |
| Klase: | Vidēja daudzfunkciju MD |
| Virsbūves tips: | Mikroautobuss |
| Krāsa: | Bēša metālikas |
| ***Gabarīt izmēri:*** |  |
| Garums | *5406 mm* |
| Platums bez spoguļiem | *1904 mm* |
| Neslogotas automašīnas augstums | 209 mm |
| Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu) | 7 |
| ***Motora dati:*** |  |
| Maksimālā jauda | 199 *zs* |
| Darba tilpums | cm³ *(+/-350)* |
| Degviela | dīzelis |
| Degvielas tvertne | *70 litri* |
| Pārnesumkārba | DSG automāts |
| Atgāzu norma | 217 g/km |
| ***Dinamiskās īpašības:*** |  |
| Maksimālais kustības ātrums | 197 km/h |
| Piedziņa | Pilna |
| ***Degvielas patēriņš:*** |  |
| Vidējais | *8.3 l/100 km* |
| ***Citas prasības:*** |  |
| ESP, ASR | ir |
| Pilna izmēra tērauda rezerves ritenis | ir |
| Drošības spilvens vadītājam | ir |
| Regulējamais vadītāja sēdeklis | ir |
| Priekšējo sēdekļu apsilde | ir |
| Automātiskā ātruma uzturēšanas sistēma (kruīza kontrole) | ir |
| Centrālā atslēga | ir |
| Signalizācija + pretaizvilk.funkc. | ir |
| Elektriski aizveramas slīddurvis labajā pusē | ir |
| Elektriski vadāmi sānu logi | ir |
| Elektrisks stūres pastiprinātājs | ir |
| Miglas lukturi ar līkumgaismām | ir |
| Dzinēja imobilaizers | ir |
| Infocentrs | ir |
| Multifunkciju vadības stūre | ir |
| Stāvvietu novietošanās sensori priekšā un aizmugurē un kamera | ir |
| Autonomā apsilde ar tālvadības pulti | ir |
| Automātiska bagāžnieka nodalījuma aizvēršana | ir |
| LED priekšējās gaismas lukturi | ir |
| ABS bremzes | ir |
| Avārijas trijstūris | ir |
| Medicīniskā aptieciņa, ugunsdzēšamie aparāti pēc CSDD prasībām | ir |
| Gumijas pārklāji | ir |
| Dubļu sargu komplekts | ir |
| Riepu kontroles indifikācijas sistēma (SET) | ir |
| Klimata kontroles sistēma | ir |
| Ārējo spoguļu elektriskā regulēšana, apsilde un nolocīšana | ir |
| Skybrake drošības sistēma | ir |
| Lat. servisa grāmatiņa | ir |
| R17 izmēra diski | ir |
| Demontējam sakabes ierīce | ir |
| Komplektā ziemas un vasaras riepas | ir |
| Multimediju ekrāns salonā | ir |

3.DAĻA

Autotransporta noma operatīvajā līzingā SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām

AUTO GRUPA NR.7

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosacījumi:** | **Pasūtītāja prasības:** |
| Marka, Modelis: |  |
| Automobiļu skaits: | 1 |
| Stāvoklis: | Jauna |
| Līzinga periods | 60 mēneši |
| Durvis: | 2 |
| Bīdāmās sānu durvis: | 2 |
| Sēdvietu skaits: | 6 |
| Riteņu izmērs: | 215/65R16 |
| **Dzinējs** |  |
| Degvielas veids: | dīzeļdegviela |
| Dzinēja tilpums: | Ne mazāks par 2.0 (1997cm3) |
| Jauda (Zs): | Ne mazāk par 120 |
| **Pārnesum kārba** |  |
| Pārnesum kārba: | Manuālā |
| Pakāpju skaits: | 6 |
| **Gabarīti** |  |
| Ārējais garums (mm): | Ne mazāk par 5309 |
| Ārējais platums (mm): | Ne mazāk par 1920 |
| Ārējais augstums (mm): | Ne mazāk par 1940 |
| **Kravas telpa** |  |
| Kravas kastes garums (mm): | Ne mazāk par 1352 |
| Kravas kastes platums (mm): | Ne mazāk par 1618 |
| Kravas kastes augstums (mm): | Ne mazāk par 1337 |
| Kravas tilpums (m3): | Ne mazāk par 3.2 |
| **Minimālais aprīkojums un prasības** |  |
| ABS | + |
| EBD | + |
| BA | + |
| VSC | + |
| HAC | + |
| SRS | + |
| Centralizētā aizslēgšana ar atslēgu | + |
| Signalizācija | + |
| Kruīza kontrole | + |
| Pilna izmēra rezerves ritenis | + |
| Dienas gaismu lukturi | + |
| Elektriski regulējami sānu spoguļi ar apsildi | + |
| Plastmasas grīdas pārklājums | + |
| Tekstila paklājiņi | + |
| Regulējams augstums vadītāja sēdeklim | + |
| Rokas balsts vadītāja sēdeklim | + |