**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Sarunu procedūrai

**„Gultņu piegāde** **SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.  p/k** | **Preces nosaukums** | **Mērv.** | **Daudzums** |
| 1 | Gultnis 302 | gab. | 145 |
| 2 | Gultnis 311 | gab. | 24 |
| 3 | Gultnis 309 | gab. | 88 |
| 4 | Gultnis 61905zz | gab. | 300 |
| 5 | Gultnis 180205 | gab. | 60 |
| 6 | Gultnis 109(ГОСТ),6009(ISO) | gab. | 20 |
| 7 | Gultnis ШС-10 | gab. | 600 |
| 8 | Gultnis 1201 | gab. | 100 |
| 9 | Gultnis 180203 | gab. | 200 |
| 10 | Gultnis 627 | gab. | 300 |
| 11 | Gultnis 180104 | gab. | 20 |
| 12 | Gultnis 209 | gab. | 20 |
| 13 | Gultnis 7000107 | gab. | 100 |
| 14 | Gultnis 308 | gab. | 50 |
| 15 | Gultnis ШС-6 | gab. | 400 |
| 16 | Gultnis ШС-12 | gab. | 200 |
| 17 | Gultnis ШС-17 | gab. | 100 |
| 18 | Gultnis 8201 | gab. | 50 |
| 19 | Gultnis 941/6(ГОСТ),HK0607(ISO) | gab. | 100 |
| 20 | Gultnis 941/10 | gab. | 100 |
| 21 | Gultnis 629zz | gab. | 100 |
| 22 | Gultnis 180101 | gab. | 50 |
| 23 | Gultnis 80105 (6005zz) | gab. | 100 |
| 24 | Gultnis 6209(ISO) 209(ГОСТ) | gab. | 50 |
| 25 | Gultnis NU2315M C3 | gab. | 44 |
| 26 | Gultnis NSR 626D | gab. | 50 |
| 27 | Gultnis 210(ГОСТ),6210(ISO) | gab. | 20 |
| 28 | Gultnis 22308 EW33J "ZKL" | gab. | 60 |
| 29 | Gultnis 27311(ГОСТ),31311(ISO) | gab. | 3 |
| 30 | Gultnis NU424 AM/C4 "ZKL" | gab. | 100 |
| 31 | Gultnis 80309(ГОСТ), 6309 ZZ vai 2Z(ISO) | gab. | 5 |
| 32 | Gultnis ШС40(ГОСТ),GE40 (ISO) | gab. | 20 |
| 33 | Gultnis 218(ГОСТ),6218(ISO) | gab. | 10 |
| 34 | Gultnis NU330 AM/C4(ISO) | gab. | 25 |
| 35 | Gultnis 6017A "ZKL" | gab. | 20 |
| 36 | Gultnis 6311 "ZKL" | gab. | 20 |
| 37 | Gultnis ШС10(ГОСТ),GE10E(ISO) | gab. | 20 |
| 38 | Gultnis 923234W33MC3 iekš D169.93mm "ZKL" | gab. | 5 |
| 39 | Gultnis 30-32532 L1M(ГОСТ) NU2232(ISO) | gab. | 6 |
| 40 | Gultnis 6005 "ZKL" | gab. | 20 |
| 41 | Gultnis 6308 2RS(ISO), 180308(ГОСТ) | gab. | 30 |
| 42 | Gultnis 6000 ZZ vai 2Z(ISO),80100(ГОСТ) | gab. | 10 |
| 43 | Gultnis 6204 ZZ vai 2Z(ISO),80204(ГОСТ) | gab. | 20 |
| 44 | Gultnis NH318 AM/C4(ISO) | gab. | 100 |
| 45 | Gultnis 6207 "ZKL" | gab. | 40 |
| 46 | Gultnis 6202 Z(ISO),60202(ГОСТ) | gab. | 20 |
| 47 | Gultnis 6307 2RS (ISO) , 180307 (ГОСТ) | gab. | 20 |
| 48 | Gultnis 6306 2RS(ISO),180306(ГОСТ) | gab. | 20 |
| 49 | Gultnis 80308(ГОСТ), 6308 ZZ vai 2Z(ISO) | gab. | 10 |
| 50 | Gultnis 6208 ZZ vai 2Z(ISO),80208(ГОСТ) | gab. | 10 |
| 51 | Gultnis 6309 "ZKL" | gab. | 3 |
| 52 | Gultnis 6308MA"ZKL" ,(6308M "FAG") | gab. | 10 |
| 53 | Gultnis 6205 "ZKL"(ISO) , 205(ГОСТ) | gab. | 70 |
| 54 | Gultnis 6202 RS(ISO),160202(ГОСТ) | gab. | 20 |
| 55 | Gultnis 923234W33MC3 iekš.D169.97mm "ZKL" | gab. | 30 |
| 56 | Gultnis 6310 (ISO) , 310 (ГОСТ) | gab. | 30 |
| 57 | Gultnis NU310 M/C3(ISO),32310L(ГОСТ) | gab. | 30 |
| 58 | Gultnis 607 2RS (ZZ) "ZKL" | gab. | 40 |
| 59 | Gultnis 22312(ISO),3612(ГОСТ) | gab. | 5 |
| 60 | Gultnis 609 ZZ vai 2Z (ISO),80019(ГОСТ) | gab. | 10 |
| 61 | Gultnis 6009 ZZ vai 2Z(ISO),80109(ГОСТ) | gab. | 30 |
| 62 | Gultnis 6203 ZZ "ZKL" | gab. | 35 |
| 63 | Gultnis 6205 ZZ(ISO),80205(ГОСТ) | gab. | 30 |
| 64 | Gultnis 923234W33MC3 iekš.D169.85mm "ZKL" | gab. | 3 |
| 65 | Gultnis 923234W33MC3 iekš.D169.80mm "ZKL" | gab. | 3 |
| 66 | Gultnis 923234W33MC3 iekš.D169.90mm "ZKL" | gab. | 3 |
| 67 | Gultnis 923234W33MC3 iekš.D169.95mm "ZKL" | gab. | 10 |
| 68 | Gultnis 6330M/C3(ISO),330L(ГОСТ) | gab. | 10 |
| 69 | Gultnis 6328M/C3 (SKF vai FAG) | gab. | 10 |
| 70 | Gultnis 32330K2MU TU3402-Ž-73(ГОСТ) | gab. | 2 |
| 71 | Gultnis 6310 SO(+150 °C.) ORS C3(2150 apgr/min) DIN625 | gab. | 20 |
| 72 | Gultnis 6209 ZZ vai 2Z(ISO),80209(ГОСТ) | gab. | 20 |
| 73 | Gultnis 80309 A | gab. | 20 |
| 74 | Gultnis 6202 ZZ vai 2Z(ISO),80202(ГОСТ) | gab. | 5 |
| 75 | Gultnis NU228 ECML/C3 | gab. | 2 |
| 76 | Gultnis 23026 CCK/W33 C3 | gab. | 4 |
| 77 | Gultnis 23026 CC/W33 C3 | gab. | 2 |
| 78 | Gultnis 8109(ГОСТ),51109(ISO) | gab. | 200 |

⃰*prece ražota ne agrāk kā 2018.gadā*

**Iepirkuma priekšmetu raksturojošā informācija:**

1. Iepirkuma priekšmeta piegādes vietas SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Rīgas lokomotīvju remonta centrs (RSSLR), Krustpils ielā 24, Rīga, LV-1057, Latvija.   |  |  | | --- | --- | | 1.2. Daugavpils lokomotīvju remonta centrs (RSSLD), 2.Preču ielā 30, Daugavpils, LV- | | | 5401, Latvija. | | | | | |  |
| 2. Preču pasūtīšanas kārtība: piegāde pēc rakstiska pasūtījuma veikšanas pa daļām 10 (desmit) kalendāro dienu laikā. Pirmo piegādi piegādātājs nodrošina ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. | | |  |  |  |
| 3. Samaksas nosacījumi: 30 kalendārās dienas pēc preces piegādes. | | |  |  |  |
| 4. Preces dokumentācija: piegādātājam kopā ar preci jāiesaniedz: | | |  |  |  |
| 4.1. preces kvalitāti apliecinoši dokumenti -piegādātāja atbilstības deklarācijas, kas | | | | |  |
| apliecina piegādātās preces kvalitāti (deklarācijai ir jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes | | | | |  |
| direktīvu 2014/25/ES prasībām); | | | |  |  |
| 4.2. preces ražotāja izsniegts preces tehniskās pases oriģināls partijai un/vai kvalitātes sertifikāts; | | | | |  |
| 4.3. tehniskā specifikācija. |  |  |  |  |  |
| 5. Precei tiek noteikts garantijas termiņš ne mazāk kā 2 (divi) gadi no preču pieņemšanas dokumentu parakstīšanas dienas vai līdz ritošā sastāva nobraukumam 200 000 km no preces pieņemšanas brīža. | | | | |  |
| 6. Līguma darbības termiņš - 1 gads. |  |  |  |  |  |

**Finanšu piedāvājums (finanšu aprēķins) un Tehniskā specifikācija iesniedzami MS Excel formā.**